전력시장운영규칙 개정 내용

Ⅰ. 전력시장운영규칙(이하 ‘규칙’이라 함) 개정 목록

번호	안 건 명	규칙개정위원회
1	예비력 분류체계 변경에 따른 정산수식 일부 개정(안)	제20-1차 (2020.3.13)

Ⅱ. 개정 내용

□ 예비력 분류체계 변경에 따른 정산수식 일부 개정(안)

가. 제안 취지

□ 예비력 체계 개편*에 따라 예비력 정의 및 기호 등이 변경 되었으나(제236차 전기위), 관련 수식 중 일부 개정이 누락되어 보완코자 함

* 정상대비 주파수제어예비력과 고장대비 주파수회복예비력(1차,2차,3차 예비력)으로 구분하며, 다중사고, 연속사고 등 과도한 변동성에 신속하게 대응하기 위한 속응성자원 신설

** 신뢰도 고시(산업부 제32019-176호,‘19.11.11) 개정에 따른 “예비력 분류체계 및 수급경보 발령기준” 변경사항을 전력시장규칙에 반영

나. 주요 개정내용

□  신규 예비력 체계에 맞도록 정산기호 개정

ㅇ 과거 예비력 체계에 따른 「SRSCi,t + RRSCi,t」형태로 남아있는 정산수식을 변경된 예비력 체계인「TRSCi,t + QSRSCi,t」로 변경

예비력체계 변경 전		예비력체계 변경 후
20분이내 대기·대체예비력	SRSCi,t	3차예비력	TRSCi,t
120분이내 대기·대체예비력	RRSCi,t	속응성자원	QSRSCi,t

SRSC : 20분이내 대기·대체예비력 지정 발전력(Standing Reserve Scheduled Capacity)

RRSC : 120분이내 대기·대체예비력 지정 발전력(Replacement Reserve Scheduled Capacity)

TRSC : 3차예비력 지정 발전력(Tertiary Reserve Scheduled Capacity)

QSRSC : 속응성자원 지정 발전력(Quick Start Resource Scheduled Capacity)

i : 발전기를 나타내는 표시자, t : 시간을 나타내는 표시자

* 연료 부족 발전기가 발생할 경우에 한해 적용되는 정산수식으로, ‘07년 이후 적용 사례 없음

□ 본 개정안에 대한 시행일은 과거 제236차 전기위(‘19.11.29) 심의 시 의결된 시행일(2020.4.1)을 동일하게 반영

[붙임] 전력시장운영규칙 개정(안) 신구 조문대비표

<붙임> 전력시장운영규칙 개정(안) 신구 조문대비표

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
[별표 2] 정산 기준 1. 전력량에 대한 정산 가. 일반발전기(수력 및 양수 및 중앙급전 구역전기 발전기를 제외한 발전기) ① 발전계획량 이내에서 실제 계량된 전력량에 대한 정산 <중략> ORi,t : RAi,t ≤ OFCAi,t 이면 RAi,t와 같고, 그렇지 않으면(RAi,t > OFCAi,t) 운영발전계획에서 반영된 공급용량 또는 예비력으로서, DAOSi,t > 0이면 ORi,t = RAi,t 이고, 그렇지 않으면(DAOSi,t = 0) ORi,t = Min(SRSCi,t + RRSCi,t, RAi,t)임. <중략> ② 실제 계량된 발전량이 발전계획량을 초과하는 경우 초과 발전한 전력량에 대한 정산 - 발전사업자의 요청에 의해 가격결정발전계획의 발전계획량을 초과하여 발전한 전력량은 해당발전기의 변동비와 MP 중 작은 값으로 정산한다. <중략> ORi,t : RAi,t ≤ OFCAi,t 이면 RAi,t와 같고, 그렇지 않으면(RAi,t > OFCAi,t) 운영발전계획에서 반영된 공급용량 또는 예비력으로서, DAOSi,t > 0이면 ORi,t = RAi,t 이고, 그렇지 않으면(DAOSi,t = 0) ORi,t = Min(SRSCi,t + RRSCi,t, RAi,t)임. <중략> - 계통제약으로 가격결정발전계획의 발전계획량과 발전사업자가 발전을 요구한 최소발전량 중 큰 값을 초과하여 발전한 전력량은 해당 발전기의 변동비와 MP 중 큰 값으로 정산한다. <중략> ORi,t : RAi,t ≤ OFCAi,t 이면 RAi,t와 같고, 그렇지 않으면(RAi,t > OFCAi,t) 운영발전계획에서 반영된 공급용량 또는 예비력으로서, DAOSi,t > 0이면 ORi,t = RAi,t 이고, 그렇지 않으면(DAOSi,t = 0) ORi,t = Min(SRSCi,t + RRSCi,t, RAi,t)임. <중략> ③ 실제 계량된 발전량이 발전계획량 미만인 경우 발전하기 못한 전력량에 대한 정산 <중략> ORi,t : RAi,t ≤ OFCAi,t 이면 RAi,t와 같고, 그렇지 않으면(RAi,t > OFCAi,t) 운영발전계획에서 반영된 공급용량 또는 예비력으로서, DAOSi,t > 0이면 ORi,t = RAi,t 이고, 그렇지 않으면(DAOSi,t = 0) ORi,t = Min(SRSCi,t + RRSCi,t, RAi,t)임. <중략> 2. 공급가능용량에 대한 정산 가. 일반발전기(수력 및 양수 및 중앙급전 구역전기 발전기를 제외한 발전기) <중략> ORi,t : RAi,t ≤ OFCAi,t 이면 RAi,t와 같고, 그렇지 않으면(RAi,t > OFCAi,t) 운영발전계획에서 반영된 공급용량 또는 예비력으로서, DAOSi,t > 0이면 ORi,t = RAi,t 이고, 그렇지 않으면(DAOSi,t = 0) ORi,t = Min(SRSCi,t + RRSCi,t, RAi,t)임. <중략> 8. 대체연료 사용 발전기의 정산 <중략> - 가격결정발전계획의 발전계획량에 포함된 전력량에 대한 정산 <중략> ORi,t : RAi,t ≤ OFCAi,t 이면 RAi,t와 같고, 그렇지 않으면(RAi,t > OFCAi,t) 운영발전계획에서 반영된 공급용량 또는 예비력으로서, DAOSi,t > 0이면 ORi,t = RAi,t 이고, 그렇지 않으면(DAOSi,t = 0) ORi,t = Min(SRSCi,t + RRSCi,t, RAi,t)임. <중략> - 가격결정발전계획의 발전계획량에는 포함되지 않았으나 추가로 발전한 전력량에 대한 정산 <중략> ORi,t : RAi,t ≤ OFCAi,t 이면 RAi,t와 같고, 그렇지 않으면(RAi,t > OFCAi,t) 운영발전계획에서 반영된 공급용량 또는 예비력으로서, DAOSi,t > 0이면 ORi,t = RAi,t 이고, 그렇지 않으면(DAOSi,t = 0) ORi,t = Min(SRSCi,t + RRSCi,t, RAi,t)임. <중략> 11. 예방정비 일정 변경에 대한 정산 <중략> 가. 일반발전기(복합, 수력 및 양수를 제외한 발전기) <중략> ORi,t : RAi,t ≤ OFCAi,t 이면 RAi,t와 같고, 그렇지 않으면(RAi,t > OFCAi,t) 운영발전계획에서 반영된 공급용량 또는 예비력으로서, DAOSi,t > 0이면 ORi,t = RAi,t 이고, 그렇지 않으면(DAOSi,t = 0) ORi,t = Min(SRSCi,t + RRSCi,t, RAi,t)임.	[별표 2] 정산 기준 1. 전력량에 대한 정산 가. 일반발전기(수력 및 양수 및 중앙급전 구역전기 발전기를 제외한 발전기) ① 발전계획량 이내에서 실제 계량된 전력량에 대한 정산 <중략> ORi,t : RAi,t ≤ OFCAi,t 이면 RAi,t와 같고, 그렇지 않으면(RAi,t > OFCAi,t) 운영발전계획에서 반영된 공급용량 또는 예비력으로서, DAOSi,t > 0이면 ORi,t = RAi,t 이고, 그렇지 않으면(DAOSi,t = 0) ORi,t = Min(TRSCi,t + QSRSCi,t, RAi,t)임. <중략> ② 실제 계량된 발전량이 발전계획량을 초과하는 경우 초과 발전한 전력량에 대한 정산 - 발전사업자의 요청에 의해 가격결정발전계획의 발전계획량을 초과하여 발전한 전력량은 해당발전기의 변동비와 MP 중 작은 값으로 정산한다. <중략> ORi,t : RAi,t ≤ OFCAi,t 이면 RAi,t와 같고, 그렇지 않으면(RAi,t > OFCAi,t) 운영발전계획에서 반영된 공급용량 또는 예비력으로서, DAOSi,t > 0이면 ORi,t = RAi,t 이고, 그렇지 않으면(DAOSi,t = 0) ORi,t = Min(TRSCi,t + QSRSCi,t, RAi,t)임. <중략> - 계통제약으로 가격결정발전계획의 발전계획량과 발전사업자가 발전을 요구한 최소발전량 중 큰 값을 초과하여 발전한 전력량은 해당 발전기의 변동비와 MP 중 큰 값으로 정산한다. <중략> ORi,t : RAi,t ≤ OFCAi,t 이면 RAi,t와 같고, 그렇지 않으면(RAi,t > OFCAi,t) 운영발전계획에서 반영된 공급용량 또는 예비력으로서, DAOSi,t > 0이면 ORi,t = RAi,t 이고, 그렇지 않으면(DAOSi,t = 0) ORi,t = Min(TRSCi,t + QSRSCi,t, RAi,t)임. <중략> ③ 실제 계량된 발전량이 발전계획량 미만인 경우 발전하기 못한 전력량에 대한 정산 <중략> ORi,t : RAi,t ≤ OFCAi,t 이면 RAi,t와 같고, 그렇지 않으면(RAi,t > OFCAi,t) 운영발전계획에서 반영된 공급용량 또는 예비력으로서, DAOSi,t > 0이면 ORi,t = RAi,t 이고, 그렇지 않으면(DAOSi,t = 0) ORi,t = Min(TRSCi,t + QSRSCi,t, RAi,t)임. <중략> 2. 공급가능용량에 대한 정산 가. 일반발전기(수력 및 양수 및 중앙급전 구역전기 발전기를 제외한 발전기) <중략> ORi,t : RAi,t ≤ OFCAi,t 이면 RAi,t와 같고, 그렇지 않으면(RAi,t > OFCAi,t) 운영발전계획에서 반영된 공급용량 또는 예비력으로서, DAOSi,t > 0이면 ORi,t = RAi,t 이고, 그렇지 않으면(DAOSi,t = 0) ORi,t = Min(TRSCi,t + QSRSCi,t, RAi,t)임. <중략> 8. 대체연료 사용 발전기의 정산 <중략> - 가격결정발전계획의 발전계획량에 포함된 전력량에 대한 정산 <중략> ORi,t : RAi,t ≤ OFCAi,t 이면 RAi,t와 같고, 그렇지 않으면(RAi,t > OFCAi,t) 운영발전계획에서 반영된 공급용량 또는 예비력으로서, DAOSi,t > 0이면 ORi,t = RAi,t 이고, 그렇지 않으면(DAOSi,t = 0) ORi,t = Min(TRSCi,t + QSRSCi,t, RAi,t)임. <중략> - 가격결정발전계획의 발전계획량에는 포함되지 않았으나 추가로 발전한 전력량에 대한 정산 <중략> ORi,t : RAi,t ≤ OFCAi,t 이면 RAi,t와 같고, 그렇지 않으면(RAi,t > OFCAi,t) 운영발전계획에서 반영된 공급용량 또는 예비력으로서, DAOSi,t > 0이면 ORi,t = RAi,t 이고, 그렇지 않으면(DAOSi,t = 0) ORi,t = Min(TRSCi,t + QSRSCi,t, RAi,t)임. <중략> 11. 예방정비 일정 변경에 대한 정산 <중략> 가. 일반발전기(복합, 수력 및 양수를 제외한 발전기) <중략> ORi,t : RAi,t ≤ OFCAi,t 이면 RAi,t와 같고, 그렇지 않으면(RAi,t > OFCAi,t) 운영발전계획에서 반영된 공급용량 또는 예비력으로서, DAOSi,t > 0이면 ORi,t = RAi,t 이고, 그렇지 않으면(DAOSi,t = 0) ORi,t = Min(TRSCi,t + QSRSCi,t, RAi,t)임.	예비력분류 변경에 따른 정산기호 수정 (규칙개정(’19.12.13) 사항 반영) ·SRSC+RRSC→ TRSC+QSRSC 예비력 분류 변경에 따른 정산기호 수정 (규칙개정(’19.12.13) 사항 반영) ·SRSC+RRSC→ TRSC+QSRSC 예비력 분류 변경에 따른 정산기호 수정 (규칙개정(’19.12.13) 사항 반영) ·SRSC+RRSC→ TRSC+QSRSC 예비력 분류 변경에 따른 정산기호 수정 (규칙개정(’19.12.13) 사항 반영) ·SRSC+RRSC→ TRSC+QSRSC 예비력 분류 변경에 따른 정산기호 수정 (규칙개정(’19.12.13) 사항 반영) ·SRSC+RRSC→ TRSC+QSRSC 예비력 분류 변경에 따른 정산기호 수정 (규칙개정(’19.12.13) 사항 반영) ·SRSC+RRSC→ TRSC+QSRSC 예비력 분류 변경에 따른 정산기호 수정 (규칙개정(’19.12.13) 사항 반영) ·SRSC+RRSC→ TRSC+QSRSC 예비력 분류 변경에 따른 정산기호 수정 (규칙개정(’19.12.13) 사항 반영) ·SRSC+RRSC→ TRSC+QSRSC
<신 설>	부 칙 (2020. X. X.) 제1조(시행일) 이 규칙은 2020년 4월 1일부터 시행한다.	예비력분류체계 변경 적용일(’20.4.1)과 일치