전력시장운영규칙 개정 내용

Ⅰ. 전력시장운영규칙(이하 ‘규칙’이라 함) 개정 목록

번호	안 건 명	규칙개정위원회
1	제주 시범사업 최소출력 이하 운전 시 가격결정에 대한 규칙개정(안)	제24-긴급3차 (2024.7.15.)
2	수요자원 거래시장 운영 업무 개선을 위한 규칙개정(안)	제24-3차 (2024.6.7.)
3	입찰 운영 절차 및 하루전발전계획 개선을 위한 규칙개정(안)
4	복합발전기 계통제약보정정산금(AASMWP) 규칙개정(안)
5	복합발전기 GT 정지후 재기동시 기동비 추가정산(ASUAP) 규칙개정(안)

Ⅱ. 개정 내용

제주 시범사업 최소출력 이하 운전 시 가격결정에 대한 규칙개정(안)

가. 개정 필요성

□ 제주계통에서는 경부하기간 재생E 과잉 공급이 예상될 경우, 필수 운전 발전기의 최소발전용량을 하향 조정해 운영할 수 있음

ㅇ 필수운전 발전기의 최소발전용량을 하향 조정*함으로써 재생E 출력제어량 저감 및 계통 안정화 기여

* 제주지역의 경우 남제주(#1,2), 제주기력(#2,3), 제주내연(#1,2), 제주복합(#1,2) 해당

< 최소발전용량 이하 운전에 따른 출력제어 저감 효과 >

□ 이에 따라 가격결정방식에도 최소발전용량의 하향 조정값(이하 “출력하한치”)을 반영하고자 함

ㅇ 출력하한치는 발전기의 기술적 특성으로 계통평가위원회 의결사항이며, 제주 중앙급전발전기의 출력하한치는 다음과 같음

< 제주 발전기의 최소발전용량 이하 운전 시 출력하한치 (’24.4.1부) >

구 분	최대발전용량(MW)	최소발전용량(MW)	최소발전용량 이하 운전 하한치 (MW)
남제주#1,2	94	60	39
제주기력#2,3	73	42	28
제주내연#1,2	39	26	24
제주복합#1,2	123	78	58

나. 개정 내용

□ (발전계획) 하루전/당일/실시간 발전계획 수립 시 출력하한치를 적용할 수 있음 ☞ 제16.4.1조, 제16.4.3조, 제16.4.5조

기 존	변 경
제16.4.1조(하루전발전계획의 수립) ⑥ 전력거래소는 제3항 제3호의 비중앙급전발전기 발전예측량이 과다하여 계통의 안정적인 운영이 어려울 것으로 판단되는 경우 하루전발전계획 수립 시 비중앙급전발전기 발전량의 상한을 지정하여 적용할 수 있다.	제16.4.1조(하루전발전계획의 수립) ⑥ 전력거래소는 제3항 제3호의 비중앙급전발전기 발전예측량이 과다하여 계통의 안정적인 운영이 어려울 것으로 판단되는 경우 하루전발전계획 수립 시 비중앙급전발전기 발전량의 상한을 지정하여 적용하거나, 중앙급전발전기의 최소발전용량을 계통평가위원회에서 의결받은 최소발전용량 이하 운전 시 출력하한치로 변경하여 적용할 수 있다.

※ 당일/실시간 발전계획 수립 관련 규정에도 동일하게 명시

□ (가격결정) 하루전/실시간 에너지가격 결정 시 출력하한치를 적용할 수 있음 ☞ 제16.4.7조

기 존

변 경

제16.4.7조(에너지가격의 결정)

4. 에너지가격(SMPm,t) 결정 시…최소발전용량(MGm,i,t)…은 다음과 같다.

	중앙급전발전기
발전기별/시간대별 최소발전용량	최소발전용량

제16.4.7조(에너지가격의 결정)

4. 에너지가격(SMPm,t) 결정 시…최소발전용량(MGm,i,t)…은 다음과 같다.

	중앙급전발전기
발전기별/시간대별 최소발전용량	최소발전용량
	최소발전용량 이하 운전 시 출력하한치

다. 개정 효과

□ 실제 계통운영 여건을 반영한 가격결정으로 계통-시장 간 괴리 완화

라. 참고 사항

□ 규칙개정위원회 심의결과 : 원안가결

ㅇ 참석위원 전원이 개정 취지 및 내용에 대해 찬성

수요자원 거래시장 운영 업무 개선을 위한 규칙개정(안)

가. 개정 필요성

□ 수요자원 거래시장의 시장 규모 확대에 따라, 등록 편의성 제고 및 결제 안정성 확보의 중요성이 대두됨

ㅇ (등록 편의성) 수요자원시장의 등록 절차를 간소화(전자화)함

ㅇ (결제 안정성) 전력구매자의 대금 미지급 시에도 수요관리사업자에게 대금을 지급할 수 있는 여건을 조성함*

* 수요자원시장의 대금 흐름 : 전력구매자(한전, 구역전기사업자) → 전력거래소 → 수요관리사업자

나. 개정 내용

□ 등록 편의성 제고

ㅇ (기존) 등록신청서를 서면으로 작성 및 날인 후 스캔본을 제출함

ㅇ (개정) 등록신청서를 시스템 내에서 전자 방식(시스템 엑셀 업로드)으로 작성 및 전자서명 후 제출함

□ 결제 안정성 확보

ㅇ (기존) 전력구매자 대금 미지급 시 수요관리사업자에게 단시간 내에 대금 지급이 불가함

ㅇ (개정) 전력구매자 대금 미지급 시에도 수요관리사업자에게 지체없이 대금을 지급할 수 있는 장·단기적인 방안을 마련함

- (단기) 예비계좌*의 적립금을 활용하여 대금을 지급함

* 단기간에 입출금이 가능한 계좌로, 전력거래소의 사내유보금 중 일정 금액을 적립함

- (장기) 재정보증(보험과 유사한 제도)을 활용하여, 단기적으로 사용한 예비계좌의 적립금을 보충함

수요자원시장 재정보증	보 험	내 용
전력거래소	피보험자	□ 대금 미지급(보험 사고) 발생 시 재정보증사로부터 재정보증금을 지급받음
전력구매자	보험계약자	□ 재정보증을 설정(보험 가입)하고, 재정보증료*를 납부함 * 과거 실적 기준 최대 70만원/연 수준임
재정보증사	보험사	□ 대금 미지급 발생 시 전력거래소에 재정보증금을 지급함

< 대금 미지급 대비 업무 흐름도 >

거래시작전		D-day		D+1		후속 조치
		구매→거래소 지급일		거래소→수요관리 지급일
전력구매자의 재정보증 설정	▶	전력구매자의 대금 미지급 발생	▶	거래소 예비계좌 적립금으로 수요관리사업자에게 대금 지급	▶	재정보증금으로 거래소 예비계좌에서 사용한 적립금을 보충함

□ 기타 개정 사항

ㅇ 과거 규칙 개정 관련 후속 조치(인용 조항 번호 변경, 기준일 변경 등)

ㅇ 단위 통일, 문구 명확화 등

다. 개정 효과

□ 수요관리사업자의 등록에 필요한 행정비용 절감

□ 수요관리사업자와 수요반응참여고객의 수익 보호

라. 참고 사항

□ 규칙개정위원회 심의결과 : 원안가결

ㅇ 참석위원 전원이 개정 취지 및 내용에 대해 찬성

입찰 운영 절차 및 하루전발전계획 개선을 위한 규칙개정(안)

가. 개정 필요성

□ (발전연료 입찰) 발전기의 사용 연료를 변경하는 경우 그 사실을 기재할 수 있도록 입찰서상 별도 항목 신설 필요

ㅇ 현재 사용 연료의 변경은 제약사유란*에 입력하도록 규정되어 있으나, 발전사가 직접 연료를 기재하고 입찰 담당자가 이를 인지할 수 있도록 별도 항목 필요

* 열공급, 연료의무사용, 시운전 등 자기제약운전(출력을 제한하여 운전)사유를 기재하는 항목으로 연료 변경 사실을 기재할 경우 ‘6.기타’로 입력 필요

[별표4] 입찰운영절차

6.3.1.3	두 가지 이상의 연료를 사용하는 발전기는 발전계획수립기간의 발전기 운전형태를 한 가지 연료만을 사용하는 것으로 하며, 두 가지 연료를 사용하여서는 아니 된다. 또한 사용연료를 변경할 때에는 제약사유란에 2차연료사용 또는 1차연료변경 사실을 명기하여야 한다. 특히, 1차연료변경의 경우에는 변경내용을 실근무일 기준 3일전까지 전력거래소에 서면통지하여야 하며, 일일 입찰시 이를 입력하여야 한다.

□ (휴일입찰기준) 최근 전력거래소 취업규칙 개정에 따라 사·노조 창립기념일에 정상 근무하게 되어 규칙상 예약 입찰을 시행하는 ‘휴일’의 개정 필요

ㅇ 현재 전력거래일이 시장운영규칙에서 정한 휴일*인 경우 해당일에 대해서는 예약 입찰을 시행 중

* 토요일, 공휴일, 근로자의 날 및 전력거래소 사·노조 창립기념일

□ (비중앙 가용능력) 비중앙 발전설비가 지속적으로 증가함*에 따라 육지의 ‘비중앙대표발전기’ 가용능력 전망치**가 시장운영규칙에서 정한 최대발전용량(9,999MW)에 임박***하여 수치 상향 필요

* 비중앙발전기 설비용량 : (’15년) 5,751MW → (’20년) 10,541MW → (’23년) 15,293MW

** 거래일 전체 비중앙발전량을 전망 후, 하나의 대표 발전기로 모델링하여 발전계획에 반영

*** ‘24. 3. 9.(토) 14시 육지 비중앙대표발전기 가용능력 전망치는 9,860MW

□ (육지-제주 연계선) 시장운영규칙에서는 육지-제주 연계선을 제1,2연계선으로 특정해 표현하였으나, ‘24년 육지-제주 제3연계선이 준공될 예정으로 관련 규정 개정 필요

나. 개정 내용

□ (발전연료 입찰) 입찰 시 사용 연료를 별도 제출하도록 함

☞ 제2.3.2조, [별표4] 6.3.1.3 및 6.3.1.3의1

ㅇ 연료를 식별하기 위한 번호를 다음과 같이 정함

- 1 원자력, 2 석탄, 3 LNG, 4 LPG, 5 유류, 6 기타

□ (휴일입찰기준) 예약입찰을 시행하는 휴일의 종류에서 전력거래소 창립기념일, 노조창립기념일 제외 ☞ [별표4] 12.2.2

□ (비중앙 가용능력) 하루전발전계획에 반영하는 비중앙급전대표발전기의 최대발전용량, 출력증가율, 출력감소율을 9,999MW에서 99,999MW로 증대 ☞ [별표9] 7.1.8

□ (육지-제주 연계선) 육지-제주 연계선 관련 문구를 특정 설비(제1,2연계선)에서 일반화(연계선)하는 표현으로 수정 ☞ [별표9] 7.5.4

다. 개정 효과

□ 입찰 운영 절차 명확화 및 하루전발전계획 운영 업무 효율성 제고

라. 참고 사항

□ 규칙개정위원회 심의결과 : 원안가결

ㅇ 참석위원 전원이 개정 취지 및 내용에 대해 찬성

복합발전기의 저출력 구간 계통제약 보정정산금(AASMWP) 규칙개정(안)

가. 개정 필요성

□ 전력시장에서는 계통제약으로 발전기가 가동될 경우 저출력 구간에 대한 연료비 손실을 보정하기 위해 계통제약보정정산금 지급 중

□ 최근 계통 필요에 따라 저출력 급전지시(2:1 복합발전기에 대해 1:1 기동지시 등)가 증가하고 있으나, 정산 조건을 만족할 수 없어 계통 안정에 기여했음에도 정산받지 못하는 사례 발생

ㅇ 現 규칙상 저출력은 세 구간(➊20%, ➋20~50%, ➌50~80%)으로 구분

ㅇ 특히 계통연결 후 3시간 이내 ➋20~50% 구간을 정산받기 위해서는 정산시간 전 ①거래시간 3시간 전 정지, ②거래시간 3시간 이후까지 가용능력 대비 50% 이상 발전 조건을 동시에 충족해야 함

□ 따라서 복합발전기가 계통 안정을 위해 저출력 급전지시에 응동한 경우, 연료비 손실 보전을 위해 ➋20~50% 구간 정산금 지급 조건 개정 필요

나. 개정 내용

□ 복합발전기 계통제약 보정정산금(AASMWP) 정산기준 ☞ [별표2]Ⅰ.12.사

ㅇ AASMWP 중 ➋20~50% 구간(SASMWP) 정산금 지급조건 개정

- 전력거래소 급전지시에 따라 저출력 운전할 경우 정산받을 수 있도록 함

< 개정내용 요약 >

구 분	현 행	개 정
조건 (ASMWGFi,t =1)	1. 계통연결 후 3시간 이내 2. 낮은 출력수준 유지 및 계통제약 운전 후 계통분리	1. 계통연결 후 3시간 이내 2. 계통연결 후 3시간 이내면서, 부분조합 기준으로 기동 및 저출력운전 3. 낮은 출력수준 유지 및 계통제약 운전 후 계통분리
정산식	- 발전기가 계통연결 후 3시간 이내인 경우 <중 략> <신 설> - 안정적 계통운영을 위해 전력거래소 급전지시에 의해 일정시간 낮은 출력수준을 유지하게 되는 경우와 계통제약 운전 후 계통분리 하는 경우 <중 략> □ RAi,t : 변경 공급가능용량 (MWh) □ MGCi : 최대발전용량 (MW) □ MGOi,t : 계량전력량 (MWh)	- 발전기가 계통연결 후 3시간 이내인 경우 <중 략> - 발전기가 계통연결 후 3시간 이내인 경우로써, 급전지시에 따라 기동하여 낮은 출력수준을 유지하는 경우 (RAi,t-3 > MGCi × 50%이고, MGOi,t-3 = 0)이고, (RAi,t > MGCi × 50%이고, MGOi,t ≤ RAi,t × 50%) - 안정적 계통운영을 위해 전력거래소 급전지시에 따라 일정시간 낮은 출력수준을 유지하게 되는 경우와 계통제약 운전 후 계통분리 하는 경우 <중 략> □ RAi,t : 변경 공급가능용량 (MWh) □ MGCi : 최대발전용량 (MW) □ MGOi,t : 계량전력량 (MWh)

다. 개정 효과

□ 안정적인 전력수급을 위해 저출력 운전한 복합발전기의 연료비 결손액 보전으로 급전지시 응동에 대한 유인 제고

라. 참고 사항

□ 규칙개정위원회 심의결과 : 원안가결

ㅇ 참석위원 대다수가 개정 취지 및 내용에 대해 찬성

복합발전기 GT 정지후 재기동시 기동비 추가 정산(ASUAP) 규칙개정(안)

가. 개정 필요성

□ 최근 재생E 공급과잉으로 복합발전기에 대해 낮 시간대 일부 가스터빈(GT)을 정지 후 재기동하는 급전지시(예시2:1→1:1→2:1) 증가

□ 경제성을 이유로 발전계획에 반영된 경우 마진(시장가격-자기 연료비)을 통해 어느 정도 기동비 회수가 가능하나,

□ 자기 연료비 > 시장가격에도 불구하고 계통 안정을 위해 가동되는 복합발전기는 일부 GT 정지 후 재기동 비용이 정산되지 않아 손실 발생

나. 개정 내용

□ 복합발전기 가스터빈(GT) 정지 후 재기동 시 추가 기동비 정산기준  ☞ [별표12]Ⅰ.12.아

ㅇ 하루전 발전계획에 포함(DAOS>0)되더라도 발전가격이 시장가격보다 높은(GP>SMP) 경우, 일부 GT 정지 후 재기동 시 기동비 지급

< 개정내용 요약 >

구 분	현 행	개 정
지급기준	하루전발전계획(DAOS)에 포함된 발전기가 계통제약으로 운전중 급전지시에 의해 일부 가스터빈(GT)을 정지하고 재기동하는 경우 기동비 미지급	좌 동
	<신 설>	단, 계통제약 발전기가 DAOS에 포함되고, 발전가격(GP)이 계통한계가격(SMP)보다 높은 경우 기동비 지급
정산식	CONFi,t : 계통제약발전 여부 표시기로서 DAOSi,t=0 이며, MGOi,t>0 이고, MEGWi,t=0 이면 CONFi,t=1, 그렇지 않으면 0	CONFi,t : 계통제약발전 여부 표시기로서 다음의 경우 중 하나에 해당하면 CONFi,t=1, 그렇지 않으면 0 1) 하루전발전계획에 미포함 시 DAOSi,t=0 이고, MGOi,t>0 이며, MEGWi,t=0인 경우 2) 하루전발전계획에 포함 시 DAOSi,t>0, GPi,t>SMPt 이고, MGOi,t>0 이며, MEGWi,t=0 인 경우

다. 개정 효과

□ 복합발전기 운전비용 적정성 강화를 통한 시장운영의 효율성 제고

□ 복합발전기 안정적 운영기반 조성으로 전력계통 신뢰도 확보

라. 참고 사항

□ 규칙개정위원회 심의결과 : 원안가결

ㅇ 참석위원 대다수가 개정 취지 및 내용에 대해 찬성

붙임 : 현행 규칙 및 개정(안) 대비표

붙임		현행 규칙 및 개정(안) 대비표

제주 시범사업 최소출력 이하 운전 시 가격결정에 대한 규칙개정(안)

현  행

개 정 (안)

비 고

제16장  전력시장 제도개선 제주 시범사업 운영규칙

제4절 발전계획 및 가격결정

제16.4.1조(하루전발전계획의 수립)

<중 략>

③ 제1항의 규정에 의해 수립하는 하루전발전계획에는  …제16.4.3조의 당일발전계획 수립 결과 및 다음 각 호를 고려한다.

1. 별표3 1.4의 운영예비력

2. 하루전발전계획 송전제약 검토서

3. 비중앙급전발전기 과거 발전실적 및 발전예측량

4. 제주HVDC 운영계획서 및 육지 계통한계가격

<중 략>

⑥ 전력거래소는 제3항 제3호의 비중앙급전발전기 발전예측량이 과다하여 계통의 안정적인 운영이 어려울 것으로 판단되는 경우 하루전발전계획 수립 시 비중앙급전발전기 발전량의 상한을 지정하여 적용할 수 있다.

<중 략>

제16.4.3조(당일발전계획의 수립)

<중 략>

④ 전력거래소는 제1항 제3호의 비중앙급전발전기 발전예측량이 과다하여 계통의 안정적인 운영이 어려울 것으로 판단되는 경우 당일발전계획 수립 시 비중앙급전발전기 발전량의 상한을 지정하여 적용할 수 있다.

<중 략>

제16.4.5조(실시간발전계획의 수립)

<중 략>

<신 설>

제16.4.7조(에너지가격의 결정)

<중 략>

④ 하루전에너지가격 및 실시간에너지가격은 각 중앙급전발전기, 급전가능재생에너지자원 및 HVDC의 유효발전가격 중 가장 높은 가격으로서 다음 각 호와 같이 계산한다. <중 략>

4. 에너지가격(SMPm,t) 결정 시 … 최소발전용량(MGm,i,t)…은 다음과 같다.

	다조합 복합발전기		다조합 복합발전기 외 중앙급전발전기
	단독 GT모드	CC모드
MGm,i,t	단독 GT MGi ✕SNGTm,i,t	MGi ✕(SNGTm,i,t÷MIN_NGTi)	MGi

제16장  전력시장 제도개선 제주 시범사업 운영규칙

제4절 발전계획 및 가격결정

제16.4.1조(하루전발전계획의 수립)

<중 략>

③ 제1항의 규정에 의해 수립하는 하루전발전계획에는 …제16.4.3조의 당일발전계획 수립 결과 및 다음 각 호를 고려한다.
1. 별표3 1.4의 운영예비력

2. 하루전발전계획 송전제약 검토서

3. 비중앙급전발전기 과거 발전실적 및 발전예측량

4. 제주HVDC 운영계획서 및 육지 계통한계가격

<중 략>

⑥ 전력거래소는 제3항 제3호의 비중앙급전발전기 발전예측량이 과다하여 계통의 안정적인 운영이 어려울 것으로 판단되는 경우 하루전발전계획 수립 시 비중앙급전발전기 발전량의 상한을 지정하여 적용하거나, 중앙급전발전기의 최소발전용량을 계통평가위원회에서 의결받은 최소발전용량 이하 운전 시 출력하한치로 변경하여 적용할 수 있다.

<중 략>

제16.4.3조(당일발전계획의 수립)

<중 략>

④ 전력거래소는 제1항 제3호의 비중앙급전발전기 발전예측량이 과다하여 계통의 안정적인 운영이 어려울 것으로 판단되는 경우 당일발전계획 수립 시 비중앙급전발전기 발전량의 상한을 지정하거나, 중앙급전발전기의 최소발전용량을 계통평가위원회에서 의결받은 최소발전용량 이하 운전 시 출력하한치로 변경하여 적용할 수 있다.

<중 략>

제16.4.5조(실시간발전계획의 수립)

<중 략>

⑦ 전력거래소는 제3항 제6호의 비중앙급전발전기 발전예측량이 과다하여 계통의 안정적인 운영이 어려울 것으로 판단되는 경우 실시간발전계획 수립 시 비중앙급전발전기 발전량의 상한을 지정하거나, 중앙급전발전기의 최소발전용량을 계통평가위원회에서 의결받은 최소발전용량 이하 운전 시 출력하한치로 변경하여 적용할 수 있다.

제16.4.7조(에너지가격의 결정)

<중 략>

④ 하루전에너지가격 및 실시간에너지가격은 각 중앙급전발전기, 급전가능재생에너지자원 및 HVDC의 유효발전가격 중 가장 높은 가격으로서 다음 각 호와 같이 계산한다. <중 략>

4. 에너지가격(SMPm,t) 결정 시 … 최소발전용량(MGm,i,t)…은 다음과 같다.

	다조합 복합발전기		다조합 복합발전기 외 중앙급전발전기
	단독 GT모드	CC모드
MGm,i,t	단독 GT MGi ✕SNGTm,i,t	MGi ✕(SNGTm,i,t÷MIN_NGTi)	MGi
	제16.4.1조제6항 또는 제16.4.5조제7항의 경우 단독 GT LMGi ✕SNGTm,i,t	제16.4.1조제6항 또는 제16.4.5조제7항의 경우 LMGi ✕(SNGTm,i,t÷MIN_NGTi)	제16.4.1조제6항 또는 제16.4.5조제7항의 경우 LMGi

LMGi : 계통평가위원회에서 의결받은 자원(i)의 최소발전용량 이하 운전 시 출력하한치(MW)

・비중앙급전   발전량이 과다 할 것으로 예상되는 경우 최소발전용량 이하 운전 적용

・비중앙급전   발전량이 과다 할 것으로 예상되는 경우 최소발전용량 이하 운전 적용

・비중앙급전   발전량이 과다 할 것으로 예상되는 경우 최소발전용량 이하 운전 적용

・최소발전용량

이하 운전시
출력하한치
(LMG) 적용

[별표34] 전력시장 제도개선 제주 시범사업 발전계획 수립절차

7.4 발전계획의 입력자료 작성

7.4.3	기술적 특성자료

제2.1.1.1조 제3항 제2호, 제4항 내지 제7항에 의거한 발전기 기술적 특성자료 및 본 별표 7.4.1.2 내지 7.4.1.3의 데이터 처리 결과를 사용하여 발전계획을 수립한다.

<중 략>

③ 발전기별 시간대별 최소발전용량

[별표34] 전력시장 제도개선 제주 시범사업 발전계획 수립절차

7.4 발전계획의 입력자료 작성

7.4.3	기술적 특성자료

제2.1.1.1조 제3항 제2호, 제4항 내지 제7항에 의거한 발전기 기술적 특성자료 및 본 별표 7.4.1.2 내지 7.4.1.3의 데이터 처리 결과를 사용하여 발전계획을 수립한다.

<중 략>

③ 발전기별 시간대별 최소발전용량 또는 최소발전용량 이하 운전 시 출력하한치

・최소발전용량 이하 운전 시 출력하한치 특성자료 적용

수요자원 거래시장 운영 업무 개선을 위한 규칙개정(안)

현  행

개 정 (안)

비 고

제3장  전력의 거래

제4절 전력구매자의 재정보증

제3.4.1조(재정보증의 설정) ① < 생 략 >

1. 전력거래대금 중 신재생에너지 의무이행비용 정산대금을 제외한 대금지급을 위한 재정보증 <개정 2019.12.31., 2021.7.1.> [시행 2022.1.1.]

2. <삭제 2019.12.31.> [시행 2022.1.1.]

3. 전력거래대금 중 신재생에너지 의무이행비용 정산대금 지급을 위한 재정보증 [신설 2021.7.1.]

< 신 설 >

②~④ < 생 략 >

⑤ 제1항 1호의 재정보증 기간은 매년 1월부터 12월까지의 전력거래에 대한 최초결제일부터 최종결제일의 익일까지로 한다.[신설 2013.4.30.] <항번호 변경 및 개정 2015.3.17.>

⑥ < 생 략 >

< 신 설 >

⑦ < 생 략 >

⑧ < 생 략 >

제3장  전력의 거래

제4절 전력구매자의 재정보증

제3.4.1조(재정보증의 설정) ① < 생 략 >

1. 전력거래대금 중 신재생에너지 의무이행비용 정산대금 및 수요반응자원 정산대금을 제외한 대금지급을 위한 재정보증 <개정 2019.12.31., 2021.7.1., 2024.6.00.> [시행 2022.1.1.]

2. <삭제 2019.12.31.> [시행 2022.1.1.]

3. 전력거래대금 중 신재생에너지 의무이행비용 정산대금 지급을 위한 재정보증 [신설 2021.7.1.]

4. 전력거래대금 중 수요반응자원 정산대금 지급을 위한 재정보증 [신설 2024.6.00.]

②~④ < 생 략 >

⑤ 제1항 1호의 재정보증 기간은 매년 1월부터 12월까지의 전력거래에 대한 최초결제일부터 최종결제일의 익일까지로 한다.[신설 2013.4.30.] <항번호 변경 및 개정 2015.3.17.> <개정 2024.6.00.>

⑥ < 생 략 >

⑦ 제1항 제4호의 재정보증 기간은 매년 1월부터 12월까지의 수요반응자원거래에 대한 최초 결제일부터 최종결제일의 익일까지로 한다. [신설 2024.6.00.]

⑧ < 생 략 > <항번호 변경 2024.6.00.>

⑨ < 생 략 > <항번호 변경 2024.6.00.>

·수요자원 거래시장 전력거래대금에 대해 재정보증을 설정하는 근거 신설

제3.4.3조(재정보증금액 산정 및 통지) ① < 생 략 >

1. 전력거래대금 중 신재생에너지 의무이행비용 정산대금을 제외한 대금지급을 위한 재정보증

2~3. < 생 략 >

< 신 설 >

② 재정보증금액은 직접구매자별 및 구역전기사업자별로 월 최대 전력구매대금을 해당월의 일수로 나누어 산출한 일평균 구매금액의 40배로 한다. 재정보증금액 = 월 최대 전력구매대금 / 해당월일수 × 40일 <개정 2010.11.30., 2013.4.30.> <항번호 변경 및 개정 2015.3.17.> <개정 2019.12.31.> [시행 2022.1.1.]

③~④ < 생 략 >

< 신 설 >

< 신 설 >

⑤ < 생 략 >

제3.4.3조(재정보증금액 산정 및 통지) ① < 생 략 >

1. 전력거래대금 중 신재생에너지 의무이행비용 정산대금 및 수요반응자원 정산대금을 제외한 대금지급을 위한 재정보증 <개정 2024.6.00.>

2~3. < 생 략 >

4. 전력거래대금 중 수요반응자원 정산대금 지급을 위한 재정보증 [신설 2024.6.00.]

② 제1항 제1호의 금액은 직접구매자별 및 구역전기사업자별로 월 최대 전력구매대금을 해당월의 일수로 나누어 산출한 일평균 구매금액의 40배로 한다. 재정보증금액 = 월 최대 전력구매대금 / 해당월일수 × 40일 <개정 2010.11.30., 2013.4.30.> <항번호 변경 및 개정 2015.3.17.> <개정 2019.12.31., 2024.6.00.> [시행 2022.1.1.]

③~④ < 생 략 >

⑤ 제1항 제4호의 금액은 직접구매자별 및 구역전기사업자별로 분기별 최대 수요반응자원거래의 전력거래대금으로 한다. [신설 2024.6.00.]

⑥ 분기별 최대 수요반응자원거래의 전력거래대금은 다음 각호의 분기별 값을 비교하여 가장 큰 값으로 한다. 다만, 제7항의 통지 기한까지 전년도 4분기 전력거래대금이 확정되지 않은 경우, 전전년도 4분기 전력거래대금으로 대체한다. [신설 2024.6.00.]

1. 해당 사업자의 전년도 분기별 수요반응자원거래의 전력거래대금

2. 전년도 분기별 수요반응자원거래의 전력거래대금의 합계 × 해당 사업자의 예상 전력구매비율

⑦ < 생 략 > <항번호 변경 2024.6.00.>

·수요자원 거래시장 전력거래대금에 대한 재정보증 금액 산정 기준 신설

·항번호 변경

제4장	계량과 정산 및 결제

제3절 결제 및 전력거래전담 금융기관

제4.3.6조의2(예비계좌) [신설 2020.7.8.]

① 전력거래소는 구역전기사업자 및 직접구매자의 채무불이행 등으로 인하여 발전사업자에게 지급할 전력거래대금 등이 부족한 경우, 발전사업자에 대한 전력거래대금 등을 우선 지급할 목적으로 예비계좌를 설정할 수 있다.

② < 생 략 >

③ 채무불이행 등의 사유로 발전사업자에게 지급할 전력거래대금이 부족하게 된 경우, 별표8 붙임2의 결제업무 흐름도에 따른다.

④ 예비계좌에서 차감된 금액은 채무불이행 사업자의 재정보증 회수액 등으로 보충한다. 다만 재정보증 회수액이 예비계좌 사용액 미만인 경우 부족액은 제4.2.1.5조에 의해 발전사업자가 부담한 손실부담액을 통해 보충한다.

제4장	계량과 정산 및 결제

제3절 결제 및 전력거래전담 금융기관

제4.3.6조의2(예비계좌) [신설 2020.7.8.]

① 전력거래소는 구역전기사업자 및 직접구매자의 채무불이행 등으로 인하여 발전사업자, 수요관리사업자에게 지급할 전력거래대금 등이 부족한 경우, 발전사업자, 수요관리사업자에 대한 전력거래대금 등을 우선 지급할 목적으로 예비계좌를 설정할 수 있다. <개정 2024.6.00.>

② < 생 략 >

③ 채무불이행 등의 사유로 발전사업자, 수요관리사업자에게 지급할 전력거래대금이 부족하게 된 경우, 별표8 붙임2의 결제업무 흐름도에 따른다. <개정 2024.6.00.>

④ 예비계좌에서 차감된 금액은 채무불이행 사업자의 재정보증 회수액 등으로 보충한다. 다만 재정보증 회수액이 예비계좌 사용액 미만인 경우 부족액은 제4.2.1.5조, 제12.6.1.4조에 의해 발전사업자, 수요관리사업자가 부담한 손실부담액을 통해 보충한다. <개정 2024.6.00.>

·수요자원 거래시장에서 채무불이행 발생 시 예비계좌 적립금을 사용할 수 있는 근거 신설

제12장  수요반응자원의 거래

제1절  통칙

제12.1.1조(용어의 정의) < 생 략 >

1~2. < 생 략 >

3. “감축가능용량”이라 함은 수요반응자원을 보유한 수요관리사업자가 입찰을 통해 거래시간별로 하루전발전계획 및 신뢰도발전계획에 포함되어 전력부하를 감축할 수 있는 용량(MW-h)을 말한다. <개정 2019.12.31., 2021.1.1., 2022.6.30.>

4~19. < 생 략 >

20. “증대가능용량”이라 함은 수요반응자원을 보유한 수요관리사업자가 입찰을 통해 거래시간별로 신뢰도발전계획에 포함되어 전력부하를 증대할 수 있는 용량(MW-h)을 말한다. [신설 2021.1.1.] <개정 2022.6.30.>

21~24. < 생 략 >

25. “플러스DR 기준출력제어량”이라 함은 수요반응자원의 증대계획량 산정을 위해 기준이 되는 출력제어량(MW-h)을 말한다. [신설 2021.1.1.]

26. “플러스DR 당일 기준출력제어량”이라 함은 수요반응자원의 실시간 전력수요 증대요청을 위해 기준이 되는 출력제어량(MW-h)을 말한다. [신설 2022.5.31.]

27~29. < 생 략 >

제12장  수요반응자원의 거래

제1절  통칙

제12.1.1조(용어의 정의) < 생 략 >

1~2. < 생 략 >

3. “감축가능용량”이라 함은 수요반응자원을 보유한 수요관리사업자가 입찰을 통해 거래시간별로 하루전발전계획 및 신뢰도발전계획에 포함되어 전력부하를 감축할 수 있는 용량(MWh)을 말한다. <개정 2019.12.31., 2021.1.1., 2022.6.30.>

4~19. < 생 략 >

20. “증대가능용량”이라 함은 수요반응자원을 보유한 수요관리사업자가 입찰을 통해 거래시간별로 신뢰도발전계획에 포함되어 전력부하를 증대할 수 있는 용량(MWh)을 말한다. [신설 2021.1.1.] <개정 2022.6.30.>

21~24. < 생 략 >

25. “플러스DR 기준출력제어량”이라 함은 수요반응자원의 증대계획량 산정을 위해 기준이 되는 출력제어량(MWh)을 말한다. [신설 2021.1.1.]

26. “플러스DR 당일 기준출력제어량”이라 함은 수요반응자원의 실시간 전력수요 증대요청을 위해 기준이 되는 출력제어량(MWh)을 말한다. [신설 2022.5.31.]

27~29. < 생 략 >

·단위 통일

제12.1.3조(전력시장 참여요건) ① < 생 략 >

② 수요반응자원 거래시장에서 전력부하증대량을 구매하고자 하는 발전사업자는 전력부하증대량 구매자 등록을 마쳐야 한다. [신설 2021.1.1.]

제12.1.3조(전력시장 참여요건) ① < 생 략 >

② [신설 2021.1.1.] <삭제 2024.6.00.>

·제주 플러스DR 운영 방식 변경에 따른 삭제

제2절  전력거래자, 수요반응자원, 수요반응참여고객 등록, 변경, 말소

제12.2.1조(전력거래자 등록) ① < 생 략 >

② < 생 략 >

1~2. < 생 략 >

3. 부가가치세법 제8조 제6항에 의한 사업자등록증 사본 <개정 2019.12.31>

4~6. < 생 략 >

제2절  전력거래자, 수요반응자원, 수요반응참여고객 등록, 변경, 말소

제12.2.1조(전력거래자 등록) ① < 생 략 >

② < 생 략 >

1~2. < 생 략 >

3. 부가가치세법 제8조 제7항에 의한 사업자등록증 사본 <개정 2019.12.31>

4~6. < 생 략 >

·관련 법령의 항번호 변경 내용 반영

제12.2.2조(수요반응자원의 등록) ① 제12.2.1조에 따라 전력거래자로 등록한 수요관리사업자는 수요반응자원을 초기 또는 추가등록할 수 있다. 이 경우, 다음 각 호에 명시된 초기 또는 추가등록 신청기간 내에 제4항에 따른 등록 신청서류를 전력거래소에 제출하여야 한다.  <개정 2015.9.30., 2018.6.15., 2019.11.07., 2024.2.13.>

②~③ < 생 략 >

④ 수요반응자원의 등록에 필요한 등록신청서는 다음 각 호와 같다.

1. 별지 제101-1호 내지 별지 제101-5호 서식의 등록하고자 하는 수요반응자원과 관련한 수요반응자원 등록신청서

⑤~⑥ < 생 략 >

제12.2.2조(수요반응자원의 등록) ① 제12.2.1조에 따라 전력거래자로 등록한 수요관리사업자는 수요반응자원을 초기 또는 추가등록할 수 있다. 이 경우, 다음 각 호에 명시된 초기 또는 추가등록 신청기간 내에 제4항에 따른 등록 신청서류를 전력거래소에 제출하여야 한다. 다만, 제4항 제1호의 서류는 전자문서로 제출할 수 있으며 전자문서로 제출시 전자서명법에 의한 인증서를 사용하여 전자서명을 실시해야 한다. <개정 2015.9.30., 2018.6.15., 2019.11.07., 2024.2.13., 2024.6.00.>

②~③ < 생 략 >

④ 수요반응자원의 등록에 필요한 등록신청서는 다음 각호와 같다.

1. 별지 제101-1호 내지 별지 제101-5호 서식의 등록하고자 하는 수요반응자원과 관련한 수요반응자원 등록신청서(단, 사업자 범용 공인인증서 외 전자서명 시 별지 제105호 서식의 위임장 추가 제출) <개정 2024.6.00.>

⑤~⑥ < 생 략 >

·수요반응자원 등록신청서를 전자문서 형태로 제출할 수 있는 근거 신설

제12.2.3조(수요반응참여고객의 등록) ① 제12.2.2조에 따라 등록 신청 또는 등록 완료된 수요반응자원에 수요반응참여고객을 신규 등록하고자 하는 수요관리사업자는 다음 각 호에 명시된 수요반응자원별 수요반응참여고객 등록 신청기간 내에 제4항에 따른 등록 신청서류를 전력거래소에 제출하여야 한다. <개정 2015.9.30., 2018.6.15., 2019.12.31., 2020.7.8., 2020.11.01., 2024.2.13.>

②~③ < 생 략 >

④ < 생 략 >

1. 별지 제102-1호 내지 별지 제102-4호 서식의 등록하고자 하는 수요반응참여고객과 관련한 수요반응참여고객 등록신청서

2~10. < 생 략 >

⑤~⑥ < 생 략 >

제12.2.3조(수요반응참여고객의 등록) ① 제12.2.2조에 따라 등록 신청 또는 등록 완료된 수요반응자원에 수요반응참여고객을 신규 등록하고자 하는 수요관리사업자는 다음 각 호에 명시된 수요반응자원별 수요반응참여고객 등록 신청기간 내에 제4항에 따른 등록 신청서류를 전력거래소에 제출하여야 한다. 다만, 제4항 제1호의 서류는 전자문서로 제출할 수 있으며 전자문서로 제출시 전자서명법에 의한 인증서를 사용하여 전자서명을 실시해야 한다. <개정 2015.9.30., 2018.6.15., 2019.12.31., 2020.7.8., 2020.11.01., 2024.2.13., 2024.6.00.>

②~③ < 생 략 >

④ < 생 략 >

1. 별지 제102-1호 내지 별지 제102-4호 서식의 등록하고자 하는 수요반응참여고객과 관련한 수요반응참여고객 등록신청서(단, 사업자 범용 공인인증서 외 전자서명 시 별지 제105호 서식의 위임장 추가 제출) <개정 2024.6.00.>

2~10. < 생 략 >

⑤~⑥ < 생 략 >

·수요반응참여고객 등록신청서를 전자문서 형태로 제출할 수 있는 근거 신설

제12.2.7조(수요반응참여고객 변경) 수요관리사업자는 등록된 수요반응참여고객 정보가 변경된 경우, 변경 사유 발생일 이후 영업일 20일 이내에 전력거래소에 별지 제102-5호의 수요반응참여고객 변경신청서 및 변경 정보와 관련된 증빙서류를 제출해야 하며, 수요반응자원 전력거래시스템 입력사항을 수정하여야 한다. 다만, 변경 목적이 수요반응참여고객을 기존에 등록된 수요반응자원에서 타 수요반응자원으로 이동하는 것이 변경 목적일 경우에는 제12.2.8조를 따른다. [신설 2024.2.13.]

< 신 설 >

< 신 설 >

< 신 설 >

제12.2.7조(수요반응참여고객 변경) ① 수요관리사업자는 등록된 수요반응참여고객 정보가 변경된 경우, 변경 사유 발생일 이후 영업일 20일 이내에 전력거래시스템에 입력사항을 수정하고 전력거래소에 다음 각 호의 서류를 제출해야 한다. 다만, 제1호의 서류는 전자문서로 제출할 수 있으며 전자문서로 제출시 전자서명법에 의한 인증서를 사용하여 전자서명을 실시해야 한다. [신설 2024.2.13.] <개정 2024.6.00.>

1. 별지 제102-5호의 수요반응참여고객 변경신청서(단, 사업자 범용 공인인증서 외 전자서명 시 별지 제105호 서식의 위임장 추가 제출) [신설 2024.6.00.]

2. 변경 정보와 관련된 증빙서류 [신설 2024.6.00.]

② 제1항에도 불구하고 변경 목적이 수요반응참여고객을 기존에 등록된 수요반응자원에서 타 수요반응자원으로 이동하는 것일 경우에는 제12.2.8조를 따른다. [신설 2024.6.00.]

·수요반응참여고객 변경신청서를 전자문서 형태로 제출할 수 있는 근거 신설

·일부 내용 제2항으로 이관

·제1항의 내용 중 일부가 이관됨

제12.2.8조(수요반응참여고객 이동) ① 수요반응참여고객을 기존에 등록된 수요반응자원에서 타 수요반응자원으로 이동하고자 하는 수요관리사업자는 제12.2.3조 제1항의 수요반응참여고객 등록 신청기간 내에 별지 제102-6호의 수요반응참여고객 이동신청서를 제출하여야 한다. 다만, 제12.2.2조 제1항에 따라 초기등록된 표준DR, 중소형DR, 제주DR 수요반응자원 중 실시간 전력수요의무감축요청에 따른 거래에서 거래시행일별 평균 감축이행률이 80% 미만인 날이 2회 이상인 수요반응자원의 경우에는 타 수요반응자원으로 이동시킬 수 없다. [신설 2024.2.13.]

< 신 설 >

< 신 설 >

② 수요반응참여고객의 수요반응자원 이동 시점은 해당 등록 신청기간의 거래 적용일로 한다. [신설 2024.2.13.]

제12.2.8조(수요반응참여고객 이동) ① 수요반응참여고객을 기존에 등록된 수요반응자원에서 타 수요반응자원으로 이동하고자 하는 수요관리사업자는 제12.2.3조 제1항의 수요반응참여고객 등록 신청기간 내에 다음 각 호의 서류를 제출해야 한다. 다만, 제1호의 서류는 전자문서로 제출할 수 있으며 전자문서로 제출시 전자서명법에 의한 인증서를 사용하여 전자서명을 실시해야 한다. [신설 2024.2.13.] <개정 2024.6.00.>

1. 별지 제102-6의 수요반응참여고객 이동신청서 (단, 사업자 범용 공인인증서 외 전자서명 시 별지 제105호 서식의 위임장 추가 제출) [신설 2024.6.00.]

② 제1항에도 불구하고 제12.2.2조 제1항에 따라 초기등록된 표준DR, 중소형DR, 제주DR 수요반응자원 중 실시간 전력수요의무감축요청에 따른 거래에서 거래시행일별 평균 감축이행률이 80% 미만인 날이 2회 이상인 수요반응자원의 경우에는 타 수요반응자원으로 이동시킬 수 없다. [신설 2024.6.00.]

③ 수요반응참여고객의 수요반응자원 이동 시점은 해당 등록 신청기간의 거래 적용일로 한다. [신설 2024.2.13.]<항번호 변경 2024.6.00.>

·수요반응참여고객 이동신청서를 전자문서 형태로 제출할 수 있는 근거 신설

-일부 내용 제2항으로 이관

·제1항의 내용 중 일부가 이관됨

·항번호 변경

제12.2.10조(수요반응자원 말소) ① 수요관리사업자가 수요반응자원을 말소하고자 하는 경우, 말소 희망일 전까지 전력거래소에 별지 제101-6호의 수요반응자원 말소신청서를 제출하여야 한다. 이 경우, 전력거래소는 특별한 사정이 없는 한, 말소 희망일에 해당 수요반응자원 말소를 처리하여야 한다. [신설 2024.2.13.]

< 신 설 >

②~③ <생 략>

제12.2.10조(수요반응자원 말소) ① 수요관리사업자가 수요반응자원을 말소하고자 하는 경우, 말소 희망일 전까지 다음 각 호의 서류를 전력거래소에 제출하여야 한다. 다만, 제1호의 서류는 전자문서로 제출할 수 있으며 전자문서로 제출시 전자서명법에 의한 인증서를 사용하여 전자서명을 실시해야 한다. 이 경우, 전력거래소는 특별한 사정이 없는 한, 말소 희망일에 해당 수요반응자원 말소를 처리하여야 한다. [신설 2024.2.13.] <개정 2024.6.00.>

1. 별지 제101-6의 수요반응자원 말소신청서 (단, 사업자 범용 공인인증서 외 전자서명 시 별지 제105호 서식의 위임장 추가 제출) [신설 2024.6.00.]

②~③ <생 략>

·수요반응자원 말소신청서를 전자문서 형태로 제출할 수 있는 근거 신설

제12.2.11조(수요반응참여고객 말소) 수요관리사업자가 수요반응참여고객을 말소하고자 하는 경우, 말소 희망일 전까지 전력거래소에 별지 제102-7호의 수요반응참여고객 말소신청서를 제출하여야 한다. 전력거래소는 특별한 사정이 없는 한, 말소 희망일에 해당 수요반응참여고객 말소를 처리하여야 한다. [신설 2024.2.13.]

< 신 설 >

제12.2.11조(수요반응참여고객 말소) 수요관리사업자가 수요반응참여고객을 말소하고자 하는 경우, 말소 희망일 전까지 전력거래소에 다음 각 호의 서류를 제출하여야 한다. 다만, 제1호의 서류는 전자문서로 제출할 수 있으며 전자문서로 제출시 전자서명법에 의한 인증서를 사용하여 전자서명을 실시해야 한다. 이 경우, 전력거래소는 특별한 사정이 없는 한, 말소 희망일에 해당 수요반응참여고객 말소를 처리하여야 한다. [신설 2024.2.13.] <개정 2024.6.00.>

1. 별지 제102-7의 수요반응참여고객 말소신청서 (단, 사업자 범용 공인인증서 외 전자서명 시 별지 제105호 서식의 위임장 추가 제출) [신설 2024.6.00.]

·수요반응참여고객 말소신청서를 전자문서 형태로 제출할 수 있는 근거 신설

제3절  등록시험 및 감축시험

제12.3.1.3조(평가 및 통지) ① 전력거래소는 제12.5.1.3조에 따라 취득한 정산용 사용전력량 데이터를 활용하여 등록시험일로부터 7일후(실근무일 기준)까지 등록시험에 참여한 수요반응자원의 감축 실적을 평가하여야 한다. <개정 2017.12.29., 2019.12.13>

② 전력거래소는 등록시험에 참여한 수요반응자원을 보유한 수요관리사업자에게 등록시험일로부터 7일후(실근무일 기준)까지 등록시험의 결과 및 조치사항을 통지하여야 한다. <개정 2019.12.13.>

제3절  등록시험 및 감축시험

제12.3.1.3조(평가 및 통지) ① 전력거래소는 제12.5.1.3조에 따라 취득한 정산용 사용전력량 데이터를 활용하여 등록시험일로부터 영업일 7일 이내에 등록시험에 참여한 수요반응자원의 감축 실적을 평가하여야 한다. <개정 2017.12.29., 2019.12.13., 2024.6.00>

② 전력거래소는 등록시험에 참여한 수요반응자원을 보유한 수요관리사업자에게 등록시험일로부터 영업일 7일 이내에 등록시험의 결과 및 조치사항을 통지하여야 한다. <개정 2019.12.13., 2024.6.00.>

·용어 통일 및 명확화

제12.3.1.7조(결과에 대한 이의신청) ① 수요관리사업자는 제12.3.1.4조의 규정에 의한 등록시험 결과를 통지 받은 후, 통지일로부터 3일 이내에 전력거래소에 이의신청을 할 수 있다.

② 전력거래소는 제1항의 이의신청에 대해서 이의신청마감일로부터 10일 이내에 처리결과를 수요관리사업자에게 통지하여야한다. <개정 2015.9.30.>

③ < 생 략 >

제12.3.1.7조(결과에 대한 이의신청) ① 수요관리사업자는 제12.3.1.4조의 규정에 의한 등록시험 결과를 통지 받은 후, 통지일로부터 영업일 3일 이내에 전력거래소에 이의신청을 할 수 있다. <개정 2024.6.00.>

② 전력거래소는 제1항의 이의신청에 대해서 이의신청마감일로부터 영업일 10일 이내에 처리결과를 수요관리사업자에게 통지하여야한다. <개정 2015.9.30., 2024.6.00.>

③ < 생 략 >

·용어 통일 및 명확화

제12.3.1.8조(등록시험 후 수요반응참여고객 등록신청 취소) <본조제목변경 2019.12.13.> 수요관리사업자는 등록시험 결과에 따른 수요반응자원의 의무감축용량 확정 후 등록완료일 평상일 2일 전까지 수요반응참여고객의 등록신청을 취소할 수 있다. [신설 2018.6.15.] <개정 2019.12.13.>

제12.3.1.8조(등록시험 후 수요반응참여고객 등록신청 취소) <본조제목변경 2019.12.13.> 수요관리사업자는 등록시험 결과에 따른 수요반응자원의 의무감축용량 확정 후 등록완료일 영업일 2일 전까지 수요반응참여고객의 등록신청을 취소할 수 있다. [신설 2018.6.15.] <개정 2019.12.13., 2024.6.00.>

·용어 통일 및 명확화

제12.3.2.1조(감축시험) ①~⑤ < 생 략 >

⑥ 전력거래소는 제12.5.1.3조에 따라 취득한 정산용 사용전력량 데이터를 활용하여 감축시험일 또는 감축재시험일, 감축신뢰성시험일로부터 7일 후(실근무일 기준)까지 시험에 참여한 수요반응자원의 감축 실적을 평가하여 수요관리사업자에게 평가 결과 및 조치사항을 통보하여야 한다. [신설 2019.12.31.] <개정 2023.6.30.>

⑦ 전력거래소는 제1항 제1호 다목에 따른 감축재시험 대상 중 재시험을 희망하지 않는 수요반응자원 또는 감축재시험의 평균 감축이행률이 97% 미만인 수요반응자원에 대해서 해당 수요반응자원의 의무감축용량에 평균 감축이행률을 곱한 값으로 의무감축용량을 조정하여 감축재시험일의 10일 후(실근무일 기준)부터 적용하여야 한다. [신설 2019.12.31] <개정 2023.6.30.>

제12.3.2.1조(감축시험) ①~⑤ < 생 략 >

⑥ 전력거래소는 제12.5.1.3조에 따라 취득한 정산용 사용전력량 데이터를 활용하여 감축시험일 또는 감축재시험일, 감축신뢰성시험일로부터 영업일 7일 이내에 시험에 참여한 수요반응자원의 감축 실적을 평가하여 수요관리사업자에게 평가 결과 및 조치사항을 통보하여야 한다. [신설 2019.12.31.] <개정 2023.6.30., 2024.6.00.>

⑦ 전력거래소는 제1항 제1호 다목에 따른 감축재시험 대상 중 재시험을 희망하지 않는 수요반응자원 또는 감축재시험의 평균 감축이행률이 97% 미만인 수요반응자원에 대해서 해당 수요반응자원의 의무감축용량에 평균 감축이행률을 곱한 값으로 의무감축용량을 조정하여 감축재시험일의 영업일 10일 후부터 적용하여야 한다. [신설 2019.12.31] <개정 2023.6.30., 2024.6.00.>

·용어 통일 및 명확화

제12.3.2.2조(주파수연계 감축시험) ① < 생 략 >

1~2. < 생 략 >

3. 주파수연계 감축시험 및 감축재시험 이행률은 시험시간 10분 기준 주파수연계 감축량과 등록시 제출한 감축예상용량의 비율로, 감축재시험은 주파수연계 감축시험 이행률이 80%미만인 주파수DR에 대하여 해당 수요관리사업자가 감축시험일로부터 10일 이내(실근무일 기준) 요청 시 전력거래소가 별도 통지하는 시험일 및 전력거래시간(09시~18시) 외 시행함을 원칙으로 한다.

4~6. < 생 략 >

② 수요관리사업자는 동조 제1항에 따라 자체적으로 시험을 실시하며, 시험 종료 후 5일 이내(실근무일 기준)에 다음 자료를 전력거래소로 제출한다.

1~5. < 생 략 >

③ < 생 략 >

④ 전력거래소는 제12.5.1.3조에 따라 취득한 정산용 사용전력량데이터를 활용하여 감축시험일로부터 7일 후(실근무일 기준)까지 시험에 참여한 주파수 수요반응자원의 감축 실적을 평가하여 수요관리사업자에게 평가 결과 및 조치사항을 통보하여야 한다.

⑤~⑥ < 생 략 >

⑦ 동조 제6항 및 제7항에 따라 조정된 주파수 수요반응자원의 감축예상용량은 감축시험(또는 감축재시험)일의 10일 후(실근무일 기준)부터 적용한다.

제12.3.2.2조(주파수연계 감축시험) ① < 생 략 >

1~2. < 생 략 >

3. 주파수연계 감축시험 및 감축재시험 이행률은 시험시간 10분 기준 주파수연계 감축량과 등록시 제출한 감축예상용량의 비율로, 감축재시험은 주파수연계 감축시험 이행률이 80%미만인 주파수DR에 대하여 해당 수요관리사업자가 감축시험일로부터 영업일 10일 이내 요청 시 전력거래소가 별도 통지하는 시험일 및 전력거래시간(09시~18시) 외 시행함을 원칙으로 한다. <개정 2024.6.00.>

4~6. < 생 략 >

② 수요관리사업자는 동조 제1항에 따라 자체적으로 시험을 실시하며, 시험 종료 후 영업일 5일 이내에 다음 자료를 전력거래소로 제출한다. <개정 2024.6.00.>

1~5. < 생 략 >

③ < 생 략 >

④ 전력거래소는 제12.5.1.3조에 따라 취득한 정산용 사용전력량데이터를 활용하여 감축시험일로부터 영업일 7일 이내에 시험에 참여한 주파수 수요반응자원의 감축 실적을 평가하여 수요관리사업자에게 평가 결과 및 조치사항을 통보하여야 한다. <개정 2024.6.00.>

⑤~⑥ < 생 략 >

⑦ 동조 제6항 및 제7항에 따라 조정된 주파수 수요반응자원의 감축예상용량은 감축시험(또는 감축재시험)일의 영업일 10일 후부터 적용한다. <개정 2024.6.00.>

·용어 통일 및 명확화

제4절  수요반응자원의 전력부하감축량 거래

제12.4.2.1조(전력거래 요건) ① < 생 략 >

② 전력거래소는 수요반응자원의 순편익가격을 매월 시작일로부터 2일전(실 근무일 기준)까지 공지함을 원칙으로 한다. 단, 순편익가격 공지 후 비용평가위원회 의결 자료의 변경 시 매월 시작일로부터 1일전(실 근무일 기준)의 제12.4.2.2조 제1항에 따른 입찰서 제출 마감시간 30분 전까지 순편익가격을 고지한 후 변경할 수 있다. <개정 2021.9.18.>

③~④ < 생 략 >

제4절  수요반응자원의 전력부하감축량 거래

제12.4.2.1조(전력거래 요건) ① < 생 략 >

② 전력거래소는 수요반응자원의 순편익가격을 매월 시작일로부터 영업일 2일 전까지 공지함을 원칙으로 한다. 단, 순편익가격 공지 후 비용평가위원회 의결 자료의 변경 시 매월 시작일로부터 영업일 1일 전의 제12.4.2.2조 제1항에 따른 입찰서 제출 마감시간 30분 전까지 순편익가격을 고지한 후 변경할 수 있다. <개정 2021.9.18., 2024.6.00.>

③~④ < 생 략 >

·용어 통일 및 명확화

제12.4.2.2조(입찰서의 제출) ① 수요관리사업자는 다음 각 호의 수요반응자원의 자발적 수요감축에 대한 입찰서를 거래일 전일 11시까지 하나의 입찰서로 전력거래소에 제출하여야 한다. 중소형DR에 한하여 전력거래소는 수요관리사업자가 입찰한 개별자원을 수도권/비수도권으로 구분하여 각각의 최대감축용량을 모두 합산하여 각각 1개의 통합자원으로 구성한다. 이때, 통합자원의 감축가격은 거래일의 순편익가격으로 한다. <개정 2019.12.31, 2021.9.18., 2022.6.30., 2022.12.27.>

1~3. < 생 략 >

②~⑦ < 생 략 >

제12.4.2.2조(입찰서의 제출) ① 수요관리사업자는 다음 각 호의 수요반응자원의 자발적 수요감축에 대한 입찰서를 거래일 직전 영업일 11시까지 하나의 입찰서로 전력거래소에 제출하여야 한다. 중소형DR에 한하여 전력거래소는 수요관리사업자가 입찰한 개별자원을 수도권/비수도권으로 구분하여 각각의 최대감축용량을 모두 합산하여 각각 1개의 통합자원으로 구성한다. 이때, 통합자원의 감축가격은 거래일의 순편익가격으로 한다. <개정 2019.12.31, 2021.9.18., 2022.6.30., 2022.12.27., 2024.6.00.>

1~3. < 생 략 >

②~⑦ < 생 략 >

·용어 통일 및 명확화

제12.4.2.3조(입찰서의 내용) ① < 생 략 >

1. 거래시간별 감축가능용량(MW-h) 및 감축가격(원/kWh)(8개 구간 이내에 제출)

2. < 생 략 >

②~③ < 생 략 >

제12.4.2.3조(입찰서의 내용) ① < 생 략 >

1. 거래시간별 감축가능용량(MWh) 및 감축가격(원/kWh)(8개 구간 이내에 제출) <개정 2024.6.00.>

2. < 생 략 >

②~③ < 생 략 >

·단위 통일

제12.4.2.6조(입찰제한) <본조 제목변경 2019.11.07.> ① 수요반응자원의 자발적 수요감축 감축시행일별 평균 감축이행률이 80% 미만인 횟수가 3회 이상인 경우, 전력거래소는 수요관리사업자에게 감축시행일로부터 7일 후(실근무일 기준)까지  해당 수요반응자원의 입찰제한을 예고하여야 한다. <개정 2019.11.07., 2019.12.31., 2021.9.18.>

② 전력거래소는 입찰제한 요건에 해당하는 수요반응자원에 대하여 해당 사유가 발생한 거래일의 10일 후(실근무일 기준)부터 표준DR, 중소형DR, 제주DR은 6개월, 국민DR은 1개월 동안 해당 거래의 입찰을 제한하여야 한다. <개정 2016.12.30., 2019.11.07., 2019.12.31., 개정 2023.8.30.>

③ < 생 략 >

제12.4.2.6조(입찰제한) <본조 제목변경 2019.11.07.> ① 수요반응자원의 자발적 수요감축 감축시행일별 평균 감축이행률이 80% 미만인 횟수가 3회 이상인 경우, 전력거래소는 수요관리사업자에게 감축시행일로부터 영업일 7일 이내에  해당 수요반응자원의 입찰제한을 예고하여야 한다. <개정 2019.11.07., 2019.12.31., 2021.9.18., 2024.6.00.>

② 전력거래소는 입찰제한 요건에 해당하는 수요반응자원에 대하여 해당 사유가 발생한 거래일의 영업일 10일 후부터 표준DR, 중소형DR, 제주DR은 6개월, 국민DR은 1개월 동안 해당 거래의 입찰을 제한하여야 한다. <개정 2016.12.30., 2019.11.07., 2019.12.31., 개정 2023.8.30., 2024.6.00.>

③ < 생 략 >

·용어 통일 및 명확화

제12.4.2.8조(감축계획량 산정) ① < 생 략 >

SSRi,t  : < 생 략 > (MW-h)

PSSRi,t  : < 생 략 > (MW-h)

PDSRi,t : < 생 략 > (MW-h)

EMSRi,t  : < 생 략 > (MW-h)

IDESRi,t : < 생 략 > (MW-h)

ADESRi,t : < 생 략 > (MW-h)

RSSRi,t : < 생 략 > (MW-h)

1~3. < 생 략 >

④ < 생 략 >

⑤ 전력거래소는 제1항에 따른 거래시간별 수요반응자원의 감축계획량 배분 결과를 거래일 전일(실근무일 기준) 18시까지 수요반응자원 전력거래시스템을 통해 수요관리사업자에게 통지함을 원칙으로 한다. 다만, 시스템 장애 등 부득이한 경우 24시까지 통지할 수 있다. <항번호 변경 및 개정 2021.9.18.> <개정 2021.12.28.>

⑥ < 생 략 >

ISRi,t : < 생 략 > (MW-h)

ISRAi,t : < 생 략 > (MW-h)

CSRt : < 생 략 > (MW-h)

제12.4.2.8조(감축계획량 산정) ① < 생 략 > <개정 2024.6.00.>

SSRi,t  : < 생 략 > (MWh)

PSSRi,t  : < 생 략 > (MWh)

PDSRi,t : < 생 략 > (MWh)

EMSRi,t  : < 생 략 > (MWh)

IDESRi,t : < 생 략 > (MWh)

ADESRi,t : < 생 략 > (MWh)

RSSRi,t : < 생 략 > (MWh)

1~3. < 생 략 >

② < 생 략 > <항번호 변경 2024.6.00.>

③ 전력거래소는 제1항에 따른 거래시간별 수요반응자원의 감축계획량 배분 결과를 거래일 직전 영업일 18시까지 수요반응자원 전력거래시스템을 통해 수요관리사업자에게 통지함을 원칙으로 한다. 다만, 시스템 장애 등 부득이한 경우 24시까지 통지할 수 있다. <항번호 변경 및 개정 2021.9.18.> <개정 2021.12.28.> <항번호 변경 및 개정 2024.6.00.>

④ < 생 략 > <항번호 변경 및 개정 2024.6.00.>

ISRi,t : < 생 략 > (MWh)

ISRAi,t : < 생 략 > (MWh)

CSRt : < 생 략 > (MWh)

·단위 통일 및 항번호 정리

·용어 통일 및 명확화

제12.4.3.2조(전력거래 제한) ① 전력거래소는 제12.3.2.1조에 따른 감축시험 및 감축재시험, 감축신뢰성시험과 제12.4.3.1조에 따른 실시간 전력수요 의무감축요청에 참여한 표준DR, 중소형DR, 제주DR의 감축시행일별 평균 감축이행률 80% 미만 횟수가 3회 이상인 경우, 해당 수요반응자원의 수요관리사업자에게 감축시행일로부터 7일 후(실근무일 기준)까지 전력거래제한 예고를 하여야 한다. 단, 추가등록자원은 2회 이상일 경우 전력거래제한 예고를 하여야 한다. <개정 2016.12.30., 2019.11.07., 2019.12.31., 2022.5.31., 2023.6.30.>

1. < 생 략 >

② 전력거래소는 제1항에 따라 전력거래 제한을 예고한 수요반응자원에 대하여 전력거래제한 사유가 발생한 날의 10일 후(실근무일 기준)부터 전력거래기간 종료일까지 전력거래를 제한하여야 한다. <개정 2016.12.30., 2019.11.07., 2019.12.31>

③ < 생 략 >

④ 전력거래소는 제12.3.2.1조 제7항에 따라 조정된 의무감축용량이 수요반응자원별 최소 의무감축용량을 충족하지 못할 경우 감축재시험일의 10일 후(실근무일 기준)부터 전력거래기간 종료일까지 전력거래를 제한하여야 한다. [신설 2019.12.31]

⑤ < 생 략 >

제12.4.3.2조(전력거래 제한) ① 전력거래소는 제12.3.2.1조에 따른 감축시험 및 감축재시험, 감축신뢰성시험과 제12.4.3.1조에 따른 실시간 전력수요 의무감축요청에 참여한 표준DR, 중소형DR, 제주DR의 감축시행일별 평균 감축이행률 80% 미만 횟수가 3회 이상인 경우, 해당 수요반응자원의 수요관리사업자에게 감축시행일로부터 영업일 7일 이내에 전력거래제한 예고를 하여야 한다. 단, 추가등록자원은 2회 이상일 경우 전력거래제한 예고를 하여야 한다. <개정 2016.12.30., 2019.11.07., 2019.12.31., 2022.5.31., 2023.6.30., 2024.6.00.>

1. < 생 략 >

② 전력거래소는 제1항에 따라 전력거래 제한을 예고한 수요반응자원에 대하여 전력거래제한 사유가 발생한 날의 영업일 10일 후부터 전력거래기간 종료일까지 전력거래를 제한하여야 한다. <개정 2016.12.30., 2019.11.07., 2019.12.31., 2024.6.00.>

③ < 생 략 >

④ 전력거래소는 제12.3.2.1조 제7항에 따라 조정된 의무감축용량이 수요반응자원별 최소 의무감축용량을 충족하지 못할 경우 감축재시험일의 영업일 10일 후부터 전력거래기간 종료일까지 전력거래를 제한하여야 한다. [신설 2019.12.31.] < 개정 2024.6.00.>

⑤ < 생 략 >

·용어 통일 및 명확화

제12.4.4.2조(정산기준자료 제출) 수요관리사업자는 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량 정산을 위해 다음 각 호의 정산기준자료를 감축일로부터 5일(실근무일 기준) 이내에 전력거래소에 제출하여야 한다.

1. < 생 략 >

제12.4.4.2조(정산기준자료 제출) 수요관리사업자는 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량 정산을 위해 다음 각 호의 정산기준자료를 감축일로부터 영업일 5일 이내에 전력거래소에 제출하여야 한다. <개정 2024.6.00.>

1. < 생 략 >

·용어 통일 및 명확화

제5절  사용전력량 데이터 관리 및 전력부하감축(증대)량 평가

제12.5.1.3조(정산용 사용전력량 데이터 기준) 전력거래소는 수요관리사업자의 정산을 위하여 제12.2.3조 제2항 제4호에 따라 제공받은 수요반응참여고객의 사용전력량 데이터를 정산 기준 자료로 사용한다. <개정 2019.11.07., 2020.11.01.>

제5절  사용전력량 데이터 관리 및 전력부하감축(증대)량 평가

제12.5.1.3조(정산용 사용전력량 데이터 기준) 전력거래소는 수요관리사업자의 정산을 위하여 제12.2.3조 제3항 제4호에 따라 제공받은 수요반응참여고객의 사용전력량 데이터를 정산 기준 자료로 사용한다. <개정 2019.11.07., 2020.11.01.>

·인용 항번호 오류 수정

제12.5.2.1조(고객기준부하 산정) ① < 생 략 >

1. < 생 략 >

2. < 생 략 >

가. 고객기준부하 산정방식은 매월 시작일로부터 2일 전(실 근무일 기준)까지 별표28에서 정한 방식 중 하나를 전력거래소가 지정하여 공지한다.

나. < 생 략 >

다. 수요관리사업자는 실시간 전력수요 의무감축요청 및 감축시험 후 실근무일 기준 5일 이내에 수요자원별 감축에 참여한 수요반응참여고객의 목록을 전력거래소에서 정하는 방법으로 전송하여야 한다.

3. < 생 략 >

②~③ < 생 략 >

제12.5.2.1조(고객기준부하 산정) ① < 생 략 >

1. < 생 략 >

2. < 생 략 >

가. 고객기준부하 산정방식은 매월 시작일로부터 영업일 2일 전까지 별표28에서 정한 방식 중 하나를 전력거래소가 지정하여 공지한다. <개정 2024.6.00.>

나. < 생 략 >

다. 수요관리사업자는 실시간 전력수요 의무감축요청 및 감축시험 후 영업일 5일 이내에 수요자원별 감축에 참여한 수요반응참여고객의 목록을 전력거래소에서 정하는 방법으로 전송하여야 한다. <개정 2024.6.00.>

3. < 생 략 >

②~③ < 생 략 >

·용어 통일 및 명확화

제12.5.2.4조(전력부하감축거래량 평가) ①~④ < 생 략 >

⑤ < 생 략 >

SRi,t	: < 생 략 > (MW-h)

SSRi,t  : < 생 략 > (MW-h)

⑥ < 생 략 >

제12.5.2.4조(전력부하감축거래량 평가) ①~④ < 생 략 >

⑤ < 생 략 > <2024.6.00. 개정>

SRi,t	: < 생 략 > (MWh)

SSRi,t  : < 생 략 > (MWh)

⑥ < 생 략 >

·단위 통일

제6절  정산

< 신 설 >

제6절  정산

제12.6.1.4조(채무불이행에 따른 정산금 산정 및 지급) [신설 2024.6.00.] ① 채무불이행 등의 사유로 수요관리사업자에게 지급할 수요반응자원거래 전력거래대금보다 판매사업자 및 구역전기사업자가 전력거래소에 지급한 전력거래대금이 적은 경우에는 제4.3.6조의2의 예비계좌에서 인출한 예치금으로 부족분을 충당하여 수요관리사업자에게 우선 지급한다. 다만, 예비계좌 예치금이 수요반응자원거래 정산금 부족분보다 적은 경우에는 다음과 같이 수요관리사업자별로 거래대금을 산정하여 결제한다.

수요관리사업자의 할인된 거래대금 = (판매사업자 및 구역전기사업자가 지불한 총 거래대금 + 예비계좌 사용금액) × 해당 결제일에 각 수요관리사업자가 받아야 할 거래대금 / 해당 결제일의 수요반응자원시장 총 거래대금

② 채무불이행된 거래대금과 지연에 따른 이자가 회수되는 경우에는 수요관리사업자가 원래 지급받아야할 거래대금에서 전력거래대금, 지연에 따른 이자 순으로 조정하여 지급한다.

③ 판매사업자 및 구역전기사업자가 채무불이행 거래대금과 지연이자를 지급하고자 할 때, 이를 지급 예정일 영업일 2일 전까지 공문으로 전력거래소에 통지하여야 하고, 전력거래소는 채무불이행 거래대금과 지연이자 지급을 위해 다음 각호의 조치를 이행하여야 한다.

1. 제3.1.5조, 제3.3.1.8조에 따른 지급 예정 일자까지의 이자 비용을 산정하여 판매사업자 및 구역전기시업자에게 통지한다.

2. 수요관리사업자에게 채무불이행 금액과 이자 금액의 지급 예정 일자를 수요반응자원 전력거래시스템과 등록된 문자메시지로 통지한다.

3. 판매사업자 및 구역전기사업자에게 지급 예정일의 11시까지 채무불이행 금액 및 이자를 입금 요청하며, 입금이 되지 않을 경우 수요관리사업자에게 이를 통지한다.

4. 전력거래소는 결제계좌에 이체된 금액이 지급 예정일 15시까지 수요관리사업자 정산계좌에 이체되도록 시장은행에 지시한다.

·수요자원 거래시장에서 채무불이행 발생 시 정산금 산정 기준 등 대응 기준 신설

제7절  수요반응자원의 전력부하증대량 거래

제12.7.3.1조(전력거래 요건)  < 생 략 >

1. < 생 략 >

2. 자발적 수요증대에 따른 수요반응자원의 거래에 수요관리사업자가 입찰할 수 있는 거래시간별 수요반응자원의 증대가능용량은 0.01MW-h 이상이어야 한다.

3. < 생 략 >

제7절  수요반응자원의 전력부하증대량 거래

제12.7.3.1조(전력거래 요건)  < 생 략 >

1. < 생 략 >

2. 자발적 수요증대에 따른 수요반응자원의 거래에 수요관리사업자가 입찰할 수 있는 거래시간별 수요반응자원의 증대가능용량은 0.01MWh 이상이어야 한다. <개정 2024.6.00.>

3. < 생 략 >

·단위 통일

제12.7.3.2조(입찰서의 제출) <조번호변경 2022.5.31.> ① 수요관리사업자는 수요반응자원의 자발적 수요증대에 대한 입찰서를 거래일 전일 14시까지 전력거래소에 제출하여야 한다.

②~⑤ < 생 략 >

제12.7.3.2조(입찰서의 제출) <조번호변경 2022.5.31.> ① 수요관리사업자는 수요반응자원의 자발적 수요증대에 대한 입찰서를 거래일 직전 영업일(단, 제주 플러스DR의 경우 거래일 전일) 14시까지 전력거래소에 제출하여야 한다. <개정 2024.6.00.>

②~⑤ < 생 략 >

·용어 통일 및 명확화

제12.7.3.6조(플러스DR 기준출력제어량 산정) <조번호변경 2022.5.31.> ① 전력거래소는 제주 신재생예측시스템의 출력제어 예측 정확도 및 전력계통 운영여건 등을 고려하여 플러스DR 기준출력제어량을 산정하고, 매월 시작일로부터 2일전(실 근무일 기준)까지 공지하여야 한다. <개정 2021.4.30.>

② 기준출력제어량은 제1항에 따라 매월 산정하는 것을 원칙으로 하되, 필요시 변경일 2일전(실 근무일 기준)까지 공지하여 변경할 수 있다. <개정 2021.4.30.>

제12.7.3.6조(플러스DR 기준출력제어량 산정) <조번호변경 2022.5.31.> ① 전력거래소는 제주 신재생예측시스템의 출력제어 예측 정확도 및 전력계통 운영여건 등을 고려하여 플러스DR 기준출력제어량을 산정하고, 매월 시작일로부터 영업일 2일 이전까지 공지하여야 한다. <개정 2021.4.30., 2024.6.00.>

② 기준출력제어량은 제1항에 따라 매월 산정하는 것을 원칙으로 하되, 필요시 변경일 영업일 2일 이전까지 공지하여 변경할 수 있다. <개정 2021.4.30., 2024.6.00.>

·용어 통일 및 명확화

제12.7.3.7조(육지 수요증대필요량 산정) ① 전력거래소는 수요실적 및 전력계통 운영여건 등을 고려하여 기준 태양광이용률과 기준 수요구간을 결정하고, 그에 따른 수요 수준별 플러스DR 증대필요량을 지역별로 산정하여 매월 시작일로부터 2일전(실 근무일 기준)까지 공지하여야 한다.

② 증대필요량은 제1항에 따라 매월 산정하는 것을 원칙으로 하되, 필요시 변경일 1일전(실 근무일 기준)까지 공지하여 변경할 수 있다.

제12.7.3.7조(육지 수요증대필요량 산정) ① 전력거래소는 수요실적 및 전력계통 운영여건 등을 고려하여 기준 태양광이용률과 기준 수요구간을 결정하고, 그에 따른 수요 수준별 플러스DR 증대필요량을 지역별로 산정하여 매월 시작일로부터 영업일 2일 이전까지 공지하여야 한다. <개정 2024.6.00.>

② 증대필요량은 제1항에 따라 매월 산정하는 것을 원칙으로 하되, 필요시 변경일 영업일 1일 이전까지 공지하여 변경할 수 있다. <개정 2024.6.00.>

·용어 통일 및 명확화

제12.7.3.8조(증대계획량 산정) ①~③ < 생 략 >

④ 전력거래소는 제1항에 따른 거래시간별 수요반응자원의 증대계획량 배분 결과를 거래일 전일 18시까지, 제2항에 따른 증대계획량 배분 결과를 거래일 전일 17시30분까지 수요반응자원 전력거래시스템을 통해 수요관리사업자에게 통지하는 것을 원칙으로 하나, 부득이한 경우 24시까지 별도의 방법으로 통지할 수 있다. [신설 2021.1.1.] <개정 2021.4.30.>

➄~⑥ < 생 략 >

제12.7.3.8조(증대계획량 산정) ①~③ < 생 략 >

④ 전력거래소는 제1항에 따른 거래시간별 수요반응자원의 증대계획량 배분 결과를 거래일 전일 18시까지, 제2항에 따른 증대계획량 배분 결과를 거래일 직전 영업일 17시30분까지 수요반응자원 전력거래시스템을 통해 수요관리사업자에게 통지하는 것을 원칙으로 하나, 부득이한 경우 24시까지 별도의 방법으로 통지할 수 있다. [신설 2021.1.1.] <개정 2021.4.30., 2024.6.00.>

➄~⑥ < 생 략 >

·용어 통일 및 명확화

제12.7.4.2조(플러스DR 당일 기준출력제어량 산정) ① 전력거래소는 제주 신재생예측시스템의 출력제어 예측 정확도 및 전력계통 운영여건 등을 고려하여 플러스DR 당일 기준출력제어량을 산정하고, 매월 시작일로부터 2일전(실 근무일 기준)까지 공지하여야 한다. [신설 2022.5.31.]

② 기준출력제어량은 제1항에 따라 매월 산정하는 것을 원칙으로 하되, 필요시 변경일 2일전(실 근무일 기준)까지 공지하여 변경할 수 있다. [신설 2022.5.31.]

제12.7.4.2조(플러스DR 당일 기준출력제어량 산정) ① 전력거래소는 제주 신재생예측시스템의 출력제어 예측 정확도 및 전력계통 운영여건 등을 고려하여 플러스DR 당일 기준출력제어량을 산정하고, 매월 시작일로부터 영업일 2일 이전까지 공지하여야 한다. [신설 2022.5.31.] <개정 2024.6.00.>

② 기준출력제어량은 제1항에 따라 매월 산정하는 것을 원칙으로 하되, 필요시 변경일 영업일 2일 이전까지 공지하여 변경할 수 있다. [신설 2022.5.31.] <개정 2024.6.00.>

·용어 통일 및 명확화

부  칙 (2024. 2. 13.)

제3조(수요반응자원의 거래 규정의 경과조치) ①~② < 생 략 >

➂ (수요자원시장의 통지서, 청구서 및 청구요청서 변경 적용례) 별지 제103호 내지 제105호 서식의 개정규정은 2024년 11월 30일 이내에 전산시스템 개발 및 점검이 완료되는 날부터 적용한다.

➃ < 생 략 >

부  칙 (2024. 2. 13.)

제3조(수요반응자원의 거래 규정의 경과조치) ①~② < 생 략 >

➂ (수요자원시장의 통지서, 청구서 및 청구요청서 변경 적용례) 별지 제103호 내지 제104-2호 서식의 개정규정은 2024년 11월 30일 이내에 전산시스템 개발 및 점검이 완료되는 날부터 적용한다. <개정 2024.6.00.>

➃ < 생 략 >

·별지 호번호 변경 내용 반영

< 신 설 >

부 칙 (2024. 6. 00.)

제1조(시행일)

① 제12.2.2조 제4항 및 제12.2.3조 제4항에 따른 전자문서 형태의 수요반응자원 및 수요반응참여고객 등록신청서 제출은 2024년 12월 31일 이내 수요자원 전력거래시스템의 공지에서 정하는 날부터 시행한다.

② 별표 29 3.1의 RRMSE 검증대상일과 관련된 규정은 2025년 4월 1일부터 시행한다.

③ 수요자원거래시장의 예비계좌 설정 및 사용에 따른 규정은 2025년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 제12.2.2조 제1항 및 제2항과 제12.2.3조 제1항 및 제2항에도 불구하고, 수요반응자원 및 수요반응참여고객의 제11차 초기 등록신청 기간은 2024년 10월 20일부터 31일까지로 한다.

·시스템 개발기간 등을 고려한 시행일 지정

[별표1] 기호 및 변수의 정의

약어	기호 및 변수명	단위	내 용
ADESRi,t	< 생 략 >	MW-h	< 생 략 >
CBLi,c,t	< 생 략 >	kW-h	< 생 략 >
CLRi,c,t	< 생 략 >	kW-h	< 생 략 >
DESRi,t	< 생 략 >	MW-h	< 생 략 >
DLRi,t	< 생 략 >	MW-h	< 생 략 >
DRDi,t	< 생 략 >	kW-h	< 생 략 >
DRi,t	< 생 략 >	kW-h	< 생 략 >
EMSRi,t	< 생 략 >	MW-h	< 생 략 >
FHCFi,t	< 생 략 >	원/kW-h	< 생 략 >
FRi,t	< 생 략 >	MW-h	< 생 략 >
IDESRi,t	< 생 략 >	MW-h	< 생 략 >
MEi,c,t	< 생 략 >	kW-h	< 생 략 >
PDSRi,t	< 생 략 >	MW-h	< 생 략 >
PSSRi,t	< 생 략 >	MW-h	< 생 략 >
RSOi,t	< 생 략 >	MW-h	< 생 략 >
RSSRi,t	< 생 략 >	MW-h	< 생 략 >
SSRi,t	자발적 수요감축에 따른 수요반응자원의 거래시간별 감축계획량(MW-h) (Self-Participating Scheduled Reduction)	MW-h	< 생 략 >
SRi,t	< 생 략 >	kW-h	< 생 략 >

[별표1] 기호 및 변수의 정의

약어	기호 및 변수명	단위	내 용
ADESRi,t	< 생 략 >	MWh	< 생 략 >
CBLi,c,t	< 생 략 >	kWh	< 생 략 >
CLRi,c,t	< 생 략 >	kWh	< 생 략 >
DESRi,t	< 생 략 >	MWh	< 생 략 >
DLRi,t	< 생 략 >	MWh	< 생 략 >
DRDi,t	< 생 략 >	MWh	< 생 략 >
DRi,t	< 생 략 >	MWh	< 생 략 >
EMSRi,t	< 생 략 >	MWh	< 생 략 >
FHCFi,t	< 생 략 >	원/kWh	< 생 략 >
FRi,t	< 생 략 >	MWh	< 생 략 >
IDESRi,t	< 생 략 >	MWh	< 생 략 >
MEi,c,t	< 생 략 >	kWh	< 생 략 >
PDSRi,t	< 생 략 >	MWh	< 생 략 >
PSSRi,t	< 생 략 >	MWh	< 생 략 >
RSOi,t	< 생 략 >	MWh	< 생 략 >
RSSRi,t	< 생 략 >	MWh	< 생 략 >
SSRi,t	자발적 수요감축에 따른 수요반응자원의 거래시간별 감축계획량 (Self-Participating Scheduled Reduction)	MWh	< 생 략 >
SRi,t	< 생 략 >	MWh	< 생 략 >

·단위 통일

[별표8] 정산 및 결제 절차

5.6  청구서

전력시장에 참여한 회원 및 재생에너지전기공급사업자와 전력거래소간 지급받고자 하는 금액을 내역별로 기재한 것으로서 별지 제40호서식을 말한다. 단, 수요반응자원의 전력거래에 관한 청구서는 별지 제104호서식을 말한다. <개정 2004.11.30., 2014.11.3., 2022.5.31., 2024.2.13.>

[별표8] 정산 및 결제 절차

5.6  청구서

전력시장에 참여한 회원 및 재생에너지전기공급사업자와 전력거래소간 지급받고자 하는 금액을 내역별로 기재한 것으로서 별지 제40호서식을 말한다. 단, 수요반응자원의 전력거래에 관한 청구서는 별지 제104-1호 서식을 말한다. <개정 2004.11.30., 2014.11.3., 2022.5.31., 2024.2.13.>

·별지 호번호 변경 내용 반영

5.7  청구요청서

전력시장에 참여한 회원 및 재생에너지전기공급사업자가 전력거래소에 청구할 금액을 내역별로 기재한 것으로서 별지 제41호서식을 말하며, 회원의 청구서 작성과 세금계산서 발행의 근거가 된다. 단, 수요반응자원의 전력거래에 관한 청구요청서는 별지 제105호서식을 말한다. <개정 2004.11.30., 2014.11.3. 2022.5.31.>

5.7  청구요청서

전력시장에 참여한 회원 및 재생에너지전기공급사업자가 전력거래소에 청구할 금액을 내역별로 기재한 것으로서 별지 제41호서식을 말하며, 회원의 청구서 작성과 세금계산서 발행의 근거가 된다. 단, 수요반응자원의 전력거래에 관한 청구요청서는 별지 제104-2호 서식을 말한다. <개정 2004.11.30., 2014.11.3. 2022.5.31.>

·별지 호번호 변경 내용 반영

7.9.1.1	전력거래소 결제담당자는 판매사업자, 직접구매자 등이 지급하여야 할 전력거래와 관련된 결제금액 내역을 기재하여 각 차수별 결제일 기준 5일전까지 해당회원에게 별지 제40호서식 및 별지 제104호서식에 의한 청구서와 세금계산서 등을 발송한다.<개정 2004.11.30., 2012.12.31., 2014.11.3., 2019.12.13.>

7.9.1.1	전력거래소 결제담당자는 판매사업자, 직접구매자 등이 지급하여야 할 전력거래와 관련된 결제금액 내역을 기재하여 각 차수별 결제일 기준 5일전까지 해당회원에게 별지 제40호서식 및 별지 제104-1호 서식에 의한 청구서와 세금계산서 등을 발송한다.<개정 2004.11.30., 2012.12.31., 2014.11.3., 2019.12.13.>

·별지 호번호 변경 내용 반영

7.9.1.1.1 전력거래소 결제담당자는 판매사업자, 직접구매자 등이 지급받아야 할 수요반응자원의 위약금과 관련된 결제금액 내역을 기재하여 각 차수별 결제일 기준 5일전까지 해당회원에게 별지 제105호 서식에 의한 청구요청서를 발송한다. [신설 2014.11.3.] <개정 2019.12.13.>

7.9.1.1.1 전력거래소 결제담당자는 판매사업자, 직접구매자 등이 지급받아야 할 수요반응자원의 위약금과 관련된 결제금액 내역을 기재하여 각 차수별 결제일 기준 5일전까지 해당회원에게 별지 제104-2호 서식에 의한 청구요청서를 발송한다. [신설 2014.11.3.] <개정 2019.12.13.>

·별지 호번호 변경 내용 반영

7.9.2.8 수요관리사업자가 지급하여야 할 위약금, 전력거래수수료, 연회비 및 이에 상응하는 부가가치세를 포함한 결제금액은 전력거래소가 별지 제104호 서식에 따라 수요관리사업자에게 청구서를 발송한다. [신설 2014.11.3.]

7.9.2.8 수요관리사업자가 지급하여야 할 위약금, 전력거래수수료, 연회비 및 이에 상응하는 부가가치세를 포함한 결제금액은 전력거래소가 별지 제104-1호 서식에 따라 수요관리사업자에게 청구서를 발송한다. [신설 2014.11.3.]

·별지 호번호 변경 내용 반영

[별표8] 정산 및 결제 절차

[붙임2]

[별표8] 정산 및 결제 절차

[붙임2]

·결제업무 흐름도에 수요자원 거래시장 관련 부분 추가

[별표26] 수요반응자원의 정산 기준

Ⅰ. 수요관리사업자에 대한 정산

1. 자발적 수요감축에 따른 계획감축량에 대한 정산

가. 표준DR, 중소형DR, 국민DR(수도권/비수도권) [신설 2023.8.30.]

< 생 략 >

SLRi,t : < 생 략 > (MW-h)

SRi,t	: < 생 략 > (MW-h)

DLRi,t : < 생 략 > (MW-h)

SSRi,t  : < 생 략 > (MW-h)

SCLRi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

DRi,t : < 생 략 > (MW-h)

RSOi,t : < 생 략 > (MW-h)

XRSOFi,t : < 생 략 >

PSSRi,t  : < 생 략 > (MW-h)

PDSRi,t : < 생 략 > (MW-h)

IDESRi,t : < 생 략 > (MW-h)

ADESRi,t : < 생 략 > (MW-h)

RSSRi,t : < 생 략 > (MW-h)

EMSRi,t  : < 생 략 > (MW-h)

RDSMEi,t : < 생 략 > (kW-h)

RDCBLi,t : < 생 략 > (kW-h)

RDMEi,t : < 생 략 > (kW-h)

RDFi : < 생 략 >

SCBLi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

DCLRi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

DCBLi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

MEi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

< 생 략 >

나. 제주DR, 국민DR(제주권) [신설 2023.8.30.]

< 생 략 >

SLRi,t : < 생 략 > (MW-h)

DA_SMPt : < 생 략 >

SRi,t	: < 생 략 > (MW-h)

DLRi,t : < 생 략 > (MW-h)

SSRi,t  : < 생 략 > (MW-h)

SCLRi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

DRi,t : < 생 략 > (MW-h)

RSOi,t : < 생 략 > (MW-h)

XRSOFi,t : < 생 략 >

PSSRi,t  : < 생 략 > (MW-h)

PDSRi,t : < 생 략 > (MW-h)

IDESRi,t : < 생 략 > (MW-h)

ADESRi,t : < 생 략 > (MW-h)

RSSRi,t : < 생 략 > (MW-h)

EMSRi,t  : < 생 략 > (MW-h)

RDSMEi,t : < 생 략 > (kW-h)

RDCBLi,t : < 생 략 > (kW-h)

RDMEi,t : < 생 략 > (kW-h)

RDFi : < 생 략 >

SCBLi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

DCLRi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

DCBLi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

MEi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

< 생 략 >

[별표26] 수요반응자원의 정산 기준

Ⅰ. 수요관리사업자에 대한 정산

1. 자발적 수요감축에 따른 계획감축량에 대한 정산

가. 표준DR, 중소형DR, 국민DR(수도권/비수도권) [신설 2023.8.30.] <개정 2024.6.00.>

< 생 략 >

SLRi,t : < 생 략 > (MWh)

SRi,t	: < 생 략 > (MWh)

DLRi,t : < 생 략 > (MWh)

SSRi,t  : < 생 략 > (MWh)

SCLRi,c,t : < 생 략 > (kWh)

DRi,t : < 생 략 > (MWh)

RSOi,t : < 생 략 > (MWh)

XRSOFi,t : < 생 략 >

PSSRi,t  : < 생 략 > (MWh)

PDSRi,t : < 생 략 > (MWh)

IDESRi,t : < 생 략 > (MWh)

ADESRi,t : < 생 략 > (MWh)

RSSRi,t : < 생 략 > (MWh)

EMSRi,t  : < 생 략 > (MWh)

RDSMEi,t : < 생 략 > (kWh)

RDCBLi,t : < 생 략 > (kWh)

RDMEi,t : < 생 략 > (kWh)

RDFi : < 생 략 >

SCBLi,c,t : < 생 략 > (kWh)

DCLRi,c,t : < 생 략 > (kWh)

DCBLi,c,t : < 생 략 > (kWh)

MEi,c,t : < 생 략 > (kWh)

< 생 략 >

나. 제주DR, 국민DR(제주권) [신설 2023.8.30.] <개정 2024.6.00.>

< 생 략 >

SLRi,t : < 생 략 > (MWh)

DA_SMPt : < 생 략 >

SRi,t	: < 생 략 > (MWh)

DLRi,t : < 생 략 > (MWh)

SSRi,t  : < 생 략 > (MWh)

SCLRi,c,t : < 생 략 > (kWh)

DRi,t : < 생 략 > (MWh)

RSOi,t : < 생 략 > (MWh)

XRSOFi,t : < 생 략 >

PSSRi,t  : < 생 략 > (MWh)

PDSRi,t : < 생 략 > (MWh)

IDESRi,t : < 생 략 > (MWh)

ADESRi,t : < 생 략 > (MWh)

RSSRi,t : < 생 략 > (MWh)

EMSRi,t  : < 생 략 > (MWh)

RDSMEi,t : < 생 략 > (kWh)

RDCBLi,t : < 생 략 > (kWh)

RDMEi,t : < 생 략 > (kWh)

RDFi : < 생 략 >

SCBLi,c,t : < 생 략 > (kWh)

DCLRi,c,t : < 생 략 > (kWh)

DCBLi,c,t : < 생 략 > (kWh)

MEi,c,t : < 생 략 > (kWh)

< 생 략 >

·단위 통일

2. 실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 전력수요 의무감축이행량에 대한 정산

가. 표준DR, 중소형DR, 국민DR(수도권/비수도권) <개정 2017.12.29., 2022.5.31., 2023.8.30.>

RBPy,x =  [eqn: rm sum _{m} ^{전력거래기간} RBP _{m,x} `]

< 생 략 >

DLRi,t : < 생 략 > (MW-h)

DRi,t : < 생 략 > (MW-h)

RSOi,t : < 생 략 > (MW-h)

XRSOFi,t : < 생 략 >

DCLRi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

DCBLi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

MEi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

MGPt,x : < 생 략 >

DRTFi,t : 감축시험 및 감축재시험 지수(감축시험 및 감축재시험인 경우는 1 아니면 0)

RDCBLi,t : < 생 략 > (kW-h)

RDMEi,t : < 생 략 > (kW-h)

나. 제주DR, 국민DR(제주권) <개정 2022.5.31., 2023.8.30.>

< 생 략 >

RBPy,x =  [eqn: rmsum _{m} ^{전력거래기간} RBP _{m,x} `]

< 생 략 >

DLRi,t : < 생 략 > (MW-h)

DRi,t : < 생 략 > (MW-h)

RSOi,t : < 생 략 > (MW-h)

XRSOFi,t : < 생 략 >

DCLRi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

DCBLi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

MEi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

MGPt,x : < 생 략 >

DRTFi,t : 감축시험 및 감축재시험 지수(감축시험 및 감축재시험인 경우는 1 아니면 0)

RDCBLi,t : < 생 략 > (kW-h)

RDMEi,t : < 생 략 > (kW-h)

< 생 략 >

2. 실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 전력수요 의무감축이행량에 대한 정산

가. 표준DR, 중소형DR, 국민DR(수도권/비수도권) <개정 2017.12.29., 2022.5.31., 2023.8.30., 2024.6.00.>

RBPy,x =  [eqn: rm sum _{m} ^{전력거래기간} RBP _{m,x} `] (거래기간이 상반기에 해당할 경우 전력거래기간은 전년도 7월부터 해당연도 6월, 하반기에 해당할 경우 해당연도 1월부터 12월까지로 한다.)

< 생 략 >

DLRi,t : < 생 략 > (MWh)

DRi,t : < 생 략 > (MWh)

RSOi,t : < 생 략 > (MWh)

XRSOFi,t : < 생 략 >

DCLRi,c,t : < 생 략 > (kWh)

DCBLi,c,t : < 생 략 > (kWh)

MEi,c,t : < 생 략 > (kWh)

MGPt,x : < 생 략 >

DRTFi,t : 거래시간별 감축시험 및 감축재시험, 감축신뢰성시험 지수(감축시험 및 감축재시험, 신뢰성시험인 경우 1 아니면 0)

RDCBLi,t : < 생 략 > (kWh)

RDMEi,t : < 생 략 > (kWh)

나. 제주DR, 국민DR(제주권) <개정 2022.5.31., 2023.8.30., 2024.6.00.>

< 생 략 >

RBPy,x =  [eqn: rmsum _{m} ^{전력거래기간} RBP _{m,x} `] (거래기간이 상반기에 해당할 경우 전력거래기간은 전년도 7월부터 해당연도 6월, 하반기에 해당할 경우 해당연도 1월부터 12월까지로 한다.)

< 생 략 >

DLRi,t : < 생 략 > (MWh)

DRi,t : < 생 략 > (MWh)

RSOi,t : < 생 략 > (MWh)

XRSOFi,t : < 생 략 >

DCLRi,c,t : < 생 략 > (kWh)

DCBLi,c,t : < 생 략 > (kWh)

MEi,c,t : < 생 략 > (kWh)

MGPt,x : < 생 략 >

DRTFi,t : 거래시간별 감축시험 및 감축재시험, 감축신뢰성시험 지수(감축시험 및 감축재시험, 신뢰성시험인 경우 1 아니면 0)

RDCBLi,t : < 생 략 > (kWh)

RDMEi,t : < 생 략 > (kWh)

< 생 략 >

·국민DR 기본정산금 산정 기준 명확화

·단위 통일

·문구 명확화

·문구 명확화

3. 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량에 대한 정산

가. 주파수연계 감축량에 대한 정산 <개정 2022.12.27., 2023.6.30.>

< 생 략 >

FRi,t : < 생 략 > (MW-h)

FDRBPy : < 생 략 >

BTSi : < 생 략 >

WFFRi : < 생 략 >

FLFi : < 생 략 >

VTFt : < 생 략 >

FCLRi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

DRPFi,c,t :  < 생 략 >

FCBLi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

FMEi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

< 생 략 >

나. < 생 략 >

다. 주파수연계 감축시험에 대한 정산 [신설 2023.6.30.]

< 생 략 >

FRi,t : < 생 략 > (MW-h)

FDRTFi,t : < 생 략 >

FDRBPy : < 생 략 >

BTSi : < 생 략 >

FTCFi : < 생 략 >

FCBLi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

FMEi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

< 생 략 >

3. 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량에 대한 정산

가. 주파수연계 감축량에 대한 정산 <개정 2022.12.27., 2023.6.30., 2024.6.00.>

< 생 략 >

FRi,t : < 생 략 > (MWh)

FDRBPy : < 생 략 >

BTSi : < 생 략 >

WFFRi : < 생 략 >

FLFi : < 생 략 >

VTFt : < 생 략 >

FCLRi,c,t : < 생 략 > (kWh)

DRPFi,c,t :  < 생 략 >

FCBLi,c,t : < 생 략 > (kWh)

FMEi,c,t : < 생 략 > (kWh)

< 생 략 >

나. < 생 략 >

다. 주파수연계 감축시험에 대한 정산 [신설 2023.6.30.] <개정 2024.6.00>

< 생 략 >

FRi,t : < 생 략 > (MWh)

FDRTFi,t : < 생 략 >

FDRBPy : < 생 략 >

BTSi : < 생 략 >

FTCFi : < 생 략 >

FCBLi,c,t : < 생 략 > (kWh)

FMEi,c,t : < 생 략 > (kWh)

< 생 략 >

·단위 통일

5. 위약금에 대한 정산

가. 자발적 수요감축 미이행에 대한 실적위약금 정산

1) 표준DR, 중소형DR, 국민DR(수도권/비수도권) [신설 2023.8.30.]

< 생 략 >

SSRi,t  : < 생 략 > (MW-h)

SRi,t	: < 생 략 > (MW-h)

< 생 략 >

2) 제주DR, 국민DR(제주권) [신설 2023.8.30.]

< 생 략 >

SSRi,t  : < 생 략 > (MW-h)

DA_SMPt  : < 생 략 >

SRi,t	: < 생 략 > (MW-h)

< 생 략 >

5. 위약금에 대한 정산

가. 자발적 수요감축 미이행에 대한 실적위약금 정산

1) 표준DR, 중소형DR, 국민DR(수도권/비수도권) [신설 2023.8.30.] <개정 2024.6.00.>

< 생 략 >

SSRi,t  : < 생 략 > (MWh)

SRi,t	: < 생 략 > (MWh)

< 생 략 >

2) 제주DR, 국민DR(제주권) [신설 2023.8.30.] <개정 2024.6.00.>

< 생 략 >

SSRi,t  : < 생 략 > (MWh)

DA_SMPt  : < 생 략 >

SRi,t	: < 생 략 > (MWh)

< 생 략 >

·단위 통일

6. SMP결정 시 제외된 수요반응자원에 대한 추가정산

가. 표준DR, 중소형DR, 국민DR(수도권/비수도권)

< 생 략 >

SRi,t	:  < 생 략 > (MW-h)

DLRi,t :  < 생 략 > (MW-h)

PSSRi,t  :  < 생 략 > (MW-h)

< 생 략 >

나. 제주DR, 국민DR(제주권)

< 생 략 >

SRi,t	:  < 생 략 > (MW-h)

DLRi,t :  < 생 략 > (MW-h)

PSSRi,t  :  < 생 략 > (MW-h)

< 생 략 >

6. SMP결정 시 제외된 수요반응자원에 대한 추가정산

가. 표준DR, 중소형DR, 국민DR(수도권/비수도권) <개정 2024.6.00.>

< 생 략 >

SRi,t	:  < 생 략 > (MWh)

DLRi,t :  < 생 략 > (MWh)

PSSRi,t  :  < 생 략 > (MWh)

< 생 략 >

나. 제주DR, 국민DR(제주권) <개정 2024.6.00.>

< 생 략 >

SRi,t	:  < 생 략 > (MWh)

DLRi,t :  < 생 략 > (MWh)

PSSRi,t  :  < 생 략 > (MWh)

< 생 략 >

·단위 통일

7. 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산 [신설 2021.1.1.] <개정 2023.8.30.>

< 생 략 >

SIi,t : < 생 략 > (MW-h)

SLIi,t : < 생 략 > (MW-h)

SLIPi,t : < 생 략 >

JPP : < 생 략 > (원/kW-h)

CLIi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

RDFi : < 생 략 >

ICBLi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

MEi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

7. 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산 [신설 2021.1.1.] <개정 2023.8.30., 2024.6.00.>

< 생 략 >

SIi,t : < 생 략 > (MWh)

SLIi,t : < 생 략 > (MWh)

SLIPi,t : < 생 략 >

JPP : < 생 략 > (원/kWh)

CLIi,c,t : < 생 략 > (kWh)

RDFi : < 생 략 >

ICBLi,c,t : < 생 략 > (kWh)

MEi,c,t : < 생 략 > (kWh)

·단위 통일

8. 실시간 전력수요증대요청에 따른 전력수요증대요청이행량에 대한 정산 [신설 2022.5.31.] <개정 2023.8.30.>

< 생 략 >

JPP : < 생 략 > (원/kW-h)

CLIi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

RDFi : < 생 략 >

ICBLi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

MEi,c,t : < 생 략 > (kW-h)

< 생 략 >

8. 실시간 전력수요증대요청에 따른 전력수요증대요청이행량에 대한 정산 [신설 2022.5.31.] <개정 2023.8.30., 2024.6.00.>

< 생 략 >

JPP : < 생 략 > (원/kWh)

CLIi,c,t : < 생 략 > (kWh)

RDFi : < 생 략 >

ICBLi,c,t : < 생 략 > (kWh)

MEi,c,t : < 생 략 > (kWh)

< 생 략 >

·단위 통일

Ⅵ. 수요반응자원의 성과연동형용량가격계수

3. 수요반응자원의 발전기여도

가. < 생 략 >

나. 수요반응자원의 최대감축가능시간 <개정 2021.9.18., 2023.6.30.>

< 생 략 >

RSOi,t : < 생 략 > (MW-h)

DRTFi,t : < 생 략 >

SSRi,t  : < 생 략 > (MW-h)

< 생 략 >

다. 수요반응자원의 실적감축시간 <개정 2020.7.8., 2021.9.18., 2023.6.30.>

< 생 략 >

DLRi,t : < 생 략 > (MW-h)

DRTFi,t : < 생 략 >

SLRi,t : < 생 략 > (MW-h)

SSRi,t  : < 생 략 > (MW-h)

SRi,t	: < 생 략 > (MW-h)

< 생 략 >

Ⅵ. 수요반응자원의 성과연동형용량가격계수

3. 수요반응자원의 발전기여도

가. < 생 략 >

나. 수요반응자원의 최대감축가능시간 <개정 2021.9.18., 2023.6.30., 2024.6.00.>

< 생 략 >

RSOi,t : < 생 략 > (MWh)

DRTFi,t : < 생 략 >

SSRi,t  : < 생 략 > (MWh)

< 생 략 >

다. 수요반응자원의 실적감축시간 <개정 2020.7.8., 2021.9.18., 2023.6.30., 2024.6.00.>

< 생 략 >

DLRi,t : < 생 략 > (MWh)

DRTFi,t : < 생 략 >

SLRi,t : < 생 략 > (MWh)

SSRi,t  : < 생 략 > (MWh)

SRi,t	: < 생 략 > (MWh)

< 생 략 >

·단위 통일

[별표28] 고객기준부하 산정 기준

3.2    실시간 전력수요 의무감축요청에 의한 전력부하감축량 및 실시간 전력수요증대요청에 의한 전력수요증대량 산정 시 전력거래소의 실시간 전력수요 의무감축요청(등록시험 및 감축시험 포함)에 따른 감축일, 자발적 수요감축에 따른 감축일, 주파수 하락에 따른 감축일, 자발적 수요증대, 실시간 전력수요증대요청에 따른 증대일은 최대참고일에 포함하지 아니한다. <개정 2015.3.17., 2019.12.31., 2020.11.1., 2021.1.1., 2022.5.31.>

[별표28] 고객기준부하 산정 기준

3.2    실시간 전력수요 의무감축요청에 의한 전력부하감축량 및 실시간 전력수요증대요청에 의한 전력수요증대량 산정 시 전력거래소의 실시간 전력수요 의무감축요청(등록시험 및 감축시험, 감축재시험, 감축신뢰성시험 포함)에 따른 감축일, 자발적 수요감축에 따른 감축일, 주파수 하락에 따른 감축일, 자발적 수요증대, 실시간 전력수요증대요청에 따른 증대일은 최대참고일에 포함하지 아니한다. <개정 2015.3.17., 2019.12.31., 2020.11.1., 2021.1.1., 2022.5.31., 2024.6.00.>

·문구 명확화

3.3    자발적 수요감축(증대)에 따른 전력부하감축(증대)량 산정 시 참고일에서 입찰일을 우선 제외한다. 단, 예약입찰의 경우 예약입찰일과 거래일 사이 영업일도 참고일에서 우선 제외한다. <개정 2019.12.31., 2021.1.1>

3.3    자발적 수요감축(증대)에 따른 전력부하감축(증대)량 산정 시 참고일에서 입찰일을 우선 제외한다. 단, 예약입찰의 경우 예약입찰일과 거래일 사이 일자도 참고일에서 우선 제외한다. <개정 2019.12.31., 2021.1.1., 2024.6.00.>

·과거 규칙개정(육지 플러스DR 신설)에 따른 후속조치

* 육지 플러스DR의 경우, 입찰일과 거래일 사이에 비영업일(공휴일)이 포함될 수 있으므로 CBL왜곡 방지를 위해 비영업일도 제외할 수 있도록 수정함

[별표29] 수요반응참여고객의 전기소비형태 검증 기준

3.1    검증대상일은 수요반응참여고객 등록일로부터 20일전부터 평일 45일이며, 최대검증대상일은 등록일로부터 20일전부터 평일 75일까지이다. <개정 2016.12.30.>

[별표29] 수요반응참여고객의 전기소비형태 검증 기준

3.1    검증대상일의 검증시작일은 수요반응참여고객의 등록일의 10일 전이고, 검증종료일은 검증시작일의 영업일 45일 전이다. 최대검증대상일의 검증시작일은 검증대상일과 동일하고, 검증종료일은 검증시작일의 영업일 75일 전이다.

·과거 규칙개정(등록기간 변경)에 따른 후속조치

* 등록일이 10일 앞당겨짐에 따라 검증시작일을 동일하게 유지할 수 있도록 검증시작일과 등록일 사이의 기간을 조절함

3.5    검증대상일에 자발적 수요감축 또는 실시간 전력수요 의무감축요청에 의한 감축일이 포함될 경우 해당일은 검증대상일에서 제외하며, 제외일수 만큼 검증대상일의 과거로 거슬러 가며, 최대검증대상일 한도 내에서 등록일로부터 최근 일을 검증대상일에 추가한다. 제외일수가 많아 최대검증대상일 한도 내의 검증대상일이 45일이 안 될 경우 제외된 날 중 등록일로부터 최근일을 검증일에 포함시킨다. [신설 2016.12.30.] <개정 2019.12.31>

3.5    검증대상일에 실시간 전력수요 의무감축요청(감축시험, 감축재시험, 감축신뢰성시험 포함)에 따른 감축일, 자발적 수요감축에 따른 감축일, 자발적 수요증대에 따른 증대일이 포함될 경우 해당일은 검증대상일에서 제외하며, 제외일수 만큼 검증대상일의 과거로 거슬러 가며, 최대검증대상일 한도 내에서 등록일로부터 최근 일을 검증대상일에 추가한다. 제외일수가 많아 최대검증대상일 한도 내의 검증대상일이 45일이 안 될 경우 제외된 날 중 등록일로부터 최근일을 검증일에 포함시킨다. [신설 2016.12.30.] <개정 2019.12.31., 2024.6.00.>

·문구 명확화

·과거 규칙개정(육지 플러스DR 신설)에 따른 후속조치

* 육지 플러스DR 도입에 따라 검증대상일에 “증대일”이 포함될 수 있으므로 해당 내용을 추가함

[별지 제101-1호 서식] 수요반응자원 등록신청서(표준·중소형DR)

< 생 략 >

신청인(대표자)                    (인)

한국전력거래소 이사장  귀하

[별지 제101-1호 서식] 수요반응자원 등록신청서(표준·중소형DR) <개정 2024.6.00.>

< 생 략 >

신청인(대표자)      (전자서명 또는 인)

한국전력거래소 이사장  귀하

·전자서명 도입에 따른 양식수정

[별지 제101-2호 서식] 수요반응자원 등록신청서(제주DR)

< 생 략 >

신청인(대표자)                    (인)

한국전력거래소 이사장  귀하

[별지 제101-2호 서식] 수요반응자원 등록신청서(제주DR) <개정 2024.6.00.>

< 생 략 >

신청인(대표자)      (전자서명 또는 인)

한국전력거래소 이사장  귀하

·전자서명 도입에 따른 양식수정

[별지 제101-3호 서식] 수요반응자원 등록신청서(국민DR)

< 생 략 >

신청인(대표자)                    (인)

한국전력거래소 이사장  귀하

[별지 제101-3호 서식] 수요반응자원 등록신청서(국민DR) <개정 2024.6.00.>

< 생 략 >

신청인(대표자)      (전자서명 또는 인)

한국전력거래소 이사장  귀하

·전자서명 도입에 따른 양식수정

[별지 제101-4호 서식] 수요반응자원 등록신청서(주파수DR)

< 생 략 >

신청인(대표자)                    (인)

한국전력거래소 이사장  귀하

[별지 제101-4호 서식] 수요반응자원 등록신청서(주파수DR) <개정 2024.6.00.>

< 생 략 >

신청인(대표자)      (전자서명 또는 인)

한국전력거래소 이사장  귀하

·전자서명 도입에 따른 양식수정

[별지 제101-5호 서식] 수요반응자원 등록신청서(플러스DR)

< 생 략 >

신청인(대표자)                    (인)

한국전력거래소 이사장  귀하

[별지 제101-5호 서식] 수요반응자원 등록신청서(플러스DR) <개정 2024.6.00.>

< 생 략 >

신청인(대표자)      (전자서명 또는 인)

한국전력거래소 이사장  귀하

·전자서명 도입에 따른 양식수정

[별지 제101-6호 서식] 수요반응자원 말소신청서

< 생 략 >

신청인(대표자)                    (인)

한국전력거래소 이사장  귀하

[별지 제101-6호 서식] 수요반응자원 말소신청서 <개정 2024.6.00.>

< 생 략 >

신청인(대표자)      (전자서명 또는 인)

한국전력거래소 이사장  귀하

·전자서명 도입에 따른 양식수정

[별지 제102-1호 서식] 수요반응참여고객 등록신청서(표준·중소형·제주DR)

< 생 략 >

신청인(대표자)                    (인)

한국전력거래소 이사장  귀하

[별지 제102-1호 서식] 수요반응참여고객 등록신청서(표준·중소형·제주DR) <개정 2024.6.00.>

< 생 략 >

신청인(대표자)      (전자서명 또는 인)

한국전력거래소 이사장  귀하

·전자서명 도입에 따른 양식수정

[별지 제102-2호 서식] 수요반응참여고객 등록신청서(국민DR)

< 생 략 >

신청인(대표자)                    (인)

한국전력거래소 이사장  귀하

[별지 제102-2호 서식] 수요반응참여고객 등록신청서(국민DR)  <개정 2024.6.00.>

< 생 략 >

신청인(대표자)      (전자서명 또는 인)

한국전력거래소 이사장  귀하

·전자서명 도입에 따른 양식수정

[별지 제102-3호 서식] 수요반응참여고객 등록신청서(주파수DR)

< 생 략 >

신청인(대표자)                    (인)

한국전력거래소 이사장  귀하

[별지 제102-3호 서식] 수요반응참여고객 등록신청서(주파수DR)  <개정 2024.6.00.>

< 생 략 >

신청인(대표자)      (전자서명 또는 인)

한국전력거래소 이사장  귀하

·전자서명 도입에 따른 양식수정

[별지 제102-4호 서식] 수요반응참여고객 등록신청서(플러스DR)

< 생 략 >

신청인(대표자)                    (인)

한국전력거래소 이사장  귀하

[별지 제102-4호 서식] 수요반응참여고객 등록신청서(플러스DR)  <개정 2024.6.00.>

< 생 략 >

신청인(대표자)      (전자서명 또는 인)

한국전력거래소 이사장  귀하

·전자서명 도입에 따른 양식수정

[별지 제102-5호 서식] 수요반응참여고객 변경신청서

< 생 략 >

신청인(대표자)                    (인)

한국전력거래소 이사장  귀하

[별지 제102-5호 서식] 수요반응참여고객 변경신청서 <개정 2024.6.00.>

< 생 략 >

신청인(대표자)      (전자서명 또는 인)

한국전력거래소 이사장  귀하

·전자서명 도입에 따른 양식수정

[별지 제102-6호 서식] 수요반응참여고객 이동신청서

< 생 략 >

신청인(대표자)                    (인)

한국전력거래소 이사장  귀하

[별지 제102-6호 서식] 수요반응참여고객 이동신청서 <개정 2024.6.00.>

< 생 략 >

신청인(대표자)      (전자서명 또는 인)

한국전력거래소 이사장  귀하

·전자서명 도입에 따른 양식수정

[별지 제102-7호 서식] 수요반응참여고객 말소신청서

< 생 략 >

신청인(대표자)                    (인)

한국전력거래소 이사장  귀하

[별지 제102-7호 서식] 수요반응참여고객 말소신청서 <개정 2024.6.00.>

< 생 략 >

신청인(대표자)      (전자서명 또는 인)

한국전력거래소 이사장  귀하

·전자서명 도입에 따른 양식수정

[별지 제103호 서식] 초기/최종 정산금 통지서

< 생 략 >

13 실적정산금 131 자발적 수요감축에 따른 계획감축량 정산금 과세분 132 전력수요 의무감축이행량정산금 과세분 133 주파수연계 감축량 정산금 과세분 134 주파수연계 설비 운전유지비용 정산금 과세분 < 신 설 > 135 하루전발전계획 가격결정에 따른 감축량추가정산금 과세분 136 자발적 수요증대에 따른 증대량 정산금 과세분 137 실시간 전력수요 증대요청에 따른 증대량 정산금 과세분	원원원원원원원

< 생 략 >

[별지 제103호 서식] 초기/최종 정산금 통지서 <개정 2024.6.00.>

< 생 략 >

13 실적정산금 131 자발적 수요감축에 따른 계획감축량 정산금 과세분 132 전력수요 의무감축이행량정산금 과세분 133 주파수연계 감축량 정산금 과세분 134 주파수연계 설비 운전유지비용 정산금 과세분 135 주파수연계 감축시험 정산금 과세분 136 하루전발전계획 가격결정에 따른 감축량추가정산금 과세분 137 자발적 수요증대에 따른 증대량 정산금 과세분 138 실시간 전력수요 증대요청에 따른 증대량 정산금 과세분	원원원원원원원원

< 생 략 >

·과거 규칙개정(주파수연계 감축시험 도입)에 따른 후속조치

[별지 제104호 서식] 전력거래대금 등 청구서/수정청구서

< 생 략 >

2 실적정산금

21 자발적 수요감축에 따른 감축량 정산금

과세분

22 전력수요 의무감축이행량 정산금

과세분

23 주파수연계 감축량 정산금

과세분

24 주파수연계 설비 운전유지비용 정산금

과세분

< 신 설 >

25 하루전발전계획 가격결정에 따른 감축량추가정산금

과세분

26 자발적 수요증대에 따른 증대량 정산금

과세분

27 실시간 전력수요 증대요청에 따른 증대량 정산금

과세분

< 생 략 >

[별지 제104-1호 서식] 전력거래대금 등 청구서/수정청구서 <개정2024.6.00.>

< 생 략 >

2 실적정산금

21 자발적 수요감축에 따른 감축량 정산금

과세분

22 전력수요 의무감축이행량 정산금

과세분

23 주파수연계 감축량 정산금

과세분

24 주파수연계 설비 운전유지비용 정산금

과세분

25 주파수연계 감축시험 정산금

과세분

26 하루전발전계획 가격결정에 따른 감축량추가정산금

과세분

27 자발적 수요증대에 따른 증대량 정산금

과세분

28 실시간 전력수요 증대요청에 따른 증대량 정산금

과세분

< 생 략 >

·별지 호번호 변경

·과거 규칙개정(주파수연계 감축시험 도입)에 따른 후속조치

* 주파수연계 감축시험 관련 정산금이 신규 도입됨에 따라 기존 정산금과 항목을 구분하여 통지할 수 있도록 수정함

[별지 제105호 서식] 전력거래대금 등 청구요청서/수정청구요청서

< 생 략 >

2 실적정산금

21 자발적 수요감축에 따른 감축량 정산금

과세분

22 전력수요 의무감축이행량 정산금

과세분

23 주파수연계 감축량 정산금

과세분

24 주파수연계 설비 운전유지비용 정산금

과세분

< 신 설 >

25 하루전발전계획 가격결정에 따른 감축량추가정산금

과세분

26 자발적 수요증대에 따른 증대량 정산금

과세분

27 실시간 전력수요 증대요청에 따른 증대량 정산금

과세분

< 생 략 >

[별지 제104-2호 서식] 전력거래대금 등 청구요청서/수정청구요청서 <개정 2024.6.00.>

< 생 략 >

2 실적정산금

21 자발적 수요감축에 따른 감축량 정산금

과세분

22 전력수요 의무감축이행량 정산금

과세분

23 주파수연계 감축량 정산금

과세분

24 주파수연계 설비 운전유지비용 정산금

과세분

25 주파수연계 감축시험 정산금

과세분

26 하루전발전계획 가격결정에 따른 감축량추가정산금

과세분

27 자발적 수요증대에 따른 증대량 정산금

과세분

28 실시간 전력수요 증대요청에 따른 증대량 정산금

과세분

< 생 략 >

·별지 호번호 변경

·과거 규칙개정(주파수연계 감축시험 도입)에 따른 후속조치

< 신 설 >

[별지 제105호 서식] 위임장 <신설 2024.6.00.>

위   임   장

위 임 자

사업자명 :

사업자등록번호 :

성  명 :

*대표임을 입증할 수 있는 증빙서류에 기재된 대표자일 것

수 임 자

성  명 :

대표자와의 관계 : 위임하는 자의 소속 직원

연락처 :

1. 위임자는 수임자에게 수요반응자원 및 수요반응참여고객의 등록, 변경, 말소 등 수요자원전력거래시스템 사용에 따른 일체의 권한을 위임한다.

2. 수임자의 위 권한에 따른 행위의 법적 효력은 위임자에게 귀속되며, 위임자는 위 권한에 따른 수임자의 행위에 대해 일체의 책임을 진다.

첨부서류 : 1. 대표임을 입증할 수 있는 증빙서류(ex. 사업자등록증, 법인등기부등본)

2. 인감증명서(ex. 개인: 개인인감증명서, 법인: 법인인감증명서)

년       월       일

위 임 자(대표자)              (인)

한국전력거래소 이사장  귀하

·실무자의 인증서로 전자서명 시 필요한 위임장 양식 신설

입찰 운영 절차 및 하루전발전계획 개선을 위한 규칙개정(안)

현  행

개 정 (안)

비 고

제2장 가격결정

제3절 발전입찰과 전력수요예측

제2.3.2조(입찰서의 내용) ① 제2.3.1조의 규정에 의하여 제출하는 입찰서에는 거래시간별 중앙급전 구역전기 발전기를 제외한 발전기 및 전기저장장치의 공급가능용량과 다음 각 호에서 정하는 기술적 특성 등을 기재하여야 한다.

<생 략>

<신 설>

제2장 가격결정

제3절 발전입찰과 전력수요예측

제2.3.2조(입찰서의 내용) ① 제2.3.1조의 규정에 의하여 제출하는 입찰서에는 거래시간별 중앙급전 구역전기 발전기를 제외한 발전기 및 전기저장장치의 공급가능용량과 다음 각 호에서 정하는 기술적 특성 등을 기재하여야 한다.

<생 략>

32. 1차연료

· 1차연료 입찰 항목 신설

별표4 입찰 운영 절차

제6.3조 입찰방법

6.3.1.3	두 가지 이상의 연료를 사용하는 발전기는 발전계획수립기간의 발전기 운전형태를 한 가지 연료만을 사용하는 것으로 하며, 두 가지 연료를 사용하여서는 아니 된다. 또한 사용연료를 변경할 때에는 제약사유란에 2차연료사용 또는 1차연료변경 사실을 명기하여야 한다. 특히, 1차연료변경의 경우에는 변경내용을 실근무일 기준 3일전까지 전력거래소에 서면통지하여야 하며, 일일 입찰시 이를 입력하여야 한다.

<신 설>

12.2 휴일 예약입찰

12.2.1	…전력거래 입찰에 대하여 별도의 합의가 있을 때까지 거래일이 휴일인 경우에는 예약입찰을 시행한다.

12.2.2	12.2.1의 규정에 의한 휴일이라 함은 “관공서의 공휴일에 관한 규정”에서 규정한 공휴일, 토요일, 근로자의 날(5월 1일), 전력거래소 창립기념일, 전력거래소 노조창립기념일을 말한다.

별표4 입찰 운영 절차

제6.3조 입찰방법

6.3.1.3	두 가지 이상의 연료를 사용하는 발전기는 발전계획수립기간의 발전기 운전형태를 한 가지 연료만을 사용하는 것으로 하며, 두 가지 연료를 사용하여서는 아니 된다. 또한 사용연료를 변경할 때에는 입찰서에 2차연료사용 또는 1차연료변경 사실을 명기하여야 한다. 특히, 1차연료변경의 경우에는 변경내용을 실근무일 기준 3일전까지 전력거래소에 서면통지하여야 하며, 일일 입찰시 이를 입력하여야 한다.

6.3.1.3의 1. 1차연료는 1차연료 정보를 식별하기 위해 다음과 같이 표시한다.

· 1 원자력, 2 석탄, 3 LNG, 4 LPG, 5 유류, 6 기타

12.2 휴일 예약입찰

12.2.1	…전력거래 입찰에 대하여 별도의 합의가 있을 때까지 거래일이 휴일인 경우에는 예약입찰을 시행한다.

12.2.2	12.2.1의 규정에 의한 휴일이라 함은 “관공서의 공휴일에 관한 규정”에서 규정한 공휴일, 토요일, 근로자의 날(5월 1일)을 말한다.

· ‘제약사유’를 ‘입찰서’로 수정

· 연료원별 코드 신설

· 전력거래소 창립기념일, 노조창립기념일을 휴일에서 제외

[별지31호] 발전입찰서(최초)

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, 호기별 운전정보, 자기제약, 대체연료 가능여부

구 분		D-1						D
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	2	3	4
공급가능용량(Ai,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
최소발전용량 이하 운전 시 출력하한치(옵션)
호기별 운전정보 (수력,양수)
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량
대체연료 가능여부

[별지31호] 발전입찰서(최초)

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, 호기별 운전정보, 자기제약, 대체연료 가능여부, 1차연료

구 분		D-1						D
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	2	3	4
공급가능용량(Ai,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
최소발전용량 이하 운전 시 출력하한치(옵션)
호기별 운전정보 (수력,양수)
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량
대체연료 가능여부
1차연료

[별지31-2호] 복합발전기 발전입찰서(최초)

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, GT 호기별 운전정보, GT 단독운전 가능여부, 자기제약, 대체연료 가능여부

구 분		D-1						D
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	2	3	4
공급가능용량(Ai,t)
공급가능용량(TAi,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
최소발전용량 이하 운전 시 출력하한치(옵션)
GT 호기별 운전정보
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량
대체연료 가능여부

[별지31-2호] 복합발전기 발전입찰서(최초)

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, GT 호기별 운전정보, GT 단독운전 가능여부, 자기제약, 대체연료 가능여부, 1차연료

구 분		D-1						D
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	2	3	4
공급가능용량(Ai,t)
공급가능용량(TAi,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
최소발전용량 이하 운전 시 출력하한치(옵션)
GT 호기별 운전정보
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량
대체연료 가능여부
1차연료

[별지31-3호] 복합발전기 GT모드 발전입찰서(최초)

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, 자기제약, 대체연료 가능여부

구 분		D-1						D
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	2	3	4
공급가능용량(Ai,t)
공급가능용량(TAi,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
최소발전용량 이하 운전 시 출력하한치(옵션)
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량
대체연료 가능여부

[별지31-3호] 복합발전기 GT모드 발전입찰서(최초)

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, 자기제약, 대체연료 가능여부, 1차연료

구 분		D-1						D
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	2	3	4
공급가능용량(Ai,t)
공급가능용량(TAi,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
최소발전용량 이하 운전 시 출력하한치(옵션)
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량
대체연료 가능여부
1차연료

[별지33호] 발전입찰서(변경)

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, 호기별 운전정보, 자기제약, 대체연료 가능여부

구 분		D-1						D
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	2	3	4
공급가능용량(Ai,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
최소발전용량 이하 운전 시 출력하한치(옵션)
호기별 운전정보 (수력,양수)
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량
대체연료 가능여부

[별지33호] 발전입찰서(변경)

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, 호기별 운전정보, 자기제약, 대체연료 가능여부, 1차연료

구 분		D-1						D
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	2	3	4
공급가능용량(Ai,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
최소발전용량 이하 운전 시 출력하한치(옵션)
호기별 운전정보 (수력,양수)
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량
대체연료 가능여부
1차연료

[별지33-2호] 복합발전기 발전입찰서(변경)

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, GT 호기별 운전정보, GT 단독운전 가능여부, 자기제약, 대체연료

구 분		D-1						D
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	2	3	4
공급가능용량(Ai,t)
공급가능용량(TAi,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
최소발전용량 이하 운전 시 출력하한치(옵션)
GT 호기별 운전정보
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량
	운전정보
대체연료 가능여부

[별지33-2호] 복합발전기 발전입찰서(변경)

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, GT 호기별 운전정보, GT 단독운전 가능여부, 자기제약, 대체연료, 1차연료

구 분		D-1						D
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	2	3	4
공급가능용량(Ai,t)
공급가능용량(TAi,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
최소발전용량 이하 운전 시 출력하한치(옵션)
GT 호기별 운전정보
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량
	운전정보
대체연료 가능여부
1차연료

[별지33-3호] 복합발전기 GT모드 발전입찰서(변경)

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, 자기제약, 대체연료 가능여부

구 분		D-1						D
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	2	3	4
공급가능용량(Ai,t)
공급가능용량(TAi,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
최소발전용량 이하 운전 시 출력하한치(옵션)
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량
	운전정보
대체연료 가능여부

[별지33-3호] 복합발전기 GT모드 발전입찰서(변경)

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, 자기제약, 대체연료 가능여부, 1차연료

구 분		D-1						D
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	2	3	4
공급가능용량(Ai,t)
공급가능용량(TAi,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
최소발전용량 이하 운전 시 출력하한치(옵션)
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량
	운전정보
대체연료 가능여부
1차연료

별표9 발전계획 수립 및 계통한계가격 공개절차

제7.1.8조 비중앙급전자원의 자료처리

하루전발전계획담당자는 비중앙급전자원에 대하여 아래 각항과 같이 자료를 처리한다.

① 비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치를 하루전발전계획에 반영하기 위해 육지계통과 제주계통에 대해 한 개의 대표발전기(이하 ‘비중앙급전대표발전기’라 한다)를 만든다.

② 비중앙급전대표발전기의 비용자료 및 기술적 특성자료는 아래 표1과 같이 적용한다.

[표1] 비중앙급전발전기의 하루전발전계획 반영

구 분	비중앙급전대표발전기의 하루전발전계획 반영
비용자료	1. 기동비용(SUCi) : 0 2. 열량단가(FCi), 가격상수(NLPCi), 2차증분계수(QPCi) : 0 3. 1차증분계수(LHCi) : 0.86
기술적 특성자료	1. 기동소요시간, 최소발전용량, 최소운전시간, 최소정지시간 : 0 2. 최대발전용량, 출력증가율, 출력감소율 : 9999

별표9 발전계획 수립 및 계통한계가격 공개절차

제7.1.8조 비중앙급전자원의 자료처리

하루전발전계획담당자는 비중앙급전자원에 대하여 아래 각항과 같이 자료를 처리한다.

① 비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치를 하루전발전계획에 반영하기 위해 육지계통과 제주계통에 대해 한 개의 대표발전기(이하 ‘비중앙급전대표발전기’라 한다)를 만든다.

② 비중앙급전대표발전기의 비용자료 및 기술적 특성자료는 아래 표1과 같이 적용한다.

[표1] 비중앙급전발전기의 하루전발전계획 반영

구 분	비중앙급전대표발전기의 하루전발전계획 반영
비용자료	1. 기동비용(SUCi) : 0 2. 열량단가(FCi), 가격상수(NLPCi), 2차증분계수(QPCi) : 0 3. 1차증분계수(LHCi) : 0.86
기술적 특성자료	1. 기동소요시간, 최소발전용량, 최소운전시간, 최소정지시간 : 0 2. 최대발전용량, 출력증가율, 출력감소율 : 99,999

·비중앙급전대표발전기의 최대발전용량, 출력증가율, 출력감소율 증대

별표9 발전계획 수립 및 계통한계가격 공개절차

제7.5.4조 제약 완화 설정치 기준

발전계획 수립시 발전량 과부족, 예비력 부족, 기타 제약조건 미준수 등에 대한 제약 완화 설정치는 아래 표2와 같으며, 그 기준은 다음과 같다.

④ 육지와 제주 간 송전제약은 제1,2연계선의 설비용량(700MW)보다 낮은 제약량(360MW)을 반영하고 있으므로 에너지 제약 완화 설정치보다 약간 낮은 제약 완화 설정치을 적용한다.

[표2] 발전계획 수립시 제약완화 설정치 (단위: 원/kWh)

구 분			하루전시장		비 고
			적용	비율
❺	송전제약	연계선(육지·제주) 제약 초과 (Tie Line Max)	14,000	90%	1·2연계선 설비용량 여유

별표9 발전계획 수립 및 계통한계가격 공개절차

제7.5.4조 제약 완화 설정치 기준

발전계획 수립시 발전량 과부족, 예비력 부족, 기타 제약조건 미준수 등에 대한 제약 완화 설정치는 아래 표2와 같으며, 그 기준은 다음과 같다.

④ 육지와 제주 간 송전제약은 연계선의 설비용량보다 낮은 제약량을 반영하고 있으므로 에너지 제약 완화 설정치보다 약간 낮은 제약 완화 설정치을 적용한다.

[표2] 발전계획 수립시 제약완화 설정치 (단위: 원/kWh)

구 분			하루전시장		비 고
			적용	비율
❺	송전제약	연계선(육지·제주) 제약 초과 (Tie Line Max)	14,000	90%	연계선 설비용량 여유

·육지-제주 연계선 문구 일반화

·육지-제주 연계선 문구 일반화

<신 설>

부  칙 (2024. 00. 00.)

제1조(시행일) 이 규칙은 공고일 다음날부터 시행한다. 다만, 제2.3.2조, 별표4 6.3.1.3 및 6.3.1.3의1 개정규정은 시스템 보완 후 규칙 시행일로부터 6개월 이내 전력거래시스템(e-power market)의 공지에서 정하는 날부터 시행한다.

· 시스템 개발을 위한 경과조치 마련

복합발전기의 저출력 구간 계통제약 보정정산금(AASMWP) 규칙개정(안)

현 행	개 정 (안)	비 고
[별표2] 정산 기준 Ⅰ. 발전사업자에 대한 정산 12. 기타 정산 사. 복합발전기의 계통제약 보정정산금 2기 이상의 발전기로 구성된 복합발전기는 계통제약 운전 시 계통제약 보정정산금(AASMWP : Additional Adjusted SMWP)을 다음과 같이 산정한다. <중 략> SASMWPi,t : 복합발전기가 20%~50%이하 출력(CC기준) 구간에서 재산정한 자기변동비 SASMWPi,t = [QPCi,m × Min(MGOi,t, RAi,t+ε)2 + LPCi,m × Min(MGOi,t , RAi,t+ε) + NLPCi,m × MWGFi,t] × SASMWGFi,t × ASMWGFi,t QPCi,m : 전체호기 운전조합 기준으로 산정된 2차 증분가격계수 LPCi,m : 전체호기 운전조합기준으로 산정된 1차 증분가격계수 NLPCi,m : 전체호기 운전조합기준으로 산정된 가격상수 SASMWGFi,t : 복합발전기가 20% 초과, 50%이하 출력에서 자기변동비 재산정 여부 표시기로서, RAi,t × 0.2 < MGOi,t ≤ RAi,t × 0.5 이고 RAi,t > MGCi × 50% 이면, SASMWGFi,t = 1, 그렇지 않으면 0 ASMWGFi,t : 조정 계통제약정산금(ASMWPi,t) 대상발전기 표시기로서 다음의 경우 중 하나에 해당하면 ASMWGFi,t =1, 그렇지 않으면 ASMWGFi,t =0 - 발전기가 계통연결 후 3시간 이내인 경우 (RAi,t-3 > MGCi × 50%이고, MGOi,t-3 = 0) 이고, [(RAi,t+1 > MGCi × 50%이고, MGOi,t+1 ≥ RAi,t+1 × 50%) 또는 (RAi,t+2 > MGCi × 50%이고, MGOi,t+2 ≥ RAi,t+2 × 50%) 또는 (RAi,t+3 > MGCi × 50%이고, MGOi,t+3 ≥ RAi,t+3 × 50%)] <신 설> - 안정적 계통운영을 위해 전력거래소 급전지시에 의해 일정시간 낮은 출력수준을 유지하게 되는 경우와 계통제약 운전 후 계통분리 하는 경우 (RAi,t-3 > MGCi × 50%이고, MGOi,t-3 > 0)이고, (RAi,t > MGCi × 50%이고, MGOi,t ≤ RAi,t × 50%)	[별표2] 정산 기준 Ⅰ. 발전사업자에 대한 정산 12. 기타 정산 사. 복합발전기의 계통제약 보정정산금 2기 이상의 발전기로 구성된 복합발전기는 계통제약 운전 시 계통제약 보정정산금(AASMWP : Additional Adjusted SMWP)을 다음과 같이 산정한다. <중 략> SASMWPi,t : 복합발전기가 20%~50%이하 출력(CC기준) 구간에서 재산정한 자기변동비 SASMWPi,t = [QPCi,m × Min(MGOi,t, RAi,t+ε)2 + LPCi,m × Min(MGOi,t , RAi,t+ε) + NLPCi,m × MWGFi,t] × SASMWGFi,t × ASMWGFi,t QPCi,m : 전체호기 운전조합 기준으로 산정된 2차 증분가격계수 LPCi,m : 전체호기 운전조합기준으로 산정된 1차 증분가격계수 NLPCi,m : 전체호기 운전조합기준으로 산정된 가격상수 SASMWGFi,t : 복합발전기가 20% 초과, 50%이하 출력에서 자기변동비 재산정 여부 표시기로서, RAi,t × 0.2 < MGOi,t ≤ RAi,t × 0.5 이고 RAi,t > MGCi × 50% 이면, SASMWGFi,t = 1, 그렇지 않으면 0 ASMWGFi,t : 조정 계통제약정산금(ASMWPi,t) 대상발전기 표시기로서 다음의 경우 중 하나에 해당하면 ASMWGFi,t =1, 그렇지 않으면 ASMWGFi,t =0 1) 발전기가 계통연결 후 3시간 이내인 경우 (RAi,t-3 > MGCi × 50%이고, MGOi,t-3 = 0) 이고, [(RAi,t+1 > MGCi × 50%이고, MGOi,t+1 ≥ RAi,t+1 × 50%) 또는 (RAi,t+2 > MGCi × 50%이고, MGOi,t+2 ≥ RAi,t+2 × 50%) 또는 (RAi,t+3 > MGCi × 50%이고, MGOi,t+3 ≥ RAi,t+3 × 50%)] 2) 발전기가 계통연결 후 3시간 이내면서, 전력거래소 급전지시에 따라 기동하여 낮은 출력수준을 유지하는 경우 (RAi,t-3 > MGCi × 50%이고, MGOi,t-3 = 0)이고, (RAi,t > MGCi × 50%이고, MGOi,t ≤ RAi,t × 50%) 3) 안정적 계통운영을 위해 전력거래소 급전지시에 따라 일정시간 낮은 출력수준을 유지하게 되는 경우와 계통제약 운전 후 계통분리 하는 경우 (RAi,t-3 > MGCi × 50%이고, MGOi,t-3 > 0)이고, (RAi,t > MGCi × 50%이고, MGOi,t ≤ RAi,t × 50%)	․ 급전지시에 따라 저출력 운전 유지 ․ 표현 통일

복합발전기 GT 정지후 재기동시 기동비 추가 정산(ASUAP) 규칙개정(안)

현 행	개 정 (안)	비 고
[별표2] 정산기준 I. 발전사업자에 대한 정산 12. 기타 정산 <중 략> 아. 복합발전기가 계통제약운전중 일부 가스터빈이 정지후 재기동 하는 경우 기동비 정산 [신설 2016.5.12] 2기 이상의 발전기로 구성된 복합발전기가 계통제약으로 운전되는 기간동안 거래소 지시에 의해 일부 가스터빈이 정지후 재기동하는 경우 기동비(ASUAP: Additional SUAP)를 추가 정산한다. ASUAPi = SUCpi × NSUApi 여기서, SUCpi : 가스터빈(GT) 기준 기동비용 NSUApi : 거래일 복합발전기가 계통제약 운전중 일부 가스터빈(GT) 재기동 횟수 [eqn: rm NSUAp _{i} = sum _{t} ^{} SUAp _{i,t}] SUApi,t = CONi,t × PSUFi,t 여기서, CONFi,t : 계통제약발전 여부 표시기로서 DAOSi,t=0이며, MGOi,t>0이고, MEGWi,t=0 이면 CONFi,t = 1, 그렇지 않으면 0 <신 설> PSUFi,t : 일부 가스터빈 재기동 대상여부 표시기로써, 대상이면 ‘1’, 그렇지 않으면, ‘0’ 단, 발전사업자의 사유로 기동하는 경우에는 정산하지 않는다.	[별표2] 정산기준 I. 발전사업자에 대한 정산 12. 기타 정산 <중 략> 아. 복합발전기가 계통제약운전중 일부 가스터빈이 정지후 재기동 하는 경우 기동비 정산 [신설 2016.5.12] 2기 이상의 발전기로 구성된 복합발전기가 계통제약으로 운전되는 기간동안 거래소 지시에 의해 일부 가스터빈이 정지후 재기동하는 경우 기동비(ASUAP: Additional SUAP)를 추가 정산한다. ASUAPi = SUCpi × NSUApi 여기서, SUCpi : 가스터빈(GT) 기준 기동비용 NSUApi : 거래일 복합발전기가 계통제약 운전중 일부 가스터빈(GT) 재기동 횟수 [eqn: rm NSUAp _{i} = sum _{t} ^{} SUAp _{i,t}] SUApi,t = CONFi,t × PSUFi,t 여기서, CONFi,t : 계통제약발전 여부 표시기로서 다음의 경우 중 하나에 해당하면 CONFi,t = 1, 그렇지 않으면 0 1) 하루전발전계획에 미포함 시 DAOSi,t = 0 이고, MGOi,t > 0 이며, MEGWi,t = 0인 경우 2) 하루전발전계획에 포함 시 DAOSi,t > 0, GPi,t > SMPt 이고, MGOi,t > 0 이며, MEGWi,t = 0 인 경우 PSUFi,t : 일부 가스터빈 재기동 대상여부 표시기로써, 대상이면 ‘1’, 그렇지 않으면, ‘0’ 단, 발전사업자의 사유로 기동하는 경우에는 정산하지 않는다.	·하루전발전계획 포함여부에 따른 구분 ·좌 동 ·가격결정자격이 없는 계통제약 발전기가 DAOS에 포함되고 발전가격(GP)이 계통한계가격(SMP)보다 큰 경우 기동비 지급에 대한 정산식 근거 마련
	부 칙 (2024. 00. 00.) 제1조(시행일) 이 규칙은 공고일 다음날부터 시행한다. 다만, 별표2 Ⅰ. 12. 아. 의 개정규정은 시스템 보완 후 규칙 시행일로부터 1개월 이내 전력거래시스템(e-power market)의 공지에서 정하는 날부터 시행한다.	·시스템 개발을 위한 경과조치 마련