「계통현상 분석장치 운영기준」 개정내용

’22.12.26. 전력거래소 계통보호팀 손기원 차장(061-330-8641)

1. 추진배경

□ 전력시장 운영규칙 제5.11.1조, 별표32에 따라 대규모 재생E 발전소의 고장데이터 취득 근거 마련 필요

□ 계통현상분석장치의 성능향상에 따른 최신 규격의 적용 요구

2. 주요내용

□ 대규모 재생E 고장데이터 취득 근거 신설 (신설분 부터 적용)

ㅇ 육지 : 70kV 연계 재생E, 제주 : 22.9kV 송전선로 연계 재생E

□ 발전기 적용범위 개정 (중앙, 비중앙 구분 삭제)

ㅇ 200MW 이상 중앙급전발전기 → 200MW 초과 발전기

□ 계통현상분석장치 성능 향상에 따른 용어 통합 등

ㅇ F/R형, PQVF형 계통현상분석장치 → 계통현상분석장치

3. 기대효과

□ 재생E 고정밀 데이터 취득을 통한 계통현상 분석 고도화 기반 마련

□ 최신 제품규격을 반영한 성능기준 확보로 기록데이터 품질 향상

4. 추진경과 및 향후계획

□ 기준 개정안 사업자 의견 수렴(~12.12)

ㅇ 2건 접수(GSEPS, 풍력협회) 및 협의 완료

□ 기준개정 공고 및 시행 (12.27)

ㅇ 전력거래소 홈페이지 및 e-power market 게시