일반관리1800 안전관리규정
		2019. 11. 18 제정

제1장  총   칙

안전관리0200 -

제1조(목적) 이 규정은「산업안전보건법」에 따라 한국전력거래소(이하 “거래소”라 한다)의 안전에 관한 기준을 확립하여 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전을 유지·증진함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 거래소의 안전관리 대상 사업 및 시설(이하 “사업장”이라 한다)에 적용하며, 안전관리에 관하여 다른 법령 및 규정에서 특별히 정하는 것을 제외하고는 이 규정에서 정하는 바에 따른다.

제3조(용어의 정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "산업재해"란 근로자가 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상 당하거나 질병에 걸리는 것을 말한다.

2. “근로자”란「근로기준법」제2조제1항제1호에 따른 근로자를 말한다.

3. “안전관리”란 비능률적 요소인 재해로부터 인간의 생명과 재산을 보호하기 위한 계획적이고 체계적인 제반활동을 말한다.

4. “안전관리 대상 시설 및 사업장”이란 다음 각 목의 사항을 말한다.

가.「산업안전보건법」에 따라 안전조치 의무를 지는 사업 및 사업장

나.「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따라 관리주체로서 관리하는 시설물

다. 거래소에서 발주한 건설공사의 현장

5. “위험성평가”란 유해․위험요인을 파악하고 해당 유해․위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정․결정하고 감소대책을 수립하여 실행하는 일련의 과정을 말한다.

6. “중대재해”란 산업재해 중 재해정도가 심한 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 재해를 말한다.

가. 사망자가 1명 이상 발생한 재해

나. 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 재해

다. 부상자 또는 직업성질병자가 동시에 10명 이상 발생한 재해

② 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 이 규정에서 특별히 정하는 것이 있는 것을 제외하고는「산업안전보건법령」,「산업안전보건기준에 관한 규칙」에서 정하는 바에 따른다.

제4조(근로자의 의무) 근로자는 이 규정 및 법령과 다른 규정에서 정하는 안전관리에 관한 기준 등 산업재해 예방에 필요한 사항을 지켜야 하며, 공사 등 관계자가 실시하는 산업재해 방지에 관한 조치에 따라야 한다.

제2장 안전관리 체계

제5조(안전관리조직 운영) 거래소의 안전관리 업무 수행을 위하여 다음 각 호와 같이 안전관리조직을 구성하여 운영하며, 안전관리총괄책임자는 안전관리 전담 부서를 직속으로 설치하여 운영한다.

1. 안전관리총괄책임자 : 기획본부장

2. 안전관리책임자

가. 본사 : 안전관리 총괄 부서장

나. 제주본부 및 지사 : 본부장 또는 지사장

3. 안전분임관리자

가. 본사 : 안전관리 총괄 팀장

나. 제주본부 및 지사 : 안전관리책임자가 지정한 직원

4. 안전관리담당자 : 안전관리책임자가 지정한 직원

제6조(안전관리조직 직무) 제5조에 따른 안전관리조직은 안전관리 업무의 원활한 수행과 안전사고를 방지하기 위하여 다음 각 호의 직무를 수행한다.

1. 안전관리총괄책임자

가. 안전관리 업무의 종합조정 통제 및 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항

나. 안전관리기본계획 수립

다. 안전관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항

라. 안전보건경영시스템 구축 및 사후관리

마. 안전경영위원회 구성·운영에 관한 사항

바. 안전전담조직 운영에 관한 사항

사. 근로자 안전교육에 관한 사항

아. 안전사고 원인 조사 및 재발 방지대책 수립에 관한 사항

자. 안전사고 발생 통계의 기록 및 유지에 관한 사항

카. 그 밖에 근로자의 유해·위험 예방조치 등 기타 안전관리에 관한 주요사항

2. 안전관리책임자

가. 소관 사업장의 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항

나. 자체 안전관리 세부시행계획 수립

다. 소관 사업장 안전보건경영시스템 구축 및 사후관리

라. 안전과 관련된 안전장치 및 보호구 구입 시의 적격품 여부 확인에 관한 사항

마. 소관 사업장 업무에 기인하는 유해·위험요인 등 위험성평가 총괄관리

바. 유해․위험 기계․기구, 설비 등의 방호조치 확인에 관한 사항

사. 소관 사업장에서 발생한 안전사고에 관한 보고 및 조치

아. 소관 사업장 안전사고 발생 시 안전경영위원회 조사에 앞서 자체조사 실시, 가능한 현장보존 및 증거보존 등 사실 규명에 필요한 조치

자. 소관 사업장 안전관리에 관한 기록의 작성 및 유지

차. 소속 직원 안전관리에 관한 교육훈련 실시 및 실적유지

카. 그 밖에 해당 작업의 안전에 관한 사항

3. 안전분임관리자

가. 안전관리책임자가 지휘·감독하는 작업과 관련된 기계·기구 또는 설비의 안전 점검 및 이상 유무의 확인

나. 사업장의 작업장 정리·정돈 및 통로확보에 대한 확인·감독

다. 근로자의 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용·사용에 관한 교육·지도

라. 안전장비, 보호구, 방화설비, 그 밖의 위해방지 및 시설의 성능에 대한 정기적인 점검 및 정비의 확인

마. 신 기계장치, 기구의 구매 등으로 신 작업방법 도입 시와 기계장치, 기구 수리 후 점검의 확인

바. 위험성 평가의 실시에 관하여 안전관리책임자 보좌, 지도 및 조언

사. 불안전한 작업방법 개선 지도

아. 불안전한 행동의 시정 지도

자. 안전수칙의 준수 지도

차. 기타 작업자의 안전에 관한 사항

4. 안전관리담당자

가. 자체 안전 세부계획 실행

나. 해당 작업장의 기계·기구 또는 설비의 안전 점검 및 이상 유무의 확인

다. 안전사고 예방에 따른 위해요소 적출 및 시정 조치 요구

라. 해당 작업의 작업장 정리·정돈 및 통로 확보 확인

마. 사고발생시 조치 및 사후관리

바. 불안전한 작업방법 개선 및 행동의 시정 조치 요구

사. 사내 안전수칙 준수 및 보호구 착용 사전점검 확인

아. 위험성평가를 위한 업무에 기인하는 유해·위험요인의 파악 및 개선조치 점검

자. 그 밖에 사업장 안전에 관한 사항 및 안전관리책임자가 지시하는 사항

제7조(임원의 직무 및 책임) 임원은 법령과 기획재정부「공공기관의 안전관리에 관한 지침」에 따른 안전관리 책무와 그 밖에 근로자의 안전․보건을 위해 필요한 조치를 하여야 하며, 소속 직원이 이를 준수하도록 지시․감독하여야 한다.

제3장  안전보건교육

제8조(안전보건 교육계획) ① 거래소는 경영진, 관리자 및 근로자 등을 대상으로「산업안전보건법」에 따라 다음 각 호와 같이 안전보건교육을 수립하고 정기적으로 안전보건교육을 실시하여야 한다.

1. 총괄책임자, 책임자 및 관리자 : 안전관리 역량 강화 교육(연간 4시간 이상)

2. 안전관리담당자 : 안전관리 실무역량 강화 교육(연간 8시간 이상)

3. 전 직원 : 안전보건교육(연간 안전 1시간이상, 보건 1시간 이상)

② 거래소는 안전과 관련된 근로자에 대해 담당업무와 관련된 안전보건교육을 실시하여야 하며, 유해하거나 위험한 작업을 담당하는 경우에는 추가적인 안전보건교육을 실시하여야 한다.

제9조(안전보건 교육의 책임)  ① 근로자는 해당 직위와 직책에 따른 안전보건교육에 대한 교육을 받을 의무와 권리를 가진다.

② 거래소는 안전교육 대상자에게 공정한 기회를 부여하여야 한다.

③ 계획된 교육에 참석할 수 없는 사유가 발생한 때에는 소속 부서장을 경유하여 안전관리책임자에게 불참사유를 보고하고 승인을 받아야 한다.

④ 안전관리책임자는 법정 교육 미이수자에 대하여 교육촉구 및 미준수 사유서를 징구한다.

제4장 안전관리 운영

제10조(안전기본계획 수립) ① 거래소는 매년 1월 말까지 사업장의 안전관리를 위하여 안전기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 주무기관의 장과 협의를 거쳐 이사회 의결로 수립하여야 한다.

② 제1항에 따른 기본계획에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 전년도 안전경영 활동 실적 및 평가

2. 안전경영 방침 및 안전경영 활동 계획

3. 산업재해 및 안전사고 감축 목표

4. 안전조직 구성·인원 및 역할

5. 안전에 관한 시설 및 예산

6. 그 밖에 안전관리에 관한 계획

③ 거래소는 기본계획의 이행 상황을 주기적으로 점검하여야 하며, 매년 3월 말까지 전년도 기본계획의 이행 실적을 주무기관의 장에게 점검 받아야 한다.

④ 제1항에 따른 확정된 기본계획은 전 부서에 통보하고 게시하여 전 직원이 안전관리업무의 진행사항을 알 수 있도록 하여야 한다.

제11조(안전경영위원회 운영) ① 거래소는 안전관리에 관한 사항을 자문하고 심의하기 위하여 근로자, 전문가 등이 참여하는 안전경영위원회를 구성․운영한다.

② 제1항에 따른 안전경영위원회 구성․운영에 관한 사항은 별도로 정한다.

제12조(유해․위험 기계․기구 및 설비 등의 방호조치 등) ①「산업안전보건법」제33조에 따라 유해․위험 방지를 위한 방호조치를 하지 아니하고는 양도․대여․설치․사용하거나, 양도․대여를 목적으로 진열해서는 아니 된다.

② 안전관리책임자는 방호조치가 정상적인 기능을 발휘할 수 있도록 관리책임자를 지정하여 상시 점검 및 정비를 하도록 하여야 한다.

제13조(보호구 착용) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업을 하는 근로자에 대해서는 관계법령이 정한 인증에 합격한 제품으로 다음 각 호의 구분에 따라 그 작업조건에 맞는 보호구를 작업하는 근로자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 하여야 한다. 다만, 작업의 빈도와 1회 작업 인원수 및 보호구의 공동 사용 가능 유무를 합리적으로 판단하여 조정 할 수 있다.

1. 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 추락할 위험이 있는 작업, 이동식사다리 작업 : 안전모

2. 사다리작업 등 작업높이 또는 깊이 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업 : 안전대(安全帶)

3. 물체의 낙하ㆍ충격, 물체에의 끼임, 감전 또는 정전기의 대전(帶電)에 의한 위험이 있는 작업 : 안전화

4. 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업 : 보안경

5. 용접 시 불꽃이나 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업 : 보안면

6. 고압, 특고압 전기설비 조작 등 감전의 위험이 있는 작업 : 전기안전모, 절연화, 절연장갑

7. 고열에 의한 화상 등의 위험이 있는 작업 : 방열복

8. 물건을 운반하기 위하여 운행하는 작업 :「도로교통법 시행규칙」제32조제1항 각 호의 기준에 적합한 승차용 안전모

② 제1항에 따라 지급하는 보호구를 공동사용 하여 근로자에게 질병이 감염될 우려가 있는 경우 개인 전용 보호구를 지급하고 질병 감염을 예방하기 위한 조치를 하여야 한다.

③ 보호구를 받거나 착용지시를 받은 근로자는 그 보호구를 반드시 착용하여야 한다.

제14조(근로자 안전조치) ① 근로자가 작업장에 출입하기 전에 보호구 착용 등 필수 안전조치 사항 등에 대하여 사전 점검하게 하고 보호구 미착용, 음주 등 안전조치를 준수하지 않은 근로자에 대해서는 퇴거 조치를 하는 등 작업장 안전조치를 철저히 이행하기 위해 노력하여야 한다.

② 근로자가 2인 1조로 근무하여야 하는 위험 작업 및 작업장과 해당 작업에 대한 근속기간이 6개월 미만인 근로자가 단독으로 수행할 수 없는 위험작업은 다음 각 호와 같다.

1.「고압가스관리법」에 따른 압력용기 등을 취급하는 작업장으로서 자격 또는 면허를 가진 사람이 취급해야 하는 작업

2.「전기사업법」에 따라 전기설비 등을 취급하는 작업장으로 자격 또는 면허를 가진 사람이 취급해야 하는 작업

3.「에너지이용 합리화법」에 따라 보일러를 취급하는 작업장으로 자격 또는 면허를 가진 사람이 취급해야 하는 작업

4. 승강기 점검 및 보수작업

5. 밀폐된 공간에서 시야가 확보되지 않는 작업

6. 작업높이가 바닥면으로부터 1.2M이상 이동식사다리 및 고소작업대를 이용한 작업

7. 기타 안전관리책임자가 지정한 위험 작업 및 작업장

③ 제2항 제6호에 따른 이동식 사다리를 이용한 작업은 고용노동부「이동식사다리 안전작업지침」에 따라 경작업, 고소작업대 및 비계 등의 설치가 어려운 협소한 장소에서 평탄·견고하고 미끄럼이 없는 바닥에 설치한 후 사용하여야 하며, 사다리 작업 시 다음 각 호와 같이 안전 작업지침을 준수하여 사고를 사전 예방한다.

1. 보통(일자형) 사다리, 신축형(연장형) 사다리, 일자형으로 펼쳐지는 발붙임 사다리(A형)는 오르내리는 이동 통로로만 사용

2. 발붙임 사다리(A형, 조경용 포함)는 사다리 작업높이가 1.2M이상 2M미만인 경우 최상부 발판에서 작업금지, 2M이상 3.5M이하인 경우 최상부 및 그 하단의 디딤대에서 작업금지, 3.5M 초과한 경우 작업발판으로 사용금지

④ 폭염 등 이상기후 시 고용노동부의「옥외작업자를 위한 미세먼지 대응 건강보호 가이드라인」및「열사병 예방 3대 기본수칙 이행가이드」에 따라 현장근로자 작업중지 및 휴식제도를 철저히 이행하여 사고를 사전 예방한다.

제15조(작업중지) ①「산업안전보건법」제26조에 따른 작업중지 조치는 안전관리책임자의 지시에 따라 시행하는 것을 원칙으로 하되, 급박하여 시간적 여유가 없을 경우에는 당해 사업장의 관리감독자가 즉시 작업을 중지시키고 먼저 근로자를 작업장소로부터 대피시키는 등 필요한 안전 조치를 취한 후 지체 없이 그 사실을 안전관리책임자에게 보고하여야 하며 안전관리책임자는 이에 대한 적절한 조치를 하여야 한다.

② 제1항의 작업중지 조치는 산업재해 발생의 급박한 위험이 있거나 중대재해가 발생하였을 경우에 한한다.

③ 모든 근로자는 제1항의 작업중지 조치를 즉각 이행하여 산업재해 예방 및 확산방지에 협력하여야 한다.

제16조(작업중지 요청제) ① 사업장에서 근로자가 위험상황 인지 시 안전관리책임자에게 직접 일시 작업중지를 요청 할 수 있는「작업중지 요청제」(Safety-Call)를 운영한다.

② 근로자가 작업중지를 요청한 경우 위험요인 제거 등 안전에 관하여 필요한 조치를 하여야 하며, 조치가 완료된 후 작업을 재개하고 요청 내용과 조치 결과를 안전관리책임자에게 보고하고 기록 및 보존하여야 한다.

③ 근로자가 위험상황이 있다고 믿을 만한 합리적인 이유가 있을 때에는 작업중지를 요청한 근로자나 근로자가 소속된 수급인에게 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

제17조(위험성평가) ①「산업안전보건법」제41조의2에 따라 위험성평가를 실시하고 위험요인을 발굴하여 필요한 조치를 하여야 하며, 근로자의 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 한다.

② 위험성평가는「산업안전보건법」에 따른 모든 사업장에 대하여 실시하고 발주공사의 현장에 대해서는 계약의 조건을 통하여 의무적으로 수급인(하청 사업자를 포함한다)이 실시하는 위험성평가 결과를 점검하고 필요한 보완조치를 요구하여야 한다. 다만, 사망사고 발생 우려가 없다고 판단되는 작업을 수행하는 수급업체에 대해서는 생략할 수 있다.

③ 위험성평가는 매년 실시하고 그 결과, 점검 및 조치결과를 개선조치 완료일로부터 2주일 이내에 주무기관의 장에게 제출하여야 한다. 다만, 최근 3년간 사업장에서 사고 사망자가 발생한 경우 안전관리전문기관의 검토를 받아 주무기관의 장에게 제출하여야 한다.

④ 위험성평가 담당자 또는 관계자 등에게 위험성평가에 필요한 지식과 경험을 제공할 수 있도록 교육을 실시하여야 하며, 위험성평가에 대해 외부에서 교육을 받았거나, 관련 학문을 전공하여 관련 지식이 풍부한 경우에는 필요한 부분만 교육을 실시하거나 교육을 생략 할 수 있다.

⑤ 위험성평가를 실시한 경우에는 위험성평가를 완료한 날로부터 3년간 기록․보존하여야 한다.

제18조(시설물 안전점검) ① 거래소는 사업장에 대한 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 매월 정기적으로 안전점검을 실시한다.

② 임원 및 본사 이외의 부서장의 안전점검 참여 및 사후조치는 아래와 같이 시행한다.

1. 임원

가. 점검주기 : 이사장 주관 반기별 1회 이상, 기획본부장 주관 분기별 1회 이상

나. 점검대상 : 본사 시설물 및 설비

다. 사후조치 : 점검결과 및 개선계획을 점검일로부터 2주 이내에 주부기관장에게 보고

2. 본사 이외의 부서장

가. 점검주기 : 분기별 1회 이상

나. 점검대상 : 소관 시설물 및 설비

다. 사후조치 : 점검결과 및 개선계획을 점검일로부터 2주 이내에 안전관리 총괄 부서장에게 보고

제19조(안전수칙 준수) ① 다음 각 호의 장소가 있는 사업장에는 해당 안전수칙을 게시하여 그 내용을 주지시키고 준수토록 하여야 한다.

1. 전기실 : 고압, 특고압 전력시설 운용 및 보수에 따른 안전수칙

2. 발전기실 : 발전기 시설 운용 및 보수에 따른 수칙

3. 가스저장실 : 가스교환 및 보수운용에 따른 안전수칙

4. 보일러․냉동기실 : 보일러․냉동기 운전 및 위험물 관리 등에 따른 안전수칙

5. 중앙감시실 : 방송, 화재, 통신, 승강기 운용 및 보수에 따른 안전수칙

6. 차량계 하역운반기계 보관실 : 차량계 하역운반기계 안전수칙

7. 기타 필요하다고 지정하는 장소

② 제1항에 따른 안전수칙은 사업장의 특성에 따라 실정에 맞도록 작성하여 게시한다.

제20조(안전․보건 표지의 부착 등) ① 거래소는 사업장의 유해하거나 위험한 시설 및 장소에 대한 경고, 비상 시 조치에 대한 안내, 그 밖에 안전의식의 고취를 위하여 안전․보건 표지를 설치하거나 부착하여야 한다.

② 제1항에 따른 설치 또는 부착하여야 할 안전․보건 표지의 종류와 형태 그리고 그 용도 및 사용장소는 별표1과 별표2에 따르며, 그 외의 안전․보건 표지를 사용해야 할 경우「산업안전보건법 시행규칙」제1편 제2장(안전․보건표지)에 따른다.

제21조(차량계 하역운반기계 운영) ①「산업안전보건기준에 관한 규칙」제38조에 따라 차량계 하역운반기계(지게차, 구내운반차, 고소작업대, 화물자동차) 등을 사용하여 작업을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위하여 작업장의 지형ㆍ지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사를 하고 그 결과를 기록ㆍ보존하여야 하며, 조사결과를 고려하여 다음 각 호에 따른 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 하여야 한다.

1. 해당 작업에 따른 추락ㆍ낙하ㆍ전도ㆍ협착 및 붕괴 등의 위험 예방대책

2. 차량계 하역운반기계 등의 운행경로 및 작업방법

② 제1항의 작업계획서를 작성한 경우 작업지휘자를 지정하여 작업계획서에 따라 작업을 지휘하도록 하여야 하며 작업지휘자는 그 내용을 당해 근로자에게 교육하여야 한다. 다만, 작업장소에 다른 근로자가 접근할 수 없거나 한 대의 차량계 하역운반기계 등을 운전하는 작업으로서 주위에 근로자가 없어 충돌 위험이 없는 경우에는 작업지휘자를 지정하지 아니할 수 있다.

③ 차량계 하역운반기계 등을 사용하여 작업을 하는 경우에 하역 또는 운반 중인 화물이나 그 차량계 하역운반기계 등에 접촉되어 근로자가 위험해질 우려가 있는 장소에는 근로자를 출입시켜서는 아니 된다. 다만, 작업지휘자를 배치하고 그 차량계 하역운반기계 등을 유도하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 차량계 하역운반기계 등에 단위화물의 무게가 100킬로그램 이상인 화물을 싣는 작업 또는 내리는 작업을 하는 경우에 해당 작업의 지휘자에게 다음 각 호의 사항을 준수하도록 하여야 한다.

1. 작업순서 및 그 순서마다의 작업방법을 정하고 작업을 지휘할 것

2. 기구와 공구를 점검하고 불량품을 제거할 것

3. 해당 작업을 하는 장소에 관계 근로자가 아닌 사람이 출입하는 것을 금지할 것

4. 로프 풀기 작업 또는 덮개 벗기기 작업은 적재함의 화물이 떨어질 위험이 없음을 확인한 후에 하도록 할 것

⑤ 고소작업대를 설치, 이동 및 사용하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 고소작업대를 설치하는 경우

가. 바닥과 고소작업대는 가능하면 수평을 유지하도록 할 것

나. 갑작스러운 이동을 방지하기 위하여 아웃트리거 또는 브레이크 등을 확실히 사용할 것

2. 고소작업대를 이동하는 경우

가. 작업대를 가장 낮게 내릴 것

나. 작업대를 올린 상태에서 작업자를 태우고 이동하지 말 것. 다만, 이동 중 전도 등의 위험예방을 위하여 유도하는 사람을 배치하고 짧은 구간을 이동하는 경우에는 그러하지 아니하다.

다. 이동통로의 요철상태 또는 장애물의 유무 등을 확인할 것

3. 고소작업대를 사용하는 경우

가. 작업자가 안전모ㆍ안전대 등의 보호구를 착용하도록 할 것

나. 관계자가 아닌 사람이 작업구역에 들어오는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 것

다. 안전한 작업을 위하여 적정수준의 조도를 유지할 것

라. 전로(電路)에 근접하여 작업을 하는 경우에는 작업감시자를 배치하는 등 감전사고를 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 것

마. 작업대를 정기적으로 점검하고 각 부위의 이상 유무를 확인할 것

바. 전환스위치는 다른 물체를 이용하여 고정하지 말 것

사. 작업대는 정격하중을 초과하여 물건을 싣거나 탑승하지 말 것

아. 작업대의 붐대를 상승시킨 상태에서 탑승자는 작업대를 벗어나지 말 것. 다만, 작업대에 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 연결하였을 때에는 그러하지 아니하다.

⑥ 차량계 하역운반기계 중 지게차는 지게차 조종면허를 득한 작업자가 운전을 하여야 하며, 지게차를 운전하는 근로자는 안전모와 좌석 안전띠를 착용하여야 한다.

제22조(안전제안) ① 거래소 전 직원 및 작업장 근로자가 안전관리에 필요한 사항을 항상 연구하고 자율적으로 제안하도록 분위기를 조성하여야 한다.

② 제1항에 따라 전 직원이 안전관리에 필요한 사항을 수시로 제안할 수 있도록 내부제안제도 등을 운영하는 등 필요한 조치를 하여야 한다

제23조(안전투자) 예산을 편성하거나 집행하려는 경우 안전관리 및 그와 관련되는 예상 사업을 적극적으로 지원하고 투자하여야 한다.

제24조(안전기술 개발 등) ① 안전 신기술 및 신제품의 이용을 확대하기 위해 노력하여야 한다.

② 사업장에 대하여 안전관리계획․활동 등의 적절성을 평가하기 위하여 국․내외에서 인정하는 안전보건경영시스템 인증을 받도록 노력하여야 한다.

제5장  산업재해 조사 및 대책 수립

제25조(비상연락망) 산업재해가 발생한 경우 기동성을 발휘하여 사고에 대한 인명 및 재산의 손실을 최소화 할 수 있도록 비상연락망을 조직하여 운영하여야 한다.

제26조(산업재해 처리절차) 사업장에 산업재해가 발생하였을 때에는 그 발생 사실을 은폐하여서는 아니되며, 해당 작업 소관 부서장은 지체 없이 다음 각 호의 사항을 평일 주간에는 안전관리총괄 부서장을 경유하고, 야간 및 휴일에는 당직계통을 통하여 안전관리총괄책임자에게 보고하여야 한다.

1. 재해발생 일시 및 장소

2. 재해 유발자 또는 사고자(피해자) 인적사항

3. 재해 발생원인 및 과정

4. 재해조치 및 전망

5. 기타 재해와 관련되는 주요사항

제27조(긴급조치) 산업재해로 인한 피해의 확대 방지를 위하여 해당 작업 소관 부서장은 즉시 작업을 중지시키고 작업장 내의 인원을 대피시키는 등 다음 각 호와 같이 긴급조치를 하여야 한다.

1. 연쇄사고 및 사고확대 방지를 위한 안전조치

2. 부상자의 응급치료 및 후송

3. 사고원인의 신속규명 및 복구대책, 재발방지대책 강구

4. 기타 사고처리에 필요한 조치 및 활동

제28조(산업재해 조사 및 보고) ① 중대재해 발생 시 현장은 연쇄사고 등 사고확대 방지를 위한 긴급조치를 제외하고는 정확한 사고 원인을 조사하기 위해 원상태로 보존하여야 하며 안전관리총괄책임자의 지시 없이 훼손하여 원인조사를 방해해서는 아니 된다.

② 제1항에 따른 원인조사에도 원인규명이 어렵다고 판단될 때에는 재해원인 조사 등을 외부전문기관에 의뢰할 수 있다.

③ 산업재해가 발생한 해당 작업 소관 부서장은 안전사고 발생 후 15일 이내에 재발방지계획을 포함한 사고처리 결과를 서면으로 안전관리총괄 부서장을 경유하여 안전관리총괄책임자에게 보고하여야 한다.

제29조(산업재해 기록 및 보존) 산업재해가 발생한 때에는 다음 각 호의 사항을 기록하여 3년간 보존하여야 한다.

1. 사업장의 개요 및 근로자의 인적사항

2. 재해발생 일시 및 장소

3. 재해발생 원인 및 과정

4. 재해발생 재발방지 계획

제30조(산업재해 분석 및 대책) ① 안전관리책임자는 매 반기 말까지 발생한 산업재해 현황을 분석하고 이에 따른 대책을 수립하여, 안전관리총괄 부서장에게 보고하고 시행하여야 한다.

② 안전관리총괄 부서장은 매 익년 1월 중에 전년도 산업재해 원인 등을 총괄 분석하여 기본계획 수립 시 이에 대한 대책을 수립․시행하여야 한다.

제6장  상  벌

제31조(포상 및 평가우대) ① 안전관리총괄책임자는 안전관리 실적이 우수한 부서 또는 직원에 대하여 포상하여 안전에 대한 동기를 유발하도록 할 수 있다.

② 포상 대상은 다음 각 호과 같다.

1. 안전관리 제안이 채택된 우수 직원

2. 안전관리 업무 처리에 공적이 현저한 직원 또는 부서

③ 직원의 안전 관련 근무경력, 전문성, 성과 등을 근무평정, 성과평가 등에서 우대할 수 있다.

제32조(징계) ① 거래소는 안전사고의 원인이 본인의 고의, 중대한 과실, 태만에 의한 경우에는 인사규정이 정하는 바에 따라 징계를 요구할 수 있다.

② 징계 요구 대상에는 다음 각 호의 사항이 포함될 수 있다.

1. 정당한 사유 없이 안전관리상의 지시, 명령에 위반하거나 불복한 자

2. 각종 사고 및 재해의 은폐, 허위보고, 태만으로 안전사고 사후처리를 지연 시킨 자

3. 기타 관리감독자 및 직원의 고의 또는 중대한 과실로 사고를 초래하여 거래소에 손해를 끼친 자

제7장  보   칙

제33조(문서기록 보존) 이 규정의 시행에 관한 모든 기록의 보존은 관계 법령이 정하는 바에 의하며, 필요에 따라서는 보존기간을 연장할 수 있다.

(별표1)

안전․보건 표지의 종류와 형태

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Ⅰ

102

103

104

105

106

107

보행금지

차량통행

금지

사용금지

탑승금지

금연

화기금지

금지

표지

Ⅱ

201

203

207

209

212

215

인화성물질 경고

폭발성물질 경고

고압전기 경고

낙하물 경고

몸균형

상실 경고

위험장소 경고

경고

표지

Ⅲ

301

303

305

306

307

308

보안경 착용

방진마스크 착용

안전모 착용

귀마개 착용

안전화 착용

안전장갑 착용

지시

표지

Ⅳ

401

402

405

Ⅴ

501

녹십자표지

응급구호

표지

비상용기구

허가대상물질 작업장

안내

표지

관계자외

출입금지

관계자외 출입금지

(허가물질 명칭) 제조/사용/보관 중

보호구/보호복 착용

흡연 및 음식물

섭취 금지

(별표2)

안전․보건 표지의 종류별 용도, 사용장소, 형태 및 색채

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

분류	종류	용도 및 사용 장소	사용 장소 예시	형태		색채
				기본모형번호	안전ㆍ보건표지 일람표번호
금지표지	1. 보행금지 2. 차량통행 금지 3. 사용금지 4. 탑승금지 5. 금연 6. 화기금지	사람이 걸어 다녀서는 안 될 장소 제반 운반기기 및 차량의 통행을 금지시켜야 할 장소 수리 또는 고장 등으로 만지거나 작동시키는 것을 금지해야 할 기계ㆍ기구 및 설비 엘리베이터 등에 타는 것이나 어떤 장소에 올라가는 것을 금지 담배를 피워서는 안 될 장소 화재가 발생할 염려가 있는 장소로서 화기 취급을 금지하는 장소	중장비 운전작업장 집단보행 장소 고장난 기계 고장난 엘리베이터 화학물질취급 장소	1 1 1 1 1 1	102 103 104 105 106 107	바탕은 흰색, 기본모형은 빨간색, 관련 부호 및 그림은 검은색
경고표지	1. 인화성물질 경고	휘발유 등 화기의 취급을 극히 주의해야 하는 물질이 있는 장소	휘발유 저장탱크	2	201	바탕은 노란색, 기본모형, 관련 부호 및
	2. 폭발성물질 경고 3. 고압전기 경고 4. 낙하물체 경고 5. 몸균형 상실 경고	폭발성 물질이 있는 장소 발전소나 고전압이 흐르는 장소 돌 및 블록 등 떨어질 우려가 있는 물체가 있는 장소 미끄러운 장소 등 넘어지기 쉬운 장소	폭발물 저장실 감전우려지역 입구 비계 설치 장소 입구 경사진 통로 입구	2 2 2 2	203 207 209 212	그림은 검은색 다만, 인화성물질 경고, 폭발성물질 경고의 경우 바탕은 무색, 기본모형은 빨간색(검은색도 가능)
	6. 위험장소 경고	그 밖에 위험한 물체 또는 그 물체가 있는 장소	맨홀 앞 고열금속찌꺼기 폐기장소	2	215

지시표지	1. 보안경 착용 2. 방진마스크 착용 3. 안전모 착용 4. 귀마개 착용	보안경을 착용해야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소 방진마스크를 착용해야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소 헬멧 등 안전모를 착용해야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소 소음장소 등 귀마개를 착용해야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소	그라인더작업장 입구 분진이 많은 곳 갱도의 입구 판금작업장 입구	3 3 3 3	301 303 305 306	바탕은 파란색, 관련 그림은 흰색
	5. 안전화 착용 6. 안전장갑 착용	안전화를 착용해야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소 안전장갑을 착용해야 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소	채탄작업장 입구 고온 및 저온물 취급작업장 입구	3 3	307 308
안내표지	1. 녹십자표지 2. 응급구호 표지 3. 비상용기구	안전의식을 북돋우기 위하여 필요한 장소 응급구호설비가 있는 장소 비상용기구가 있는 장소	공사장 및 사람들이 많이 볼 수 있는 장소 위생구호실 앞 비상용기구 설치장소 앞	1 (사선제외) 4 4	401 402 405	바탕은 흰색, 기본모형 및 관련 부호는 녹색, 바탕은 녹색, 관련 부호 및 그림은 흰색
출입금지표지	1. 허가대상 유해물질 취급	허가대상유해물질 제조, 사용 작업장	출입구 (단, 실외 또는 출입구가 없을 시 근로자가 보기 쉬운 장소)	5	501	글자는 흰색바탕에 흑색 다음 글자는 적색 -○○제조/사용/보관 중