{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["현황"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"현황","index":0,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,8],[3,3,3,4]]}
[]
[null,"2020년 주요 연구개발과제 완료현황"]
[{"$nulls":8},"'20년 1월 현재"]
[null,"연도","과제명","연구기간",null,"수탁기관","비용(억원)","책임자","연구내용"]
[null,2017,"EMS에서 선로과부하 해소를 위한 선로 스위칭 기법 개발","2017-07-27","2019-01-26","전기연구원",2.14,"구한규","□ 과부하 해소를 위한 선로 스위칭 알고리즘 조사\n  ○ 해외 자료 조사를 통해 선로 스위칭 알고리즘 조사\n  ○ 발전 재배분 및 선로 스위칭 알고리즘의 비교\n□ 속도 개선을 위한 스위칭 대상 선로 선택 알고리즘 개발\n  ○ 해외 자료 조사를 통해 스위칭 대상 선로 선택 알고리즘 조사\n  ○ 제어 대상 선로 선택을 위한 Screening 기법 개발\n□ 송전선로 과부하 해소를 위한 선로 스위칭 모듈 개발\n  ○ 스위칭 대상 선로 선택 모듈 구현\n  ○ 선로 스위칭 시 변경된 토폴로지에 대해 고장전류 해석 모듈 구현\n□ 개발 모듈의 단위 테스트\n□ 개발 모듈의 통합 테스트 수행\n  ○ 기존 SCED의 발전력 재분배 기능과 비교하여 제약비용 결과 분석"]
[null,2017,"미래 신재생 변동성을 고려한 실시간 운영예비력 확보 전략 연구","2017-11-01","2019-04-30","홍익대",1.66,"김진이","□ 신재생 선진국의 신재생 변동성으로 인한 계통운영 대응전략 분석\n□ 국내 발전자원을 고려한 계통운영 측면의 신재생 대응전략 수립\n□ 미래 신재생 변동성 확대 시 가용한 운영예비력 확보전략 제시\n□ Flexible 자원 확보를 위한 시장 및 전원계획 측면의 제반 지원 사항 제시"]
[null,2018,"수요자원의 경제적 및 사회적 비용편익 분석에 관한 연구","2018-08-01","2019-07-31","수요시장팀",1.51,"김지효","□ 해외의 DR 자원의 비용․편익 분석 가이드라인 및 사례와 국내의 분산형 전원 경제성 분석 사례를 조사․분석하여 국내 DR 자원의 비용․편익 분석체계 수립 \n□ ’18~’31년까지의 DR 자원의 잠재량을 전망하고, 수립된 비용․편익 분석체계에 이 잠 재량 전망을 대입하여, ’18~’31년 동안의 DR 자원의 비용․편익 분석결과 도출\n  ○ 표준․중소형DR 자원과 국민DR 자원 각각에 대해 ’18~’31년까지의 잠재량 분석\n  ○ 한전 및 사회적 관점 각각에 대해 표준․중소형DR 자원과 국민DR 자원 활용의 경제 성 분석결과 제시 \n□ 정량적 비용․편익 분석결과를 토대로, DR 자원 활용의 경제성을 향상시킬 수 있는 제도 개선 방향 제시"]
[null,2018,"전력시장 적용 LNG 연료비 반영시차 개선에 관한 연구","2018-10-12","2019-08-11","시장운영팀",1.1499999999999999,"장현국","□ [가스 시장의 진정한 원가] 천연가스의 진정한 원가는 가스공사 및 직수입 발전사의 기초재고, 당월 도입물량, 당월 소비 후 재고물량을 고려해야 하며, 매일 변동하는 도입물량과 시간별 소비되는 재고를 고려할 때 연료단가는 일 혹은 실시간 단위로 변동함\n□ [비용평가 규정상 제약사항] 현재 발전비용 평가 규정상 ①전월(M-1월) 원료비 적용에 따른 시차, ②실제 연료비 변동주기와 비용평가 주기 불일치, ③기초재고 미반영 등의 제약으로 인해 변동비 반영의 적시성을 저해하여 시장 비효율을 유발함\n□ [전력시장 문제점] 상기 규정상 제약사항은 전력시장에서 SMP 산정 시 반영되는 연료단가(비용평가)와 실제 연료단가의 차이를 유발하여 이로 인한 발전사 손실 및 급전비효율을 초래함\n□ [입고월 Cut-Off] 월중 다수 Cargo가 도입되는 가스공사와 달리 직수입 발전사는 월 1~2 Cargo만 도입하므로 입고일 추정으로 발생하는 입고월 Cut-off에 따른 도입원료비 단가 차이가 크며, 이는 시장운영의 효율성을 저해함"]
[null,2018,"REC 거래시장에서의 선물거래 방식 도입 방안에 관한 연구","2018-10-15","2019-08-14","기후환경전략실",0.78,"장현국","□ (RPS제도 Issue) 국내 RPS제도의 이슈로는 의무이행비용 변동에 대한 리스크 존재, 통합시장부재에 따른 비효율, 특정전원에 대한 쏠림현상이 있음\n□ (RPS제도 개선 – 장기고정가계약의 운영) 국내 RPS제도의 단점 중 이행비용 리스크를 보완하기 위해 정부는 태양광 전원에 대해 경쟁입찰형 장기계약시장 형태의 선정계약시장제도를 운영하고 있으며, 소규모 태양광에 대해서는 한국형 FIT를 운영 중임. 또한 공급의무사는 자체적으로 발전사와 고정가계약을 체결하여 상호간 거래가격 리스크를 회피하기도 함\n□ (RPS제도 개선 – 고정가계약방식의 개선) 초기 선정계약시장 및 자체고정가계약시장은 단순 REC고정가격을 적용하여 발전사의 SMP변동에 따른 수익 리스크를 야기함. 이를 보완하기 위해 SMP와 REC합산고정가 방식을 적용하도록 제도를 개선하였으며, 이를 통해 발전사 총수익을 안정화 함\n□ (RPS제도 개선 필요사항) 앞서 살펴본 대로 현행 RPS제도의 문제점은 1) 이행비용 리스크, 2) 통합시장부재에 따른 경쟁제한, 3) 전원편중으로 요약됨. 이를 개선하기 위한 방안으로 경쟁입찰제도를 적용한 장기고정가계약제도를 도입하고, 단일 입찰시장으로의 통합을 고려할 수 있음"]
[null,2018,"신재생에너지 3020 달성을 위한 전력시장에서의 정책인센티브 도입방안 연구","2018-10-16","2019-08-15","기후환경전략실",0.9,"허재용","□ 경쟁 방식의 장기 고정계약 확대를 통한 수익 안정성 제고\n□ 주택과 학교의 태양광 경제성 제고\n□ 환경 및 입지 규제의 완화\n□ 주민참여 활성화를 통한 보급 확대\n    ○ 일부 지자체(서울시, 경기도 등)의 경우 정부의 신재생에너지 보급목 표를 상회하는 보급목표를 설정하여 지자체 주도로 신재생에너지 보급사업을 추진하고 있음을 고려하여 책임과 권한을 지자체에 대 폭 이양할 필요가 있음\n□ RPS 제도의 정비\n    ○ RPS 제도에서 FIT 제도로의 회귀를 심각하게 고민해 볼 시 점임. RPS 제도는 FIT 제도에 비해 경쟁에 더 많이 노출되며 수익 의 불확실성 정도가 높은 시장 기반 정책. RPS를 시행한다고 해서 소비자 부담이 적은 것도 아니므로 FIT 제도로 회귀하여 불확실성 을 없애야 신재생에너지 생태계의 유지 및 발전에 도움이 될 것으 로 판단됨\n□ 전력계통 조기접속\n    ○ 보통 건설에 6년(76개월)이 걸리는 변전소 건설 기간을 3년(36개월)으로 단축하기 위해 송전선로 인근에 재생 에너지 접속을 위한 변전소 건설을 추진하는 것이 필요함. 계통이용 계약 체결 소요기간을 단축하고 계통보강공사를 조기에 시행하는 등 계통접속 소요기간을 대폭 단축할 수 있도록 충분한 투자를 해 야 할 필요가 있음"]
[null,2018,"전력계통 저주파동요 영향요소 발굴 및 안정화방안 연구","2018-08-01","2019-07-31","송전운영팀",1.1100000000000001,"김수배","□ 해외 저주파 동요 발생 현상 및 대응방안\n    ○ 해외에서 발생된 저주파 동요 발생현상과 관련하여 북미지역, 유럽지역과 인도 사례에 대한 문헌 조사를 수행하였음. 북미지역 사례로 1996년 8월 10일에 일어난 미국 서부계통 광역정전, 유럽지역은 2016년 12월 1일과 2011년 2월 19일 유럽 전역에 발생한 저주파 진동 사례, 인도 사례로 2014년 8월 9일에서 12일까지 발생한 사례에 대해 조사하였음\n□ 저주파 동요 현상의 실시간 감지시스템\n    ○ 북미지역 전력사에서 활용되고 있는 저주파 동요 감지시스템에 대한 기능, 저주파동요 탐지방안 및 GUI등에 대해 조사를 수행함. 미국 BPA(Bonneville Power Administration), Peak Reliability, ISO-New England, ERCOT 및 Oklahoma Gas & Electric(OG&E)에서 운영중인 시스템에 대해 기술함\n□ 저주파 동요 발생 시 안정화를 위한 계통 운영자 대응방안(절차서) 제시\n    ○ 실시간으로 저주파 동요 확인을 위한 모니터링 방안을 제안함. 먼저 고해상도 PMU 네트워크의 확대가 반드시 필요하며, 발생된 저주파 동요의 특성정보를 분석할 시스템 마련이 필요함. 또한 국내 전력계통에 저주파 동요 발생 시 안정화를 위한 관제사 대응절차를 제시함"]
[null,2018,"발전기 기술 특성시험 시험항목 규정화 및 검증관리 상세절차 수립 연구","2018-08-27","2019-08-26","계통개발팀",1.33,"김동준","□ 발전기 기술특성 시험항목 규정화 및 계통 외란시 측정 데이터 기반의 안정도 해석용 모델링 검증 기준 및 절차 정립\n    ◯ 국내 발전기 특성시험과 검증에 관한 고시, 시장규칙 개정사항 도출\n    ◯ IEEE 표준, NERC, WECC의 발전기 모델 검증 최신 정책/기술 자료 분석\n    ◯ 발전기/제어시스템 현장시험 항목과 절차의 보완점 제시\n    ◯ 발전기, 여자시스템 및 터빈 조속기의 신규 모델의 파라미터와 동적특성 분석\n    ◯ PSS/E에서 제공된 태양광 플랜트 모델의 파라미터와 동적특성 분석\n□ 신재생에너지 플랜트 모델 및 HVDC/FACTS 모델 검증 지침과 전력거래소에 제출을 위한 규정안 작성\n    ◯ GDR/PMU 외란데이터 측정장비 사양 결정과 분석기법 정립\n    ◯ 태양광 및 풍력 모델들의 분석 결과를 바탕으로 태양광 및 풍력발전기의 검증을 위한 표준 모델 제시 및 검증 지침과 제출 규정안 작성\n    ◯ PSS/E에서 제공하는 FACTS, HVDC 모델 등 검증을 위한 표준 모델 제시 및 검증지침 작성\n□ 전력계통신뢰도고시 및 시장운영규칙의 제/개정(안) 제시\n    ◯ 전력거래소와 전기위원회(전력계통신뢰도전문위원회)의 역할과 기능을 정립하고 보고/운영 체계를 수립\n    ◯ 신재생에너지인 풍력발전단지와 태양광 발전단지에 대한 모델링 검증 의무를 고시와 시장규칙에 규정 마련"]
[null,2018,"대규모 발전단지 연계선로 불평형고장시 안정도 대책 개선방안 연구","2018-08-01","2019-07-31","계통기술팀",1.47,"이재걸","□ 실시간 계통해석 시뮬레이터를 활용, 발전단지 연계선로 재폐로 및 불평형 고장에 따른 전력계통 안정도영향을 평가하고 대규모 발전단지 안정도 대 책에 대한 개선방안을 마련 \n□ 실시간 해석을 위한 전 계통 DB구축 및 발전단지 정밀 모델링 연 계선로 불평형 고장 및 재폐로에 따른 계통안정도 영향평가 \n□ 대규모 발전단지 안정도 확보 대책 개선방안 수립"]
[null,2018,"EMS 머신러닝 플랫폼 구축 및 딥러닝 기반 토폴로지 처리 알고리즘 개발 연구","2018-04-09","2019-04-08","IT개발팀",2.95,"민상원","□ EMS 빅데이터 저장·활용 머신러닝 전용 플랫폼 구축\n□ 구축된 머신러닝 플랫폼을 활용, 딥러닝 기반 토폴로지 처리 알고리즘 개발\n□ EMS 머신러닝 플랫폼 구축 시 발생할 수 있는 EMS 운영서버 부하를 최소화하 기 위하여 아래와 같은 구조로 머신러닝 플랫폼을 구성\n□ EMS 시계열 데이터 수집 및 전처리를 통한 데이터 기반 전력망 분석"]
[null,2018,"단기 전력수급계획 수립을 위한 적정 공급예비력 확보기준 연구","2018-10-15","2019-10-14","수급계획팀",1.1499999999999999,"위영민","□ 공급예비력 기준 설정을 위한 기존 유사 연구과제 내용 검토 및 공급 예비력 확보수준의 합리성 및 적정성 비교 검토 분석\n    ○ 국내 공급예비력 관련 고시 및 규정 조사 \n    ○ 국내 공급예비력 관련 연구과제 및 논문 사례조사 \n    ○ 국내 공급예비력 현황 및 계통 운영 실적 분석 \n    ○ 국내 예방정지계획 및 실행 실적 분석 \n□ 국외 국가별 공급예비력 운용 사례 분석 등 관련 자료 조사·연구\n    ○ 북미/유럽/일본의 단기 전력수급 전망 방법 사례조사 및 분석 \n    ○ 신재생발전 자원의 공급능력 산정 방안 방법 사례조사 \n    ○ 공급예비력 부족 예상 시 대처방법 사례조사 \n□ 적정 공급예비력 산정방안 검토 및 기준 제시\n    ○ 국내 환경에 적합한 적정 공급예비력 산정 방안 제시 \n    ○ 국내 데이터를 활용한 제안된 방법 검증 및 검토 \n    ○ 미래 국내 전력계통 환경을 고려한 적정 공급능력 산정 방안 제안"]
[null,2018,"신재생 전원 확대에 따른 계통운영 신뢰도 확보 기준개선에 관한 연구","2018-08-01","2019-10-31","계통기술팀",1.5,"허진","□ 신재생 전원의 접속규정 해외사례 조사 및 시사점 분석\n    ○ NERC, FERC, 유럽 및 북미지역 ISO/TSO 신재생 전원 접속규정 조사\n    ○ 외란 발생 시 전압 및 주파수 ride-through, 무효전력 및 유효전력 제어, 통신 관련 연계 기준 분석\n    ○ 해외 태양광 및 풍력발전 설비 계통연계를 위한 그리드코드 도출 및 개선 사례 분석을 통한 시사점 제시\n□ 국내 신재생 전원 접속규정 분석 및 전원별 그리드코드 적용 범위 검토\n    ○ 국내 송배전용 전기설비 이용규정 분석\n    ○ 재생에너지 연계 수준이 높은 해외 ISO 및 TSO의 계통 접속 요구조건과 비교/분석을 통한 그리드코드 적용 범위 도출\n□ 신재생 전원 확산에 따른 계통 영향도 분석 및 그리드코드 운영전략 수립\n    ○ 그리드코드 기반 신재생 계통 영향 분석\n    ○ 신재생 데이터베이스 구축, 전원 모델링, 조류계산 수렵, 정상 상태 및 안정도 검토\n□ 신재생 전원의 계통 접속에 필요한 요구조건 도출\n    ○ 유효전력 및 주파수 제어, 무효전력 및 전압 제어, Voltage Fault Ride-Through, 통신 관련 요구조건 도출\n    ○ 전력계통 환경변화에 따른 인버터 기반 전원의 활용 가능성 검토\n□ 신재생 발전 확대 시, 계통영향 검토를 위한 신재생 발전 DB 및 모델링 기준수립\n    ○ 신재생 전원 표준 모델링 절차(정적 모델링, 동적 모델링) 및 요구데이터 분석"]
[null,2018,"IoT 기반 신재생 발전기(태양광, 풍력 등) 발전량 및 운전정보 취득방안 연구","2018-04-01","2019-01-31","IT개발팀",1.07,"박정도","□ 신재생 발전기 발전량, 운전정보의 취득 및 제어정보 전송방안 도출 및 규격 제안 \n□ Serial 기반 KPX RTU의 IP 기반 RTU 대체 방안 제안\n□ 전력거래 참여 신재생 발전기에 대한 운전정보 데이터의 안정 적 확보를 위한 시스템 구축에 활용 \n□ 전력거래용 계량데이터 취득 개선 시 가이드라인으로 사용 \n□ 구식의 현 RTU 통신 방식의 대체 기술 사전 확보로 RTU 통 신방식 개선시 활용"]
[null,2018,"국가간 전력망 연계시 전력계통·시장 영향 및 대응방안 연구","2018-10-15","2019-10-14","계통개발팀",1.31,"장길수","□ 해외 국가간 전력망 연계 관련 사례 조사\n    ○ 사례별 계통 연계 도입 전후의 전력산업여건 변화 분석\n    ○ 국가간 합동 계통 운영센터 필요성 검토\n□ 동북아 연계 관련 전력계통 검토\n    ○ 연계에 따른 과부하 및 북상조류 변화 분석\n    ○ 연계 규모에 따른 과도 안정도 분석\n    ○ 연계선로 고장 조합에 따른 계통 영향 분석\n□ 변동성 신재생 전원 유입에 따른 대응방안 검토\n    ○ 해외생산 변동성 신재생을 위한 백업전원의 기술적 적정 설치위치 및 운전방안 검토, 국내설치시의 보상가치 산정\n    ○ 국내 신재생에너지 변동성을 고려한 연계선 운전량 시나리오 도출\n□ 동북아 연계 관련 전력시장운영 및 법제도 검토\n    ○ 동북아 연계관련 한·중·일·러 최신 전력산업여건 조사\n    ○ 국내 전력시장 참여를 위한 법제도 개정 방향 제언"]
[null,2018,"플러그인 전기자동차(PEV)의 전력계통 영향분석 및 계통 활용성 연구","2018-12-01","2019-11-30","계통기술팀",1,"국경수","□ 플러그인 전기자동차의 운행 및 충·방전에 따른 배터리 수명 영향분석\n□ 플러그인 전기자동차의 충전수요 모델링(2030년 기준)\n□ 국내 플러그인 전기자동차 충전수요 도출 및 분석\n□ 국내 플러그인 전기자동차 충전수요의 계통 영향분석\n□ 국내 플러그인 전기자동차 충전수요의 계통 활용 방안"]
[null,2018,"산업구조 변화에 따른 개별국가 특수성을 반영한 장기 전력수요 전망기법 연구","2018-04-12","2019-02-12","장기수요전망팀",1.1100000000000001,"김창식","□ 개별 국가 특수성을 반영하는 전력 패널 함수계수 모형 추정을 통한 장기 전력수요 전망기법 개발\n    ○ 전 세계 패널 데이터를 활용한 총에너지 소득계수(이하, ICED) 추정 \n    ○ 비모수적인 추정 기법의 중요한 파라미터인 너비띠(bandwidth)를 표본 외 예측 실험 기법으로 추정 \n    ○ 개별국가의 특수성을 효과적으로 추정하고 반영하는 모형 개발 \n    ○ 불균형 패널을 활용한 총에너지 패널 함수계수 모형 개발\n□ OECD/비 OECD 국가로 구분·분석하여 선진국 특성을 반영하는 방안 연구\n    ○ 패널 데이터 내부의 이질성을 효과적으로 제어 \n    ○ 선진국 전력소비 특성을 도출하여 한국의 수요 전망 예측 \n    ○ 국가별 가격 탄력성 추정\n□ 산업구조의 특성에 따른 개별국가 특수성 분석 및 전망기법 연구\n    ○ 선진국의 산업구조 변화를 관측하는 대리변수 생성 \n    ○ 산업구조의 변화를 반영하여 개별 국가 특수성 분석 및 전망기법 연구 \n    ○ 개발된 전망기법을 활용한 한국의 장기전력수요 전망 예측"]
[null,2018,"분산형 전원의 지역별 가치평가에 관한 기본연구","2018-10-16","2019-10-15","전원개발팀",0.56999999999999995,"정도영","□ 분산형 전원의 기능이 단순히 에너지 공급만이 아님을 확인하였음 \n□ 해외 문헌에서 모든 소비자가 고급품질의 전력을 필요로 하지 않음을 확인 \n□ 대용량 발전기에 의한 전력의 품질 유지는 모든 소비자에게 적용되므 로 블필요한 고비용이 소요 \n□ 분산형 전원의 인버터를 활용하여 전력공급의 품질 차별화가 가능하며 품질에 따른 가격을 차별화함으로써 분산형 전원의 사업성 확보 가능성 제시"]
[null,2018,"경제학적 기법을 활용한 상업용 전력의 경제적 가치 연구","2018-07-20","2019-03-20","수요전망팀",1.57,"유승훈","□ 조건부 가치측정법을 적용하여 주택용 전력의 안정적 공급이 제공하는 경제적 가치를 추정한 결과, 2018년 기준으로 1,154(원/kWh)이었음. 조사대상 1,000 가구 수용가의 평균 전기요금은 124(원/kWh)이었고 안정적 전력 공급 에 대한 추가적인 지불의사액은 1,030(원/kWh)이므로 둘을 합하면 1,154(원 /kWh). 산업용 전력에 해당하는 이 값은 2016년 기준 1,040(원/kWh)이었고 상업용 전력에 해당하는 이 값은 2017년 기준 971(원/kWh)이었으니, 물가인 상의 영향을 제외한다면 주택용 전력용 전력의 안정적 공급이 가져오는 경제 적 가치는 산업용 전력의 그것 및 상업용 전력의 그것보다 다소 큰 편 \n□ 본 연구에서는 또한 선택실험법을 적용하여 전력공급 신뢰도와 관련된 속성별 경제적 가치 평가도 시도하였음. 정전 지속시간 1분 발생을 막기 위해 0.02%, 봄·가을·겨울보다 여름에 정전이 발생하는 것을 피하기 위해 2.13%, 일과 외 시간대 정전보다는 일과 내 시간대 정전을 위해 4.49%, 일주일 중 정전발 생일이 주말 대신 주중인 것을 위해 1.97%를 현재의 전기요금에 추가하여 기 꺼이 지불하고자 하였음. 정전에 대한 사전 안내가 없는 경우에 비해 사전 안내가 있다면 4.22%의 전기요금 인상을 기꺼이 받아들였음"]
[null,2018,"전력시장가격 결정시 배출권비용 반영을 통한 환경급전방안 연구","2018-07-01","2019-06-30","시장개발팀",1.77,"임지산","□ 향후 배출권거래제 정책과 관련하여 제2차 계획기간부터 적용된 유상할당비 율이 증가할 것으로 예상되며, 할당방식도 감축기술에 대한 투자를 유인할 수 있도록 변화할 것으로 전망됨\n□ 해외감축활동 인정, 배출권 거래시장 활성화, 유상할당 수입의 재투자 등을 통해 온실가스 감축활동의 활성화를 지원하는 정책을 시행할 예정임"]
[null,2018,"GW급 대용량 HVDC 최적 운영을 위한 운전방법 결정에 관한 연구","2018-08-15","2019-08-14","계통기술팀",1.29,"송화창","□ 국외 AC-DC 병행운전 실 운영 안정화(대책) 및 효율적 운용 사례 조사\n□ 국내 HVDC 투입 관련 DB검토 및 문제점 분석\n□ 국내계통 AC-DC 운영신뢰성 확보를 위한 HVDC 실시간 운전방법 수립\n□ AC-DC 계통의 운영효율성 제고를 위해 HVDC 최적 운영방법 도출"]
[null,2018,"예비력 수준과 연계한 수요자원시장 활성화 및 제도개선 방안 연구","2018-08-01","2019-07-31","수요시장팀",1.21,"김진호","□ 예비력 연계  DR 제도 운영\n□ 실적 위주 DR 정산방식 도입\n□자발적 DR프로그램 신설 및 강화"]
[null,2018,"수요자원시장의 효율적인 감시를 위한 감시지표 개발에 관한 연구","2018-09-01","2019-10-31","시장감시실",1.41,"주성관","□ 국내외 사례조사를 바탕으로 수요자원시장 참여고객의 비정상적 수요 반응 형태 분석 및 유형별 분류\n□ 참여고객의 입찰, 낙찰내역과 계량데이터를 기반으로 참여고객의 데이 터에 반영되는 게이밍 패턴 분석\n□ 분석 결과를 이용하여 비정상적 수요반응 이벤트를 식별하는 게이밍 식별기법 및 알고리즘 개발\n□ 개발 감시지표를 국내 수요자원시장에 적용하여 성능 평가 및 보완"]
[null,2019,"RE100 이행을 위한 재생에너지 구매제도 연구","2019-02-08","2019-10-07","신시장개발팀",1.1599999999999999,"이상준","□ 우리나라 기업 재생에너지 구매제도 도입 가능성 검토 \n    ○ 외국의 사례에 비추어 봤을 때 우리나라에서는 인증서 제도, 가격 제도(녹색요금제)가 단기에도 도입 가능한 것으로 판단됨 \n    ○ 인증서 제도의 경우 구매 인증을 위해 재생에너지 소비자를 대상으로 한 인증서 제도의 우선 도입이 필요하나 현행 RPS 제도와의 관계 정립이 필요 \n    ○ 가격 제도는 기업이 해당 요금을 지불하고 구매할 수 있기 때문에 가장 접근성이 높으며 우리나라에서 가장 도입이 용이한 수단으로 판단됨 \n□ 기업의 재생에너지 확대 추진 현황 및 필요성 인식\n    ○ 설문대상 조사 결과 설문 대상 306개 기업 중 재생에너지 사업을 추진하고 있거나 추진 예정인 기업은 46.7%이며, 그 중 대기업(54.8%)이 중소/중견기업(45.5%) 보다 많음"]
[null,2019,"육지계통 후비전력관제센터 복구방안에 관한 연구","2019-04-01","2019-09-30","수급계획팀",0.88,"이정호","□ 후비전력관제센터 국내․외 유사사례 조사\n    ○ 전력계통 운영체계, 후비관제센터 운영 사례(이격거리, 근무형태 등), 후비관 제센터의 구비요건 조사 \n    ○ 전력설비, 정보통신 등 유사관제센터의 설치․운영의 구비 요건\n□ 국내·외 전력산업 환경변화를 반영한 후비전력관제센터 역할과 기능 재정립 \n    ○ 전력 부분 재난(이상기후, 태풍, 지진 등) 발생 시 효과적인 관제체계 검토 \n    ○ 에너지 전환, 동북아 계통연계, 남북문제 등 장기적인 관점에서 후비관제센터 역할 재정립 \n□ 역할 재정립에 따른 방안별 후비전력관제센터 복구(안) 권고\n    ○ 전력 분야 재난 발생 시 국가적 차원에서 효율적인 대응 \n    ○ 복구방안에 따른 비용분석 "]
[null,2019,"재생에너지 정보공유시스템 개발전략 수립 연구 ","2019-04-01","2019-09-30","계통개발실",0.75,"허진","□ 국외 재생에너지 등록부 시스템 및 제출자료 적정성 검증 사례 분석\n    ○ 호주, 독일, 북미지역 ISO 등록부 사례조사\n    ○ 재생에너지 예측, 제어를 위한 주요 입력 항목 검토, 관련 시장 제도, 개발환경, 시스템 개념 연계 시스템 범위 등 분석\n□ 국내 계통 환경에 적합한 재생에너지 제출자료 및 적정성 검증 방안 제안\n    ○ 국내에 적합한 등록부 시스템 수집 모델 구성 및 제출 데이터 구성\n    ○ 등록부 시스템 데이터 수집 절차 및 데이터 적정성 검증 방법 제안 \n□ 등록부 시스템 아키텍쳐 설계 및 주요기능 분석(연구)\n    ○ 해외 재생에너지 등록부 시스템 상세 설계 분석(디렉토리 구조, UI 개발 방향, 타 시스템 연계 방식, 데이터 베이스, 입력 자료, H/W 및 S/W 구성도 등)\n□ 국내 등록부 시스템 아키텍쳐 설계 제안 및 업무 목록, 절차 요소별 관리 주체 및 운영 권한 정의\n    ○ 발전 사업자, 송배전 사업자(TO), 전력거래소(SO) 별 등록부 시스템 구성\n    ○등록부 시스템 요소별 관리 주체, 권한 및 업무 흐름도 제안"]
[null,2019,"경제학적 기법을 활용한 주택용 전력의 경제적 가치 연구","2019-04-15","2019-12-15","수요전망팀",1.57,"유승훈","□ 주택용 전력의 경제적 가치를 구하는 데 활용할 수 있는 경제이론을 체계적으 로 정리\n□ 이를 위해 선진국을 대상으로 한 주요 연구사례를 검토하면서 경제적 가치에 영향을 미치는 인자(예 : 정전 지속기간, 계절, 하루중 시간대 등)를 식별함\n□ 또한 주택용 전력의 경제적 가치 추정을 위해 주택용 전력 수용가를 대상으로 설문조사를 수행한 뒤, 수집한 자료에 계량경제학적 추정 모형을 적용하여 전력에 대한 경제적 가치를 추정"]