2015∼2016년 연중 주별 수요예측 (안)

※ 본 자료는 전력시장운영규칙 제5.9.7조(전력수급전망)에 따른 향후 2년간 수급전망을 위해 적성된 것으로, `15년 동계피크는 추후 조정될 예정임

1. 주요 예측전제

가. 전력실적

○ 발 전 량 : `14년 9월까지 (기본부하에 영향을 미침)

○ 최대전력 : `14년 10월 3주까지

나. GDP 증가율 : (`14년) 3.5%, (`15년) 3.9% [한국은행 경제전망(`14.10.15)],

(`16년) 3.9% [에너지기본계획 적용 KDI전망(`13.4월)]

※ GDP 실적은 2005년 기준 자료를 사용 (`13년 4분기까지)

☞ 2010년 기준자료는 과거 자료에 대한 시계열 문제로 사용이 어려움 (`14년 말 이후 한국은행에서 시계열 정비 완료예정)

다. 기온 : 5대 도시(서울, 부산, 대구, 광주, 대전) 기온을 판매량 가중치 적용하여 이용 (최대전력 발생시간 전 72시간의 평균분포)

○ 최근 10년(`04∼`13년) 기상실적을 기준으로 기상 시나리오 반영

※ 예측시점 현재 `15∼`16년 월별/주별 기상 전망자료 부재로 기상시나리오 선정이 어려움

2. 예측 모형 및 방법

○ 성균관대 중기예측모형(SEFS 및 SEFS_WP)을 이용하여 추정

- GDP와 기온실적을 이용하여 발전량 예측후, 최대전력 예측

○ GDP 변화와 기온효과(기온분포+기온반응함수) 및 에너지별 상대가격에 의한 전력 반응도를 모형화하여 예측하고, 최근 수요추세를 반영, 조정

- 최근 5년간의 주별 최대전력 증가추이를 고려하여 모형별 최대전력 수치를 탄력적으로 적용

3. 예측 결과 (수요관리전 추정)

(단위: GWh, 만kW)

구분	월별 발전량	최종 최대전력 (조정 후)	구분	월별 발전량	최종 최대전력 (조정 후)
2015. 1	50,320	7,640	2016. 1	51,490	7,840
		7,760			7,960
		7,840			8,040
		7,830			8,030
		7,920			8,130
2	43,180	7,810	2	46,040	8,030
		7,550			7,000
		7,300			7,740
		7,360			7,580
3	47,090	7,240	3	48,610	7,450
		7,130			7,350
		6,990			7,210
		6,820			7,050
4	42,280	6,660	4	43,360	6,900
		6,560			6,790
		6,500			6,730
		6,480			6,710
5	41,880	6,470			6,680
		6,560	5	43,700	6,780
		6,480			6,690
		6,590			6,800
		6,600			6,800
6	41,990	6,800	6	43,210	7,000
		6,890			7,090
		7,070			7,290
		7,140			7,350
7	45,030	7,200	7	46,290	7,410
		7,370			7,580
		7,350			7,550
		7,830			8,050
8	45,440	7,290			8,090
		8,060	8	46,840	7,670
		7,960			8,190
		7,820			8,030
		7,530			7,730
9	40,830	7,230	9	42,030	7,440
		7,120			7,320
		7,070			7,050
		6,810			7,000
10	43,620	6,500	10	44,540	6,880
		6,580			6,780
		6,560			6,760
		6,590			6,760
		6,670			6,850
11	44,330	6,800	11	45,890	6,980
		6,940			7,130
		7,240			7,450
		7,300			7,470
12	50,330	7,430	12	52,100	7,600
		7,680			7,860
		7,770			7,930
		7,750			8,060
					8,000
		-