2016∼2017년 연중 주별 수요예측 (안)

※ 본 자료는 전력시장운영규칙 제5.9.7조(전력수급전망)에 따른 향후 2년간 수급전망을 위해 작성된 전망치이므로 사용에 주의하시기 바랍니다.

1. 주요 예측전제

가. 전력실적

○ 발 전 량 : `15년 8월까지 (기본부하에 영향을 미침)

○ 최대전력 : `15년 8월 4주까지

나. GDP 증가율 : (`15년) 2.8%, (`16년) 3.3% [한국은행 경제전망(`15.7월)],

(`17년) 3.3% [제7차 전력수급기본계획(`15.7월) 준용]

다. 기온 : 5대 도시(서울, 부산, 대구, 광주, 대전) 기온을 판매량 가중치 적용하여 이용 (최대전력 발생시간 전 72시간의 평균분포)

○ 평년(`81∼`10년) 기상실적을 기준으로 기상 시나리오 반영

※ 예측시점 현재 `16∼`17년 월별/주별 기상 전망자료 부재로 기상시나리오 선정이 어려움

2. 예측 모형 및 방법

○ 성균관대 중기예측모형(SEFS/EF)을 이용하여 추정

- GDP와 기온실적을 이용하여 발전량 예측후, 최대전력 예측

- 하계 및 동계 피크가 전반적으로 높은 점을 고려하여 하계와 동계, 기타 기간으로 각각 최대전력을 별도로 예측

○ GDP 변화와 기온효과(기온분포+기온반응함수) 및 에너지별 상대가격에 의한 전력 반응도를 모형화하여 예측하고, 최근 수요추세를 반영, 조정

- 최근 5년간의 주별 최대전력 증가추이를 고려하여 모형별 최대전력 수치를 탄력적으로 적용

3. 예측 결과 (수요관리전 추정)

(단위: GWh, 만kW)

구분	월별 발전량	최종 최대전력	구분	월별 발전량	최종 최대전력
2016. 1	49,690	7,900	2017. 1	49,720	8,160
		8,120			8,270
		8,090			8,260
		8,090			8,240
		8,030	2	45,350	8,220
2	44,360	8,070			8,190
		7,180			7,890
		7,680			7,740
		7,590	3	47,280	7,680
3	46,440	7,470			7,660
		7,330			7,460
		7,150			7,310
		7,050	4	42,640	7,100
4	42,020	6,920			6,990
		6,750			6,860
		6,610			6,780
		6,510			6,760
		6,480	5	42,910	6,640
5	42,300	6,510			6,720
		6,590			6,730
		6,640			6,780
		6,630	6	42,770	6,810
6	42,210	6,780			7,020
		6,960			7,190
		7,090			7,220
		7,090	7	45,790	7,310
7	45,160	7,220			7,310
		7,310			7,550
		7,410			7,620
		7,700			7,940
		7,920	8	46,620	7,530
8	45,910	7,450			8,200
		8,000			8,250
		8,150			8,240
		8,030	9	42,890	7,660
9	41,100	7,380			7,440
		7,180			7,300
		6,810			7,080
		6,780			6,940
10	43,020	6,700	10	42,210	6,250
		6,610			6,790
		6,620			6,830
		6,650			6,830
		6,680			6,970
11	44,830	6,830	11	45,350	7,110
		6,990			7,270
		7,200			7,540
		7,400			7,730
12	50,050	7,800	12	50,160	8,080
		7,950			8,220
		8,100			8,230
		8,050			7,920
		7,610			-