전력시장운영규칙 개정 내용

Ⅰ. 전력시장운영규칙(이하 ‘규칙’이라 함) 개정 목록

번호	안 건 명	규칙개정위원회
1	전기차 충전자원의 수요자원시장 참여개선을 위한 전력시장운영규칙 개정(안)	2025-정기2차 (2025.9.8)

Ⅱ. 개정 내용

가. 개정 필요성

1) 현황

□ 2030년 전기차 420만대 보급 계획에 따라 전기차 충전 수요의 급격한 증가가 예상되어, 계통 안정을 위한 전기차 충전기의 수요자원化 중요성 확대

ㅇ 전기차 충전자원이 현재 국민DR에서 차지하는 비중이 지속적 확대*됨에 따라 신뢰성 향상을 위한 제도개선 필요

* (‘21.12월) 634개(전체 참여고객 중 15.9%) → (’25.3월) 44,246개(58.4%)

【 참고 : 주요 용어 설명 】

구분	주요 내용
수요자원	· 감축량 거래에 참여하는 단위로 10개 이상의 참여고객으로 구성
참여고객	· 수요자원시장에서 전기사용량을 조정하여 감축에 참여하는 전기사용자를 의미
고객기준부하	· CBL(고객기준부하, Customer Baseline Load)은 전력부하를 감축하거나 증대하지 않았다면 사용했을 “평상시 사용전력량을 예측한 값(예상 사용량)”을 의미
의무감축용량	· 수요반응자원을 보유한 수요관리사업자가 전력거래소의 실시간 전력수요 의무감축요청에 따라 전력부하를 감축할 수 있는 최대용량(MW)을 의미
EV충전기	· 전기차를 충전할 수 있는 기기로 완속의 경우 7kW, 급속의 경우 50kW 이상 · 개인(EV 차주)이 소유한 비공용 EV충전기와 충전사업자가 소유하여 충전서비스를 제공하는 상업용(공용) EV충전기로 구분
EV충전소	· 1개 또는 여러 개의 EV충전기로 이루어진 전기사용자로, 참여고객 단위 · 계약전력은 일반적으로 해당 충전소를 구성하는 충전기의 정격용량의 합계* * (예시) 정격용량이 50kW인 충전기 5개로 이루어진 충전소의 계약용량은 250kW(50kW×5)
충전사업자	· 공용 EV충전기를 보유하여 불특정 다수를 대상으로 충전서비스를 제공하는 사업자 · 개별 EV충전소를 참여고객으로 등록 가능
충전기사용자	· 공용 EV충전기를 사용하는 EV 차주

2) 문제점

□ (신뢰성 저하) 현재 전기차 충전자원 대다수가 참여하는 국민DR은 가정(세대)과 같은 소규모 전기사용자가 참여할 수 있도록 감축 신뢰성 요건을 완화*한 제도

* 등록·감축시험 면제, 감축요청 미참여 시에도 위약금·거래제한 등 페널티 미부과

ㅇ 국민DR 위주 참여시 高신뢰성 자원으로 활용하기 어렵고, 상업용 전기차 충전자원은 감축 노력이 없는 상태에도 감축량이 산정될 수 있어 신뢰성 등 요건 보완 필요

□ (참여 저조) 국민DR 참여시 계약전력(200kW)이하 기준*으로 인해 대부분 완속(7kW) 충전기 위주로 참여 하며, 급속충전기(50~200kW) 참여율 저조 문제

* ‘충전소’ 단위 전기사용계약으로, 7kW 완속 1기와 200kW 급속 1기가 함께 있는 충전소는 계약전력 207kW로 충전기 둘 다 DR 참여 불가 ☞ (산업계) DR참여↑위해 기준 변경요구 大

□ (불공정거래 가능성) 전기차 충전기의 소유자(충전사업자)와 사용자(EV차주)가 불일치하여 충전사업자의 불공정거래 가능성 존재

ㅇ 충전사업자가 사용자(EV차주)의 동의 절차 없이 일방적으로 제어하여 DR 정산금만 받는 불공정거래 행위 가능

3) 개정방향

□ 전기차 충전기를 신뢰성 높은 자원으로서 활용하기 위해 기존 국민DR에서 중소형DR(육지지역) 또는 제주DR(제주지역)로 참여

ㅇ 상업용 EV충전기의 중소형·제주DR로 참여 하기 위한 전기차 충전자원 맞춤형 제도 개선

구 분	국민DR	중소형DR · 제주DR
정의·목적	국민들의 자발적 전력소비 감축 유도를 통한 에너지절약 확산	‘수요자원’이 전기사용량을 줄이면 전력시장에서 발전자원과 동등하게 보상
참여고객	가정, 소형점포 등 소규모 전기사용자 (계약전력 200kW 이하)	산업용 2MW 초과 제외한 전기사용자	제주지역 전기사용자 및 전기사용계약 종별 제한 없음

나. 개정 내용

□ (국민DR→중소형·제주DR) 상업용 EV충전소는 중소형·제주DR로 자원등록하고 자가용 EV충전소의 경우 현행 유지 ☞  제12.1.1조

ㅇ (EV충전자원 정의) 중소형·제주DR 중 EV충전소만으로 구성된 수요자원을 “EV충전자원”으로 정의하여 중소형·제주DR에 참여

□ (감축량 산정방식 개선) EV충전자원 전력사용량의 불규칙성을 보완하기 위해 참여 고객 단위가 아닌 수요자원 단위로 감축량 평가

ㅇ (감축량평가) 참여고객별 → 자원단위 감축량 평가 방식으로 개선하여 자원 신뢰성 확보  ☞  제12.5.2.1 내지 4조, [별표26, 28]

ㅇ (용량기준 완화) EV충전기의 참여율 제고 및 개별용량을 고려하여 의무감축용량 최소 기준을 2MW → 1MW로 완화 ☞  제12.2.2조

- 기존 중소형·제주DR의 참여고객에 비해 계약용량이 작은 EV충전기의 특성과 의무감축용량 최소 기준인 1MWh(경제성DR의 시간당 최소 입찰량)를 고려

ㅇ (시험) 등록·감축 시험을 통해 전기차 자원의 실질적 감축 용량 파악

ㅇ (페널티 적용) 미이행 제재에 의한 위약금 부과 및 거래제한 시행으로 자원 신뢰성 확보

□ (불공정거래 방지) 고객 등록시 충전사업자↔EV차주 동의 여부 제출 ☞ 제12.2.3조

【 EV충전자원 개선(안) 요약 】

구분	국민DR	중소형·제주DR	EV충전자원 중소형·제주DR 적용(안)
수요자원별 참여고객 수	10개 이상	10개 이상	좌 동
수요자원별 의무감축용량	-	· (중소형DR) 2MW 초과 50MW 이하 · (제주DR) 2MW 초과 500MW 이하	1MW 초과 ~ 50MW 이하
신뢰성 검증	-	등록시험(등록 시 1회) 및 감축시험, 감축신뢰성시험(반기별 각 1회) 시행	좌 동
참여 프로그램	에너지쉼표, 경제성DR	신뢰성DR, 자발적DR	좌 동
감축량 평가	자원단위 평가 MID(4/6) or MID(8/10)	· (평가 방법) Max(4/5), Mid(6/10) · (평가 단위) 참여고객 단위 평가	· (평가 방법) Max(4/5), Mid(6/10) · (평가 단위) 수요자원 단위
정산	실적정산금 (감축량 보상) 지급	기본정산금(의무감축용량 보상) 및 실적정산금(감축량 보상) 지급	좌 동
감축요청 미이행 제재	-	· 미이행량에 대한 위약금 발생 · 미이행(이행률 80% 미만) 3회 발생 시 거래제한(기본정산금 미지급)	좌 동
참여자 간 동의 여부	제한 없음 (사업자-참여고객간 계약 체결 여부 확인)	제한 없음 (사업자-참여고객 간 계약 체결 여부 확인)	EV차주의 감축참여 동의 여부

다. 개정 효과

□ (계통운영) 신뢰성 높은 수요자원 추가 확보로 수급비상 대응 역량 제고

□ (수요관리사업자·충전사업자) 신뢰성 확보 및 스마트충전제어* 기술 보급 확대로 DR시장 외 향후 다양한 전력 비즈니스 모델 참여 가능, 기본정산금 수령으로 안정적인 사업 기반 확보 효과

* 원격으로 전기차 충전 시작과 중단을 자유롭게 하거나 충전 속도를 조절

□ (EV차주) 충전사업자-충전기사용자 간 동의 여부 확인으로 불공정거래 예방

붙임		현행 규칙 및 개정(안) 대비표

현  행

개 정 (안)

비 고

제12장  수요반응자원의 거래

제1절  통칙

제12.1.1조(용어의 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

< 중 략 >

4 “국민 수요반응자원(이하 ‘국민DR’이라 한다)”이라 함은 판매사업자 또는 구역전기사업자와 체결한 전기사용계약 중 계약전력이 200kW 이하 전기사용자, 주택용 전기사용자 및 집합건물에 속해있는 개별 세대를 수요반응참여고객으로 하는 수요반응자원을 말한다.

<신 설>

제12장  수요반응자원의 거래

제1절  통칙

제12.1.1조(용어의 정 의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

< 중 략 >

4. 국민 수요반응자원(이하 ‘국민DR’이라 한다)이라 함은 아래 각 목 중 하나에 해당하는 전기사용자를 수요반응참여고객으로 하는 수요반응자원을 말한다.

가. 판매사업자 또는 구역전기사업자와 전기사용계약을 체결한 전기사용자 중 계약전력이 200kW 이하인 전기사용자. 단, 전기자동차 충전전력요금(충전서비스 제공사업자용)을 사용하는 전기사용자는 제외한다.

나. 판매사업자 또는 구역전기사업자와 전기사용계약을 체결한 전기사용자 중 계약종별이 주택용에 해당하는 전기사용자 및 집한건물에 속해있는 개별세대에 해당하는 전기사용자

< 중 략 >

31. “전기자동차 충전자원(이하 ‘EV충전자원’이라 한다)”이라 함은 중소형DR/H-중소형DR,제주DR/H-제주DR 자원 중 전기자동차 충전전력요금을 사용하는 전기사용자를 수요반응참여고객으로하는 수요반응자원을 말한다.

· 국민DR 자원 정의 변경 및 충전서비스 제공사업자용 전기사용자 제외

· EV충전자원 신규 정의

제2절  전력거래자, 수요반응자원, 수요반응참여고객 등록, 변경, 말소

제12.2.2조(수요반응자원의 등록)

< 중 략 >

③ 수요반응자원의 등록요건은 다음 각 호와 같으며 제1항의 등록 신청기간 종료일부터 전력거래기간 종료일까지 이를 만족하여야 한다.

< 중 략 >

3. 개별 수요반응자원의 의무감축용량은 다음 표의 내용을 만족하여야 한다.

구분	의무감축용량
표준DR/H-표준DR	10㎿ 초과 ~ 500㎿ 이하
중소형DR/H-중소형DR	2㎿ 초과 ~ 50㎿ 이하
제주DR/H-제주DR	2㎿ 초과 ~ 500㎿ 이하
국민DR	제한없음
주파수DR	1MW 이상 (감축예상용량)

제12.2.3조(수요반응참여고객의 등록)

< 중 략 >

③ 수요반응참여고객의 등록요건은 다음 각 호와 같으며, 제1항의 등록 신청기간 종료일부터 전력거래기간 종료일까지 이를 유지하여야 한다.

< 중 략 >

< 신 설 >

< 중 략 >

④ 수요반응참여고객의 등록에 필요한 등록신청서 및 첨부서류는 다음 각 호와 같다. 다만, 동일 수요관리사업자가 연속하여 등록하는 수요반응참여고객의 경우, 변동사항이 없는 서류의 제출은 생략할 수 있다.

< 중 략 >

<신  설>

제2절  전력거래자, 수요반응자원, 수요반응참여고객 등록, 변경, 말소

제12.2.2조(수요반응자원의 등록)

< 중 략 >

③ 수요반응자원의 등록요건은 다음 각 호와 같으며 제1항의 등록 신청기간 종료일부터 전력거래기간 종료일까지 이를 만족하여야 한다.

< 중 략 >

3. 개별 수요반응자원의 의무감축용량은 다음 표의 내용을 만족하여야 한다.

구분	의무감축용량
표준DR/H-표준DR	10㎿ 초과 ~ 500㎿ 이하
중소형DR/H-중소형DR	2㎿ 초과 ~ 50㎿ 이하 (EV충전자원, 1MW초과 ~ 50MW이하)
제주DR/H-제주DR	2㎿ 초과 ~ 500㎿ 이하 (EV충전자원, 1MW초과 ~ 50MW이하)
국민DR	제한없음
주파수DR	1MW 이상 (감축예상용량)

제12.2.3조(수요반응참여고객의 등록)

< 중 략 >

③ 수요반응참여고객의 등록요건은 다음 각 호와 같으며, 제1항의 등록 신청기간 종료일부터 전력거래기간 종료일까지 이를 유지하여야 한다.

< 중 략 >

12. 중소형DR/H-중소형DR,제주DR/H-제주DR 수요반응참여고객 중 전기자동차 충전전력요금을 적용받는 전기자동차 충전기 및 전기자동차 충전소는 수요반응참여고객 등록시 이용자의 참여 동의 여부를 제출해야 한다.

< 중 략 >

④ 수요반응참여고객의 등록에 필요한 등록신청서 및 첨부서류는 다음 각 호와 같다. 다만, 동일 수요관리사업자가 연속하여 등록하는 수요반응참여고객의 경우, 변동사항이 없는 서류의 제출은 생략할 수 있다.

< 중 략 >

⑦ 중소형DR/H-중소형DR,제주DR/H-제주DR 수요반응참여고객 중 전기자동차 충전전력요금을 적용받는 전기자동차 충전기 및 전기자동차 충전소는 동조 제3항 제6호 및 12호의 등록요건 확인을 위하여 별도의 검증 절차를 거치며, 검증 절차는 전력거래소 기준에 따라야 한다.

·EV충전자원 구성 의무감축용량 기준

·충전사업자의 공정거래 요건 추가

·충전사업자의 공정거래 여부를 확인하기 위한 절차 명시

※ 기준 : 전기자동차 충전기의 국민DR 참여 신뢰성 확보를 위한 가이드라인

제12.4.2.1조(전력거래 요건) ① 수요반응자원의 자발적 수요감축에 대해 입찰하고자 하는 수요관리사업자는 다음 각 호의 전력거래 요건을 준수하여야 한다.

1. “관공서의 공휴일에 관한 규정”에서 규정한 공휴일, 토요일을 제외한 영업일의 거래일에 대해서 입찰할 수 있다. <개정 2025.2.11.>

2. 자발적 수요감축에 따른 수요반응자원의 거래에 수요관리사업자가 입찰할 수 있는 거래시간별 수요반응자원의 감축가능용량은 0.1MWh 이상이어야 한다. <개정 2019.12.31., 2021.1.1., 2021.9.18.>

3. 비상발전기를 감축수단으로 이용하는 수요반응참여고객은 대기환경보전법 제23조에 따라 대기오염물질배출시설 설치 허가 또는 신고를 한 경우에만 입찰에 참여할 수 있다.

< 신 설 >

제12.4.2.1조(전력거래 요건) ① 수요반응자원의 자발적 수요감축에 대해 입찰하고자 하는 수요관리사업자는 다음 각 호의 전력거래 요건을 준수하여야 한다.

1. “관공서의 공휴일에 관한 규정”에서 규정한 공휴일, 토요일을 제외한 영업일의 거래일에 대해서 입찰할 수 있다. <개정 2025.2.11.>

2. 자발적 수요감축에 따른 수요반응자원의 거래에 수요관리사업자가 입찰할 수 있는 거래시간별 수요반응자원의 감축가능용량은 0.1MWh 이상이어야 한다. <개정 2019.12.31., 2021.1.1., 2021.9.18.>

3. 비상발전기를 감축수단으로 이용하는 수요반응참여고객은 대기환경보전법 제23조에 따라 대기오염물질배출시설 설치 허가 또는 신고를 한 경우에만 입찰에 참여할 수 있다.

4. EV충전자원의 경우 수요반응자원을 구성하는 모든 수요반응참여고객이 입찰에 참여하여야 한다.

·EV충전자원의 자발적DR 참여요건

제5절  사용전력량 데이터 관리 및 전력부하감축(증대)량 평가

제12.5.2.1조(고객기준부하 산정) ① 전력거래소는 다음 각 호의 기준에 따라 거래시간별 고객기준부하를 산정한다.

< 중 략 >

1. 표준DR/H-표준DR, 중소형DR/H-중소형DR, 제주DR/H-제주DR

수요관리사업자가 수요반응참여고객 등록 시 선택한 수요반응참여고객별 고객기준부하 산정방식 및 옵션에 따라 수요반응참여고객별 산정한다. <신 설>

< 중 략 >

제12.5.2.3조(전력부하감축량 평가) ① 거래시간별 전력부하감축량은 다음 각 호의 기준에 따라 평가한다.

< 중 략 >

1. 표준DR/H-표준DR, 중소형DR/H-중소형DR, 제주DR/H-제주DR

제12.5.2.1조에 따라 거래시간별 수요반응참여고객단위 고객기준부하를 산정 후 거래시간별 실제 부하감축시간동안 수요반응참여고객의 사용전력량을 차감하여 산출한다. <신 설>

< 중 략 >

③ 감축일 감축시간대에 수요반응참여고객의 사용전력량 데이터 누락이 발생한 경우, 전력부하감축량은 다음 각 호의 기준에 따라 평가한다.

1. 표준DR/H-표준DR, 중소형DR/H-중소형DR, 제주DR/H-제주DR, 주파수DR

사용전력량 데이터 누락이 발생한 수요반응참여고객의 해당 거래시간 전력부하감축량은 “0”으로 적용한다.

< 신 설 >

< 중 략 >

제12.5.2.4조(전력부하감축거래량 평가) ① 전력부하감축거래량은 다음 각 호의 기준에 따라 평가한다.

< 중 략 >

1. 표준DR/H-표준DR, 중소형DR/H-중소형DR, 제주DR/H-제주DR

수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객별 전력부하감축량을 제12.5.2.3조에 따라 산정 후 모든 수요반응참여고객의 전력부하감축량을 합하여 산출한다.

< 신 설 >

제5절  사용전력량 데이터 관리 및 전력부하감축(증대)량 평가

제12.5.2.1조(고객기준부하 산정) ① 전력거래소는 다음 각 호의 기준에 따라 거래시간별 고객기준부하를 산정한다.

< 중 략 >

1. 표준DR/H-표준DR, 중소형DR/H-중소형DR, 제주DR/H-제주DR

수요관리사업자가 수요반응참여고객 등록 시 선택한 수요반응참여고객별 고객기준부하 산정방식 및 옵션에 따라 수요반응참여고객별 산정한다. 단, 제12.1.1조 제31호의 EV충전자원에 해당하는 수요반응자원의 경우 고객기준부하는 수요자원별로 산정하며, 해당자원의 모든 수요반응참여고객의 사용전력량을 거래시간별 합산하여 산정한다.

< 중 략 >

제12.5.2.3조(전력부하감축량 평가) ① 거래시간별 전력부하감축량은 다음 각 호의 기준에 따라 평가한다.

< 중 략 >

1. 표준DR/H-표준DR, 중소형DR/H-중소형DR, 제주DR/H-제주DR

제12.5.2.1조에 따라 거래시간별 수요반응참여고객단위 고객기준부하를 산정 후 거래시간별 실제 부하감축시간동안 수요반응참여고객의 사용전력량을 차감하여 산출한다. 단, 제12.1.1조 제31호의 EV충전자원에 해당하는 수요반응자원의 경우 제12.5.2.1조에 따라 산정한 고객기준부하에서 해당 고객기준부하 산정에 적용한 수요반응참여고객의 감축시간 사용전력량의 합을 차감하여 전력부하감축량을 산출한다.

< 중 략 >

③ 감축일 감축시간대에 수요반응참여고객의 사용전력량 데이터 누락이 발생한 경우, 전력부하감축량은 다음 각 호의 기준에 따라 평가한다.

1. 표준DR/H-표준DR, 중소형DR/H-중소형DR, 제주DR/H-제주DR, 주파수DR

사용전력량 데이터 누락이 발생한 수요반응참여고객의 해당 거래시간 전력부하감축량은 “0”으로 적용한다. 단, 제12.1.1조 제31호의 EV충전자원에 해당하는 수요반응자원의 경우 사용전력량 데이터 누락이 발생한 수요반응참여고객을 제외하고 제1항에 따라 전력부하감축량을 산정한다.

< 중 략 >

제12.5.2.4조(전력부하감축거래량 평가) ① 전력부하감축거래량은 다음 각 호의 기준에 따라 평가한다.

< 중 략 >

1. 표준DR/H-표준DR, 중소형DR/H-중소형DR, 제주DR/H-제주DR

수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객별 전력부하감축량을 제12.5.2.3조에 따라 산정 후 모든 수요반응참여고객의 전력부하감축량을 합하여 산출한다. 단, 12.1.1조 제31호의 EV충전자원에 해당하는 수요반응자원의 경우 제12.5.2.3조에 따라 산출된 수요반응자원별 전력부하감축량을 전력부하감축거래량으로 산출한다.

·EV충전자원 구성에 따른 고객기준부하 산정 방식

·EV충전자원 구성에 따른 전력부하감축량 평가 방식

·EV충전자원 구성에 따른 사용전력량 데이터 누락 발생 시 처리 기준

·EV충전자원 구성에 따른 전력부하 감축거래량 기준

부 칙

< 신 설 >

부 칙

제1조(시행일) 제12.1.1조 제31호에 해당하는 수요반응참여고객으로 구성된 ‘EV충전자원’에 관한 개정규정은 시스템 개발 기간을 고려하여 2026년 12월 31일 이내 수요자원 전력거래시스템의 공지에서 정하는 날부터 시행한다.

·적용 유예기간 설정

[별표26] 수요반응자원의 정산 기준

Ⅰ. 수요관리사업자에 대한 정산

1. 자발적 수요감축에 따른 계획감축량에 대한 정산

< 중 략 >

가. 표준DR, 중소형DR, 국민DR(수도권/비수도권)

< 중 략 >

SRi,t = {[eqn: sum _{c IN i} ^{}]SCLRi,t × (1-RDFi) + (RDSCBLi,t – RDSMEi,t) × RDFi} ÷ 1000

DRi,t = {[eqn: sum _{c IN i} ^{}]DCLRi,t × (1-RDFi) + (RDCBLi,t – RDMEi,t) × RDFi} ÷ 1000

< 중 략 >

RDSMEi,t : 국민DR의 수요반응자원을 구성하는 발전계획에 참여한 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합(kWh)

RDCBLi,t : 실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 국민DR의 전력수요 의무감축이행량을 산출하기 위해 별표28의 규정에 따라 수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합으로 산정한 고객기준부하(kWh)

RDMEi,t : 국민DR의 수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객 중 고객기준부하 산정에 포함된 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합(kWh)

RDFi : 국민DR 계수(국민DR의 경우 1 아니면 0)

< 신 설 >

나. 제주DR, 국민DR(제주권)

< 중 략 >

SRi,t = {[eqn: sum _{c IN i} ^{}]SCLRi,t × (1-RDFi) + (RDSCBLi,t – RDSMEi,t) × RDFi} ÷ 1000

DRi,t = {[eqn: sum _{c IN i} ^{}]DCLRi,t × (1-RDFi) + (RDCBLi,t – RDMEi,t) × RDFi} ÷ 1000

RDSMEi,t : 국민DR의 수요반응자원을 구성하는 발전계획에 참여한 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합(kWh)

RDCBLi,t : 실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 국민DR의 전력수요 의무감축이행량을 산출하기 위해 별표28의 규정에 따라 수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합으로 산정한 고객기준부하(kWh)

RDMEi,t : 국민DR의 수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객 중 고객기준부하 산정에 포함된 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합(kWh)

RDFi : 국민DR 계수(국민DR의 경우 1 아니면 0)

< 신 설 >

2. 실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 전력수요 의무감축이행량에 대한 정산

< 중 략 >

가. 표준DR/H-표준DR, 중소형DR/H-중소형DR, 국민DR(수도권/비수도권)

< 중 략 >

DRi,t = {[eqn: sum _{c IN i} ^{}] DCLRi,c,t× (1-RDFi) + (RDCBLi,t – RDMEi,t) × RDFi} ÷ 1000

RDCBLi,t : 실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 국민DR의 전력수요 의무감축이행량을 산출하기 위해 별표28의 규정에 따라 수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합으로 산정한 고객기준부하(kWh)

RDMEi,t : 국민DR의 수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객 중 고객기준부하 산정에 포함된 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합(kWh)

< 신 설 >

나. 제주DR/H-제주DR, 국민DR(제주권)

< 중 략 >

DRi,t = {[eqn: sum _{c IN i} ^{}] DCLRi,c,t× (1-RDFi) + (RDCBLi,t – RDMEi,t) × RDFi} ÷ 1000

RDCBLi,t : 실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 국민DR의 전력수요 의무감축이행량을 산출하기 위해 별표28의 규정에 따라 수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합으로 산정한 고객기준부하(kWh)

RDMEi,t : 국민DR의 수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객 중 고객기준부하 산정에 포함된 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합(kWh)

< 신 설 >

[별표26] 수요반응자원의 정산 기준

Ⅰ. 수요관리사업자에 대한 정산

1. 자발적 수요감축에 따른 계획감축량에 대한 정산

< 중 략 >

가. 표준DR, 중소형DR, 국민DR(수도권/비수도권)

< 중 략 >

SRi,t = {[eqn: sum _{c IN i} ^{}]SCLRi,c,t × (1-EVFi) × (1-RDFi) + (RDSCBLi,t – RDSMEi,t) × (EVFi + RDFi)} ÷ 1000

DRi,t = {[eqn: sum _{c IN i} ^{}]DCLRi,c,t × (1-EVFi) × (1-RDFi) + (RDCBLi,t – RDMEi,t) × (EVFi + RDFi)} ÷ 1000

< 중 략 >

RDSMEi,t : EV충전자원 또는 국민DR의 수요반응참여고객 중 발전계획에 참여한 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합(kWh)

RDCBLi,t : 실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 EV충전자원 또는 국민DR의 전력수요 의무감축이행량을 산출하기 위해 별표28의 규정에 따라 수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합으로 산정한 고객기준부하(kWh)

RDMEi,t : EV충전자원 또는 국민DR의 수요반응참여고객 중 고객기준부하 산정에 포함된 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합(kWh)

RDFi : 국민DR 계수(국민DR의 경우 1 아니면 0)

EVFi : EV충전자원 계수(EV충전자원의 경우 1 아니면 0)

나. 제주DR, 국민DR(제주권)

< 중 략 >

SRi,t = {[eqn: sum _{c IN i} ^{}]SCLRi,c,t × (1-EVFi) × (1-RDFi) + (RDSCBLi,t – RDSMEi,t) × (EVFi + RDFi)} ÷ 1000

DRi,t = {[eqn: sum _{c IN i} ^{}]DCLRi,c,t × (1-EVFi) × (1-RDFi) + (RDCBLi,t – RDMEi,t) × (EVFi + RDFi)} ÷ 1000

RDSMEi,t : EV충전자원 또는 국민DR의 수요반응참여고객 중 발전계획에 참여한 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합(kWh)

RDCBLi,t : 실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 EV충전자원 또는 국민DR의 전력수요 의무감축이행량을 산출하기 위해 별표28의 규정에 따라 수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합으로 산정한 고객기준부하(kWh)

RDMEi,t : EV충전자원 또는 국민DR의 수요반응참여고객 중 고객기준부하 산정에 포함된 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합(kWh)

RDFi : 국민DR 계수(국민DR의 경우 1 아니면 0)

EVFi : EV충전자원 계수(EV충전자원의 경우 1 아니면 0)

2. 실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 전력수요 의무감축이행량에 대한 정산

< 중 략 >

가. 표준DR/H-표준DR, 중소형DR/H-중소형DR, 국민DR(수도권/비수도권)

< 중 략 >

DRi,t = {[eqn: sum _{c IN i} ^{}]DCLRi,c,t × (1-EVFi) × (1-RDFi) + (RDCBLi,t – RDMEi,t) × (EVFi + RDFi)} ÷ 1000

RDCBLi,t : 실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 EV충전자원 또는 국민DR의 전력수요 의무감축이행량을 산출하기 위해 별표28의 규정에 따라 수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합으로 산정한 고객기준부하(kWh)

RDMEi,t : EV충전자원 또는 국민DR의 수요반응참여고객 중 고객기준부하 산정에 포함된 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합(kWh)

EVFi : EV충전자원 계수(EV충전자원의 경우 1 아니면 0)

나. 제주DR/H-제주DR, 국민DR(제주권)

< 중 략 >

DRi,t = {[eqn: sum _{c IN i} ^{}]DCLRi,c,t × (1-EVFi) × (1-RDFi) + (RDCBLi,t – RDMEi,t) × (EVFi + RDFi)} ÷ 1000

RDCBLi,t : 실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 EV충전자원 또는 국민DR의 전력수요 의무감축이행량을 산출하기 위해 별표28의 규정에 따라 수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합으로 산정한 고객기준부하(kWh)

RDMEi,t : EV충전자원 또는 국민DR의 수요반응참여고객 중 고객기준부하 산정에 포함된 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합(kWh)

EVFi : EV충전자원 계수(EV충전자원의 경우 1 아니면 0)

·EV충전자원 구성에 따른 전력부하감축거래량 평가 방식 수정

[별표28] 고객기준부하 산정 기준

3.0    고객기준부하 산정을 위한 세부기준

< 중 략 >

3.4.6	국민DR의 고객기준부하 산정을 위한 참고일에서 개별 수요반응참여고객의 사용전력량 데이터 누락이 발생한 경우에는 해당 사용전력량 데이터를 “0”으로 적용한다. < 중 략 >

< 신 설 >

[별표28] 고객기준부하 산정 기준

3.0    고객기준부하 산정을 위한 세부기준< 중 략 >

3.4.6	국민DR 및 EV충전자원의 고객기준부하 산정을 위한 참고일에서 개별 수요반응참여고객의 사용전력량 데이터 누락이 발생한 경우에는 해당 사용전력량 데이터를 “0”으로 적용한다.< 중 략 >

3.4.9  EV충전자원의 경우 고객기준부하 산정시 자원 내 수요반응참여고객의 고객기준부하 산정방식과 동일하게 산정하며 비정상근무일 옵션은 제외한다.

·EV충전자원 구성에 따른 세부기준 추가

[별지 제101-1호 서식]

수요반응자원 등록신청서(표준·H-표준·중소형·H-중소형DR)
수요관리사업자명
수요반응자원명
수요반응자원 종류	□ 표준DR □ 중소형DR < 신 설 > □ H-표준DR □ H-중소형DR < 신 설 >
지역구분	□ 수도권 □ 비수도권
의무감축용량(kW)
전력시장운영규칙 제12.2.2조 제1항의 규정에 따라 수요반응자원의 등록을 위와 같이 신청합니다 년 월 일 신청인(대표자) (전자서명 또는 인) 한국전력거래소 이사장 귀하

[별지 제101-1호 서식]

수요반응자원 등록신청서(표준·H-표준·중소형·H-중소형DR)
수요관리사업자명
수요반응자원명
수요반응자원 종류	□ 표준DR □ 중소형DR □ 중소형DR(EV) □ H-표준DR □ H-중소형DR □ H-중소형DR(EV)
지역구분	□ 수도권 □ 비수도권
의무감축용량(kW)
전력시장운영규칙 제12.2.2조 제1항의 규정에 따라 수요반응자원의 등록을 위와 같이 신청합니다 년 월 일 신청인(대표자) (전자서명 또는 인) 한국전력거래소 이사장 귀하

·EV충전자원의

구분을 위한 항목을

추가

[별지 제101-2호서식]

수요반응자원 등록신청서(제주·H-제주DR)
수요관리사업자명
수요반응자원명
수요반응자원 종류	□ 제주DR < 신 설 > □ H-제주DR < 신 설 >
지역구분	제주권
의무감축용량(kW)
전력시장운영규칙 제12.2.2조 제1항의 규정에 따라 수요반응자원의 등록을 위와 같이 신청합니다 년 월 일 신청인(대표자) (전자서명 또는 인) 한국전력거래소 이사장 귀하

[별지 제101-2호서식]

수요반응자원 등록신청서(제주·H-제주DR)
수요관리사업자명
수요반응자원명
수요반응자원 종류	□ 제주DR □ H-제주DR □ 제주DR(EV) □ H-제주DR(EV)
지역구분	제주권
의무감축용량(kW)
전력시장운영규칙 제12.2.2조 제1항의 규정에 따라 수요반응자원의 등록을 위와 같이 신청합니다 년 월 일 신청인(대표자) (전자서명 또는 인) 한국전력거래소 이사장 귀하