번호	분 야		질 의 내 용	답 변 내 용	비 고
1	지침서 및 과업지시서		지침서상 대지면적이 과업지시서에 명기된 대지 면적 합계와 상이합니다.	계획부지의 총 면적은 12,587㎡ 임
			계획부지 경계선과 지형 및 지반고 등이 표기된 현황도 및 지적도의 제공 가능 여부 확인바랍니다.	계획부지 경계선, 수치지형도, 지적도 제공 (질의응답 추가자료: 붙임 참조)
2	과업지시서	Ⅲ.4.가.5)	과업지시서 상 소요시설 별 조직도 및 재실인원 제공 가능 여부 확인바랍니다.	과업지시서 상에 제시된 실별 면적을 근거로 계획 *전력관제센터는 관제원이 전면부의 Wall-board(상황반)를 원활하게 감시할 수 있는 구조로 계획 **급전훈련실은 전력관제센터와 동일한 조건으로 Wall-board와 관제원 좌석 (Console)을 구성
3	과업지시서	Ⅲ.4.가.5)	대회의실 계단식 계획 여부 및 고정식의자 설치 여부 확인바랍니다.	설계자의 의도에 따라 자유롭게 계획 가능
4	기타		기존 제주본부 사용자와 인터뷰 가능 여부 확인바랍니다.	해당없음
5	지침서 및 과업지시서		과업지시서에 표시된 예정공사비와 설계공모치침서, 설계공모공고서에 표시된 예정공사비가 상이	예정공사비는 22,430,300,000원 임 (부가세 포함 기준)

전력거래소 제주본부 신사옥 건립공사 설계공모 질의사항 답변 및 추가정보