전력거래소 기존 본사사옥 설계개요

전력거래소 사옥관리팀

□ 설계개요

ㅇ 사 업 명 : 전력거래소 본사 사옥신축 설계용역

ㅇ 위    치 : 전라남도 나주시 빛가람로 625

ㅇ 대지면적 : 44,132.1㎡

ㅇ 사업면적 : 연면적 28,437.23㎡ / 건축면적 7,649.43㎡

ㅇ 조경면적 : 16,589.84㎡(옥상조경면적 953.93㎡의 1/2 포함)

ㅇ 공개공지 : 3,600㎡

ㅇ 면적비율 : 용적률 48.91% / 건폐율 17.33%

ㅇ 규    모 : 지하1층, 지상9층, 높이 49.5m

ㅇ 주차대수 : 215대(지상 144대, 지하 71대)

* 주차대수 산정용 연면적 : 27,009.44㎡

ㅇ 용    도 : 업무시설

ㅇ 친 환 경 : 에너지효율등급 1등급, 녹색건축물 우수(그린2등급)

ㅇ 법률검토 시행 시 건축법, 광주전남혁신도시 지구단위계획, 나주시 건축조례, 주차장법 등의 각종 법률을 전반적으로 검토 요망