전력시장 직접구매제도 정산 적용 각종 계수, 단가 안내

- ’26.7.1 기준

□ 전력량정산금

전력량 정산금 = 유효 구매전력량* × SMP(전력시장가격)

* 유효 구매전력량 = 직접구매전력량(계량값) × 송전손실계수 × (1+배전손실계수) × (1+개별손실계수)

1) 송전손실계수 : 인접발전기의 송전손실계수를 준용, 평일/토요일/휴일, 계절별 상이

- ’26.7월~’27.6월 적용값 : 0.9527~1.0407

- 매년 5월 재산정, 당년 7월~익년 6월까지 적용

2) 배전손실계수 : 직전년도 한전 통계자료 활용, ’26.7월~’27.6월 적용값 : 0.0137

- 매년 6월 재산정, 당년 7월~익년 6월까지 적용

3) 개별손실계수 : 직접구매자의 계량기 설치위치가 계량점과 다를 경우 적용

- 계량점과 계량기 설치위치 동일할 경우 미적용

□ 용량정산금

용량정산금 = 용량가격 적용전력 × 용량정산가격 × 역률조정계수

* 용량가격 적용전력 =　max(최대 유효 구매전력, 수전설비 용량의 30%)

* 용량정산가격 = 기준용량가격 × 용량가격계수 × 시간대별용량가격계수 × 직접구매용량보정계수

* 역률조정계수  = 1 + max(0.9 – 역률, 0)      ※ 역률이 0.9 미만일 경우 페널티 부여

1) 기준용량가격 : 직접구매자 지역별(육지,제주) 발전기의 설비용량 가중평균 단가

- ’26.7월~’27.6월 적용값 : 11.43원/kWh(육지), 22.05원/kWh(제주)

- 매년 6월 재산정, 당년 7월~익년 6월까지 적용

2) 용량가격계수 : 인접발전기의 용량가격계수 준용

- ’26.7월~’27.6월 육지지역 적용값 : 0.7827~0.9279

- 매년 6월 재산정, 당년 7월~익년 6월까지 적용

3) 시간대별용량가격계수 : 시간대별 피크발생확률에 따라 차등(경부하低, 중부하高)

- ’26.1월~’26.12월 적용값 : 0.387134~2.358513

- 매년 12월 재산정, 익년 1월~익년 12월까지 적용

4) 직접구매용량보정계수 : 최대전력 대비 중앙급전발전기의 평균 입찰량

- ’26.7월~’27.6월 적용값 : 1.0605

- 매년 6월 재산정, 당년 7월~익년 6월까지 적용

□ 부가정산금

부가정산금 = 유효 구매전력량 × 부가정산금 단가

* 부가정산금 단가 = 직전년도 전력시장 부가정산금 총액 / 총거래량

1) 부가정산금 단가 : 직전년도 전력시장에서 발생한 부가정산금을 토대로 산정

- ’26.7월~’27.6월 적용값: 10.706원/kWh

- 매년 6월 재산정, 당년 7월~익년 6월까지 적용

□ 기타

재생e 예측제도, 신재생e 공급의무이행비용, 수요반응자원, 준중앙급전발전기 등에 대한 정산금 부담은 시간대별 총 전력거래량 대비 개별 직접구매자의 구매전력량 비율로 산정하므로 시간대별 상이

□ 복지특례할인비용 단가 : 1.7원/kWh (한전 산정)

- 매년 6월 재산정, 당년 7월~익년 6월까지 적용

□ 전력시장 거래수수료 단가 : 0.1193원/kWh

□ 전력산업기반기금 : 전력시장 총 정산금의 2.7%

□ 송/배전망 이용요금은 한전에서 별도 부과 예정