{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["신재생에너지 설비용량(1~7월)","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"신재생에너지 설비용량(1~7월)","index":0,"n_rows":29,"n_cols":10,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,4,0],[14,6,14,9],[15,6,15,9],[3,1,3,2],[3,3,3,8],[3,9,4,9],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[14,3,14,5],[15,3,15,5],[16,3,16,5],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[28,3,28,5],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[21,3,21,5],[16,6,16,9],[17,6,17,9],[18,6,18,9],[19,6,19,9],[26,1,26,2],[21,6,21,9],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[18,1,18,2],[17,3,17,5],[18,3,18,5],[19,3,19,5],[26,3,26,5],[27,3,27,5],[22,3,22,5],[22,6,22,9],[23,3,23,5],[23,6,23,9],[24,3,24,5],[24,6,24,9],[28,6,28,9],[20,3,20,5],[20,6,20,9],[25,3,25,5],[25,6,25,9],[26,6,26,9],[27,6,27,9]]}
[]
["1. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따른 신재생에너지 설비용량"]
[]
["년월","신에너지",null,"재생에너지",{"$nulls":5},"합계"]
[null,"연료전지","IGCC","태양에너지","풍력","수력","해양에너지","바이오에너지","폐기물"]
[1507,164.8,380.7,1248.5999999999999,814.6,1761.6,255,264.39999999999998,4225,9114.6999999999989]
[1506,164.80000000000007,380.7,1189.6560000000011,807.16099999999983,1761.62,255,262.38800000000003,4226.1840000000002,9047.5090000000018]
[1505,164.80000000000007,380.7,1157.3730000000019,747.76099999999985,1761.02,255,269.88800000000003,4224.3090000000002,8960.8510000000024]
[1504,164.80000000000007,380.7,1133.6340000000016,677.76099999999997,1761.02,255,163.08799999999999,4222.5889999999999,8758.5920000000006]
[1503,164.80000000000007,0,1120.5780000000013,647.76099999999997,1761.02,255,162.393,4212.5889999999999,8324.1410000000014]
[1502,164.80000000000007,0,1089.382000000001,647.76099999999997,1758.6799999999998,255,158.33299999999997,4196.0889999999999,8270.0450000000019]
[1501,164.80000000000007,0,1078.091000000001,645.46100000000001,1758.6799999999998,255,155.38299999999998,4196.0889999999999,8253.5040000000008]
["※ 비고 :  1. 시운전 중인 신재생에너지 발전설비 포함"]
[null,"2. 신에너지 및 재생에너지 분류"]
[null,"법",null,"시행령",null,null,"비고(시행령 별표1)"]
[null,"제2조(정의) ",null,"  "]
[null,"1. 신에너지"]
[null,"  가. 수소에너지"]
[null,"  나. 연료전지"]
[null,"  다. 석탄을 액화ㆍ가스화\n      한 에너지 및 중질\n      잔사유(重質殘渣油)를 \n      가스화한 에너지",null,"제2조(석탄을 액화ㆍ가스화한 에너지 \n       등의 기준 및 범위)별표 1 제1호 \n       및 제2호에 따른 석탄을 액화ㆍ\n       가스화한 에너지 및 중질잔사유\n       (重質殘渣油)를 가스화한 에너지",null,null,"1. 석탄을 액화·가스화한 에너지\n 가. 기준\n     석탄을 액화 및 가스화하여 얻어지는 에너지로서\n     다른 화합물과 혼합되지 않은 에너지\n  나. 범위\n    1) 증기 공급용 에너지\n    2) 발전용 에너지\n2. 중질단사유를 가스화환 에너지\n  가. 기준\n    1) 중질잔사유를 가화화한 공정에서 얻어지는 연료\n    2) 1)의 연료를 연소 또는 변환하여 얻어지는 에너지\n  나. 범위 : 합성가스"]
[null,"  라. 그 밖에 석유ㆍ석탄ㆍ\n      원자력 또는 천연가스\n      가 아닌 에너지",null,"  "]
[null,"  가. 태양에너지"]
[null,"  나. 풍력"]
[null,"  다. 수력"]
[null,"  라. 해양에너지"]
[null,"  마. 지열에너지"]
[null,"  바. 생물자원을 변환시켜\n      이용하는 바이오에너지",null,"  ② 법 제2조제2호바목은 별표 1\n       제3호에 따른 바이오에너지",null,null,"3. 바이오에너지\n  가. 기준\n    1) 생물유기체를 변환시켜 얻어지는 기체, 액체 또는\n       고체의 연료\n    2) 1)의 연료를 연소 또는 변환시켜 얻어지는 에너지\n  나. 범위\n    1) 생물유기체를 변환시킨 바이오가스, 바이오에탄올, \n       바이오액화유 및 합성가스\n    2) 쓰레기 매립장의 유기성폐기물을 변환시킨\n       매립지가스\n    3) 동물, 식물의 유지를 변환시킨 바이오디젤\n    4) 생물유기체를 변환시킨 땔감, 목재칩, 펠릿 및 목탄\n       등의 고체연료"]
[null,"  사. 폐기물에너지",null,"  ③ 법 제2조제2호사목은 별표 1 \n       제4호에 따른 폐기물에너지",null,null,"4. 폐기물에너지 \n   1) 각종 사업장 및 생활시설의 폐기물을 변환시켜\n       얻어지는 기체, 액체 또는 고체의 연료\n    2) 1)의 연료를 연소 또는 변환시켜 얻어지는 에너지\n    3) 폐기물의 소각열을 변환시킨 에너지"]
[null,"  아. 그 밖에 석유ㆍ석탄ㆍ\n      원자력 또는 천연가스\n      가 아닌 에너지",null,"  ④ 법 제2조제2호아목은 별표 1 \n       제5호에 따른 수열에너지",null,null,"5. 수열에너지\n  가. 기준 \n       물의 표층의 열을 히크펌프를 사용하여 변환시켜 \n       얻어지는 에너지\n  나. 범위\n       해수의 표층의 열을 변환시켜 얻어지는 에너지"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}