{"text_format":"5","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["현황"],"props":{"creator":"TRIGEM","last_modified_by":"user","company":"TRIGEM"},"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"현황","index":0,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"merged":[[1,1,1,8],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8]]}
[]
[null,"2021년 주요 연구개발과제 완료현황"]
[{"$nulls":8},"'21년 1월 현재"]
[null,"연도","과제명","연구기간",null,"수탁기관",null,"금액(억원)","연구내용"]
[{"$nulls":5},"기관명","책임자"]
[null,2018,"특수일 효과를 반영한 전력부하 예측모형의 개발 연구","2018-07-11","2020-01-10","연세대학교 산학협력단","조하현",1.88,"□ 특수일 전력부하 패턴 분석\n    ○ 특수일에 나타나는 전력부하의 패턴에 대해 시간대ㆍ요일ㆍ계절ㆍ특수일별로 관찰\n    ○ 첫째, 동일한 특수일의 경우에도 연도별로 상이한 전력부하 패턴 발생. 둘째, 특수일 전력부하 패턴에 요일 특성이 미치는 영향은 미미한 것으로 확인\n□ 특수일 맞춤형 예측모형 개발\n    ○ 최종 예측모형은 시간대별 시계열 모형, DFM(동태요인 모형), MLP(Multilayer Perceptron) 모형, 상대계수법, 조정계수법으로 구성\n    ○ 단일 예측모형의 예측성과로 볼 때, 모형을 시간대별로 구축한 시간대별 시계열 모형이 평균적으로 우수한 예측성과가 나타나는 것으로 확인\n□ 예측모형에 대한 빅데이터 반영\n    ○ 시간대별 일반국도 교통량 빅데이터를 특수일 전력부하 예측모형에 반영\n    ○ 기상 및 달력효과가 놓치는 부분을 빅데이터를 통해 포착함으로써 모형 내 정보집합의 크기를 확대하는 효과로 예측성과 일부 개선\n□ 특수일 예측결합 알고리즘 개발 : 신호등접근법\n    ○ 17년도 연세대학교 연구팀에서 개발한 신호등접근법을 특수일에 적합한 알고리즘으로 확대ㆍ개편\n    ○ 기존의 신호등접근법에 활용되는 조건의 대분류를 특수일 종류, 계절, 기상, 경제 등 4차원으로 확대ㆍ개편"]
[null,2018,"신재생 확대와 송전가능용량을 고려한 발전제약 기준 수립에 관한 연구","2018-08-01","2020-01-31","고려대학교 산학협력단","주성관",1.66,"□ 국외 발전설비 발전제약에 대한 사례조사\n    ○ 국외 수급여건과 송전제약 발생 사례조사\n    ○ 위 사례 등으로 인해 발생하는 발전설비의 발전제약 기준 및 운영사례 조사\n    ○ 신재생 및 일반 발전원별 발전제약 기준 및 운영사례 정리\n□ 신재생 및 일반 발전설비 발전제약 기준 개발\n    ○ 대규모 신재생 발전설비 도입 시 육지 및 제주 지역 신재생 발전설비 발전제약 기준 개발\n    ○ 송전제약 문제 해소를 위한 일반 발전설비 발전제약 기준 개발(SPS 적용발전기 고려)\n□ 발전설비 발전제약 기준 적용 방안 제시\n    ○ 개발된 신재생 및 일반 발전설비 발전제약 기준을 운영발전계획 수립 시 적용할 수 있는 방안 제시\n□ 발전설비 발전제약과 관련된 제반 제도 개선사항 제언\n    ○ 발전설비 발전제약 기준 개발에 따라 발생하는 발전설비, 송전설비 등의 활용 시 변화를 고려한 제반 제도 개선사항 고려 및 제언\n□ 최종보고서 작성, 검토 및 보완\n    ○ 발전기 발전제약 기준 관련 연구개발 내용 바탕 최종보고서 작성\n    ○ 최종보고서 검토 및 보완"]
[null,2018,"전력 제어시스템 비정상행위 탐지 알고리즘 고도화 및 탐지장비 개발 연구","2018-07-23","2020-07-22","아주대학교 산학협력단","손태식",2.75,"□ EMS 연계구간 비정상행위 탐지 학습 시스템의 고도화를 위한 기반 구축\n    ○ 최근 전력망 사이버공격과 관련 침해사고 사례 및 대응방안 분석\n    ○ 실시간 비정상행위 탐지 시스템을 위한 EMS 연계구간 식별 및 분석\n    ○ 시스템 고도화를 위한 EMS 연계구간 실시간 데이터 취득 및 데이터 셋 구성 방안 연구 수행\n□ 지능형 학습 기반 알고리즘 적용을 통한 Baseline 알고리즘의 고도화 연구\n    ○ 기개발 Baseline 알고리즘 고도화를 위한 탐지 엔진(classifier) 학습 모델 설정 및 Feature Extraction&Selection 수행\n    ○ 기개발 baseline 알고리즘 고도화를 통한 전력망 데이터 맞춤형 탐지 모델의 Parameter Optimization 수행\n    ○ 지능형 학습 기반 알고리즘의 Adversarial Attack 및 암호화 대응 방안 연구 동향 조사\n□ 고도화된 EMS 연계구간 지능형 학습기반 탐지장비 시제품 개발 및 현장적용 연구\n    ○ FEP-EMS 통신구간 및 RCC-EMS 통신구간의 취득 데이터 특성을 고려한 지능형 학습기반 탐지 시제품 제작\n    ○ EMS 연계구간별 Adversarial Attack을 고려한 맞춤형 지능형 학습 모델 현장적용 방안 연구 동향 조사 및 적용 가능성 검토\n□ 고도화된 EMS 지능형 학습기반 탐지 시스템 실시간 탐지결과 활용 및 유지보수 방안 연구\n    ○ 각 탐지구간에 적합한 로그 정보 분석\n    ○ 탐지 정보 기반 위협도 정량화 방안 조사 및 적용 가능성 검토\n    ○ 탐지 시제품 시각화 적용을 통한 효율적 관리 방안 연구"]
[null,2019,"현행 용량요금제도의 개선방향 도출","2019-04-01","2019-11-30","삼일회계법인","임지산",0.82,"□ 전력시장 이론 및 해외사례 조사\n    ○ 용량요금 제도의 기능 관련 최근 발표된 논문 등 정리 및 해외 용량요금 , 용량시장 제도에서 정책적 기능이 적용되고 있는 사례 검토\n    ○ 에너지시장제도와 용량요금제도의 연계 사례 및 방안에 대한 해외사례 검토\n□ 기준용량가격 산정방식 검토\n    ○ 신규기준발전기\n      - 신인천 GT 를 기준으로 진입연도별로 물가지수를 적용해 투자비를 산출하는 현행 방식의 타당성 검토\n      - 신규 기준발전기 선정 필요성 검토\n    ○ 운전유지비 산정기준\n      - 투자비에 일정 비율을 곱하여 운전유지비를 산출하는 현행 방식의 타당성 검토와 개선 방향 제시\n    ○ 할인율 산정기준\n      - 신규 타인자본이자율 산정 기준 검토 : 유사발전사 산정 기준 및 실적 이자율 적용 타당성 등\n      - 위험계수 산정방식 : LNG 와 석탄발전의 위험계수 차등 여부 등\n□ 고정비 회수발전기 보상방식 검토\n    ○ PPA 종료 후 시장 진입 발전기 혹은 내용연수가 지난 발전기에 대한 용량요금 지급의 타당성 및 적용 방안 등"]
[null,2019,"전력계통 신뢰도 평가 및 실적분석 체계화를 위한 기준수립 연구","2019-04-01","2019-12-31","한국전기연구원","이상호",0.97,"□ 해외 전력계통 신뢰도 평가 및 실적분석 관련 자료 조사․연구\n    ○ 유럽 주요국 및 북미의 신뢰도 규정 준수 이행 평가 관련 동향 조사\n    ○ 유럽 주요국 및 북미의 전력계통 이벤트 분류 기준 및 원인 분석 동향 조사\n    ○ 국내 전력계통 운영의 신뢰도 평가 실적에 활용 가능한 지표 기반 분석 검토\n□ 국내 설비 신뢰도 평가를 위한 제도 개선 및 시스템 요건 도출\n    ○ 전력설비 가용률 및 설비 운영의 신뢰도 평가를 위한 정량적 지표기반 분석\n    ○ 전력설비의 신뢰도 평가에 필요한 설비별 관련 필요 데이터 제시\n    ○ 전력설비 신뢰도 평가 관리 시스템 요건 및 구축 필요성 제시\n□ 체계적인 전력계통 신뢰도 평가 및 실적 분석을 위한 기준(안) 제시\n    ○ 신뢰도 규정 위반에 대한 빈도 분석 및 계통 이벤트 분석 방안 제시\n    ○ 국외 주요국 운영 실적과 비교 가능한 정량적 지표 기반 국내 전력계통 운영의 신뢰도 평가 분석 방법 제시 \n    ○ 지표 기반 상세 분석을 통한 전력계통 및 전력설비 운영의 신뢰도 경향 분석"]
[null,2019,"발전원별 균등화 발전원가 동향 연구","2019-02-01","2019-12-31","에너지경제연구원","이근대",0.89,"□ 균등화 발전비용의 정의 및 범위\n□ 원자력 발전(원전) 균등화 발전비용 추정\n□ 석탄화력 발전 균등화 발전비용 추정\n□ 가스복합 발전 균등화 발전비용 추정\n□ 태양광 발전 균등화 발전비용 추정"]
[null,2019,"SCED의 국내 운영기준 수립 및 활용성 강화를 위한 연구 ","2019-04-15","2020-01-14","서울과학기술대학교 산학협력단","송화창",{"v":0.9,"d":"0.90"},"□ 문헌조사 및 EMS SCED 자료조사를 통하여 SCED의 이론, 동작특성, EMS SCED에서 적용하고 있는 2단계 해법의 특성에 대하여 검토\n□ 현재 계통의 선로열용량 및 융통조류 기준 초과 및 상정고장 위반 발생 시 이를 해소하기 위하기 위해 결정될 필요가 있는 발전 민감도 산정 방안에 대하여 검토\n□ EMS 적용 SCED의 동작특성 및 적정성, 제약 경제성 등 검토 및 분석\n□ 실계통 운영 시 관제사 개입 최소화를 위한 제약 운영 기준 및 마진 적용 여부 검토\n□ SCED 상세옵션 설정기준을 제시 및 EMS SCED에 포함된 민감도 산정 정식 검토\n□ 적절한 발전 민감도 산정 방안 이론적 검토와 함께 실계통 데이터 기반 발전 민감도 산정 결과 비교 및 개선방안 제안\n□ 국내계통 특성을 반영한 SCED 기능강화 방안과 함께 기술, 운영, 규칙 등 개선방향 검토"]
[null,2019,"전력거래소 IT 디지털트랜스포메이션(DT) 추진 전략 연구","2019-07-22","2020-01-21","광운대학교 산학협력단","김진영",0.62,"□ 국·내외 전 산업 분야에서의 디지털변환 동향 및 사례\n    ○ 국·내외 기업에서의 디지털변환 추진 동향 분석\n    ○ 국·내외 기업에서의 디지털변환 사례 조사\n      - 업무 프로세스 개선을 위한 디지털변환 사례 조사\n      - 디지털 전문 인재 양성을 위한 사례 조사\n      - 전력산업에서의 4차 산업혁명 기술 도입 현황 분석\n□ 전력거래소의 디지털변환을 위한 단계별 로드맵\n    ○ 국·내외 기업에서의 디지털변환 사례 분석을 통한 디지털변환 도입 방안 도출\n    ○ 전력거래소의 디지털변환을 위한 단계별 로드맵 도출\n□ 4차 산업혁명 기술요소를 활용한 차세대 전력IT 접목 방안\n    ○ 전력산업에서의 4차 산업혁명 기술요소 활용 사례 조사\n    ○ 실무자 의견 및 사례 분석을 통한 4차 산업혁명 기술요소를 활용한 차세대 전력IT 접목 방안 도출"]
[null,2019,"비용평가세부운영규정 진단 및 비용평가 프로세스 개선 연구","2019-04-15","2020-02-14","삼정회계법인","장성국",1.17,"□ 비용평가 개념설정 및 검토범위 설정\n    ○ 국내 전력시장의 특성과 우리나라의 비용평가의 근거규정을 바탕으로 비용평가 활동의 목적 및 방향성 정립\n    ○ 중요성 및 시급성 등을 고려한 검토 우선순위 선정\n□ 비용평가 프로세스 분석\n    ○ 비용평가 수행 목적 달성을 위한 달성목표(통제목표)를 설정하고, 과업 필수항목에 해당하는 열량단가, 기동비용, 성능시험 및 연료전환성과계수 부문의 현행 비용평가 프로세스가 상기 통제목표를 달성하고 있는지 진단\n    ○ 진단 결과를 바탕으로 발생 가능한 Issue 사항 도출\n□ 비용평가 프로세스 개선대안 마련\n    ○ 도출된 Issue 사항을 바탕으로 통제목표를 달성하기 위한 개선 방향(비용평가 To-Be Model) 정립\n    ○ Phase 2에서 도출한 Issue 사항에 관해 해외사례를 비교 분석하여 시사점을 도출하고, 현재 대안 및 장기 개선 방향 제시\n□ 대안의 적용방안 검토\n    ○ Phase 3에서 도출된 개선대안의 적용방안 제시\n    ○ 구체적으로 국내의 법, 규칙 및 규정과 벤치마킹 사례인 칠레의 비용평가 절차 및 법, 규칙 및 규정을 비교 분석하여 개선사항 중 규정화 혹은 규정의 개정이 필요한 항목들에 관한 세부 적용방안 제시\n    ○ 열량단가 부문의 발전사 제출 신고서류 양식의 예시 제시\n□ 해외사례 Benchmark\n    ○ 칠레의 비용평가 절차 및 규정을 바탕으로 Phase 3에서 도출된 개선대안에 대한 Benchmark 수행"]
[null,2019,"EMS 응용기능 병렬처리 플랫폼 탑재 연구 ","2019-04-08","2020-04-07","LS 산전","김태권",{"v":1.2,"d":"1.20"},"□ 차세대 EMS 시스템 서버 병렬 처리 구축 방안 수립\n    ○ 국내외 서버 병렬 처리 시스템 구축 기술 조사 및 사례 분석\n    ○ 차세대 EMS 시스템 특성 분석 (서버 응답 속도, 개별 프로그램 수행 시간 등)\n    ○ 차세대 EMS 시스템 특성을 고려하여 적용 가능한 서버 병렬 처리 방안 제시\n□ 프로토타입 시스템 구축\n    ○ 차세대 EMS 시스템과 유사한 환경의 간략한 프로토타입 시스템 구축\n    ○ 프로토타입 서버 구축 : 구축 가능한 인프라, 스카다, 계통해석, 발전계획, 이력관리 프로그램을 탑재한 서버 시스템 구축\n    ○ 서버 병렬 처리 성능 테스트를 위한 테스트 서버 프로그램 개발\n    ○ 대규모 클라이언트 응답 시험을 위한 테스트 클라이언트 프로그램 개발\n□ 클러스터 소프트웨어 설치 및 프로타입 프로그램 개발\n    ○ 클러스터 소프트웨어는 단일 시스템 이미지를 갖도록 처리해주는 소프트웨어와 클러스터를 관리해주는 소프트웨어로 구성\n    ○ 클러스터 컴퓨팅 환경 기반을 위한 소프트웨어 구축\n    ○ 클러스터 관리 프로토타입 프로그램 개발\n□ 서버 병렬처리 시스템 성능 시험\n    ○ 시험 환경 구축 및 시험 수행\n    ○ 서버 병렬처리 시스템 성능 시험 결과 보고서 작성"]
[null,2019,"최근 이상기후를 반영한 냉․난방부하 분석 및 예측 모형 개발","2019-04-17","2020-04-16","성균관대학교 산학협력단","박준용",2.54,"□ 주별 최대전력 및 동ㆍ하계 최대전력의 기온 민감도가 시간에 따라서 비선형적으로 변화하는 것을 효과적으로 반영하는 모형 개발\n    ○ 시점 및 기온에 따라서 비선형적으로 변화하는 기온반응함수를 추정하는 방법 개발\n    ○ 전국 8대 도시의 기온 분포를 전력판매량 가중치로 평균하여 전국 기온분포를 정교하게 반영\n□ 개선된 최대전력 예측 모형으로부터 최대부하를 기본부하, 냉방부하, 난방부하로 분해하는 방법 개발\n    ○ 경기 변동에 따른 부하의 변동을 추출하여 기본부하로 산입\n□ 기온 변동성이 최대전력 예측치 변동성의 주요한 요인으로 파악하고, 최근 30년간의 기온변동성을 반영하여 초과확률수준 예측치를 산정\n    ○ 이상기온 시나리오를 포함한 다양한 시나리오 하에서, 최대전력의 초과확률수준을 산정하여 안정적인 수급운영에 필요한 정보를 제공\n□ 장기 모형과 단기 모형의 기온민감도를 동일하게 설정하는 것에 문제가 없음을 확인\n    ○ 장기 (분기별) 모형의 기온반응함수를 단기 (주별) 모형의 기온반응함수로 대체하더라도 추정된 기온효과에는 큰 변화가 없음을 확인"]
[null,2019,"가격결정발전계획 수립방법론 변경에 따른 전력시장 영향 분석","2019-05-01","2020-02-29","부산대학교 산학협력단","김욱",1.03,"□ 가격결정발전계획 및 에너지-예비력 동시최적화를 위한 MS 기반 입력데이터베이스 구성. 필수 입력 데이터베이스는 일별 발전기 공급가능용량, 자기제약, 송전제약 및 비용함수 등의 최적화 수행에 필수적인 데이터로 구성되며 상용 전산모형 프로그램인 GAMS(General Algebraic Modeling System)을 이용하여 최적화 수행\n□ 가격결정발전계획 모형 구현을 위한 프로토타입 코드 작성. 모형에는 현행 가격결정발전계획 시나리오를 비롯하여 자기제약 반영, 송전제약 반영, 예비력 동시최적화 및 복합화력 발전기의 조합 모델링 시나리오를 포함함. 작성한 코드를 활용하여 계산한 전력시장 도매가격과 현행 전력시장의 SMP를 비교 분석하여 적정성을 판단\n□ SMP, LMP, ELMP 및 예비력 가격을 포함한 전력시장 가격 계산 모형 구현을 위한 프로토타입 코드 작성 및 시장가격에 따른 정산금 변화 분석을 수행. 시장가격은 상세하게 증분비를 토대로 산출되는 일반적인 미국 전력시장의 LMP와 MISO 전력시장에 적용되는 Extended LMP를 기반으로 산출. 해당 시장가격을 토대로 한국 전력시장의 정산금 규칙 일부를 적용하여 정산금 및 수익을 계산 후 비교 분석"]
[null,2019,"양방향 REC 거래시장 감시기법 개발에 관한 연구","2019-04-22","2020-04-21","산업조직학회","김대욱",1.19,"□ 해외 주요국의 REC 시장감시 사례 분석\n    ○ 국가별 REC 거래현황 및 위반사례 분석\n    ○ 국가별 시장감시 현황 및 지표분석\n□ 우리나라 양방향 REC 거래시장의 제도 및 운영현황 분석\n    ○ 양방향 REC 거래시장 제도 분석\n    ○ 양방향 거래시장 운영 메커니즘 분석\n    ○ 양방향 REC 거래시장 참여자 현황 및 특성 분석\n□ 양방향 REC 시장 감시지표 및 분석방법 개발\n    ○ 불공정행위의 행태 분석\n    ○ 불공정행위 억제를 위한 REC 거래시장 감시지표 개발\n    ○ 위반사례 발견시 부과할 수 있는 패널티 부여방안에 대한 제안\n□ 기존의 양방향 REC 거래시장 자료를 활용한 시장감시 지표의 유용성 검증\n    ○ 기존의 양방향 거래자료 분석을 통한 이상치(outliers) 확인\n    ○ 개발된 지표를 기존의 거래에 적용하여 개발된 지표의 실효성 검증"]
[null,2019,"재생에너지 증가에 따른 수급불균형(Imbalance) 정산제도 도입방안 연구","2019-08-07","2020-06-06","충남대학교 산학협력단","김승완",0.98,"□ 해외 전력시장의 수급불균형 관리비용 추이 분석\n□ 해외 전력시장의 수급불균형(Imbalance) 관련 제도 조사\n□ 국내 전력시장의 수급불균형 처리현황에 대한 조사․분석\n□ 내 정책 동향에 따른 다양한 여건을 고려하여 수급불균형 정산제도의 국내전력시장 도입 타당성 분석"]
[null,2019,"복합발전기 조합별 특성과 비용함수 산정 및 적용 방안에 관한 연구","2019-04-01","2020-05-31","장인의 공간","정해성",1.31,"□ 조합별 기술적 특성과 비용함수 적용을 위한 항목별 세부설계 (안)\n    ① 비용평가, ② 입찰, ③ 가격결정발전계획 및 운영발전계획수립, ④ 가격결정, ⑤ 실시간 급전, ⑥ 정산\n□ 항목별 산정 및 적용을 위한 시장운영규칙 및 비용규정 개정(안) 마련\n□ 조합별 특성 및 비용함수 적용에 따른 전력시장 영향 분석을 위한 시뮬레이션 시행(18년도 기준)\n□ 현재 추진 중인 통합 UC 프로젝트에서 활용할 수 있는 방안 제시"]
[null,2019,"발전기 축-진동 및 전력계통 저주파동요 검출기법에 관한 연구","2019-05-30","2020-05-29","고려대학교 산학협력단","최승연",1.24,"□ 저주파동요 감시의 국내외 기술 현황 검토\n    ○ BPA, New-England ISO, Peak Reliability 등 해외 진동 감시 사례 조사\n    ○ 실시간 감시 및 안정화 대책 조사 및 국내적용방안 도출\n□ 발전기 저주파공진 발생조건 검출 및 해소 대책 도출\n    ○ 저주파공진 해석에 필요한 발전기-축 모델링, 직렬보상설비 모델링 그리고 Type-3 풍력발전기 모델링\n    ○ 저주파공진 해석을 위한 DSATools SSAT 모델링 및 계통 축약 및 검증\n    ○ 계통구성, 상정사고 그리고 출력수준 등 다양한 조건의 축-진동 발생 시나리오 구축 및 검토\n    ○ DSATools 및 SSR Toolbox를 이용한 축-진동 상관관계 분석\n    ○ 발전기 축-진동 해소 대책 도출\n□ 국내계통의 저주파동요 양상 고찰 및 검출기법 개발\n    ○ 신전력설비 및 신재생 증가에 따른 저주파동요 발생 양상 고찰\n    ○ GEF 방법 소개 및 진동 사례 검출 제시\n□ 저주파동요 실시간 감시를 위한 PMU 적정설치개소 도출\n    ○ DEF 방법을 적용한 원인개소 검출기법 소개\n    ○ GFE의 RoT를 활용한 진동 원인개소 검출기법 적용\n    ○ GFE와 DEF 방법 비교\n    ○ 저주파동요에 따른 해소 대책 제시\n    ○ 자연진동 및 강제진동 사례에 대한 PMU 적정 설치 개소 도출"]
[null,2019,"중장기 발전설비계획의 유연적정성 평가기법 개발","2019-04-01","2020-03-31","건국대학교 산학협력단","이두희",1.11,"□ 국내외 유연성 지수 개발 관련 사례 조사\n    ○ 국내외 유연성 지수 개발 사례 및 활용 사례 조사\n    ○ 국내외에서 신재생에너지의 계통 참가율이 증가하면서 변동성에 증가에 따른 계통의 대응 사례를 조사 이때 계통의 대응을 및 유연한 정도를 유연성 지수로 표현한 연구를 소개\n    ○ 유연성 지수가 수급 계획이나 계통 운영 계획에 사용되는 사례를 조사\n□ 유연성 지수 개발\n    ○ 계통의 유연성을 나타내는 산술적인 지수 개발\n□ 유연성 지수 민감도 계산\n    ○ 실제 계통으로 실험한 유연성 지수의 민감도 계산을 통해 연구에 제시한 유연성 지수의 합리성 평가\n    ○ 민감도는 적정 유연성 지수를 계산하는 데 사용되며 적정 유연성지수는 수급 계획 변경을 위한 방향성 제시\n□ 적정 유연성 지수 계산\n    ○ 미래 계통이 순수요 변동력을 충분히 감당해 수급균형을 맞출 수 있는 적정유연성 지수를 계산하여 제시\n    ○ 2018년도 계통 기준으로 계산하며 해당 계통의 유연성을 개선시키는 변수들을 강화해 더 유연한 계통을 만든 뒤 유연성 지수 도출\n□ 전력수급기본계획 변경 절차 개발\n    ○ 전력수급기본계획이 적정 유연성 지수를 얻기 위한 전력수급기본계획의 변경절차를 개발\n    ○ 현재 수급 계획에 따라 만들어진 가상의 계통에서 전력 공급량이 수요량을 충분히 감당할 수 있도록 추가 투자를 하거나 신재생에너지를 감축하는 것으로 투자에는 발전기 추가 설치, 에너지저장장치 설치 등이 있으며, 될 수 있으면 낮은 비용이 들도록 투자 방법을 선택"]
[null,2019,"UFR 동작으로 부하차단 시 전압안정화 대책에 관한 연구","2019-07-17","2020-07-16","중앙대학교 산학협력단","문운철",1.22,"□ 실계통 데이터를 이용한 대규모 사고의 PSS/E 동적 과도 현상 모의\n□ 원전단지 탈락에 따른 UFR 동작 및 이에 따른 동적 전압 특성 검토\n□ 원전단지 탈락에 따른 지역별 전압 변동 특성 검토 및 STATCOM의 동적 과도 전압 개선 효과 분석\n□ SPS 부동작에 의한 대규모 발전단지 탈락 시나리오 분석 \n□ SPS 부동작에 의한 대규모 발전단지 탈락 사고의 UFR 작동 및 이에 따른 동적 전압 특성 검토\n□ SPS 부동작 사고에 따른 지역별 전압 변동 특성 검토 및 STATCOM의 동적 과도 전압 개선 효과 분석 \n□ 재생에너지 증가로 인한 계통의 관성 저하 문제 사례 분석\n□ 계통 관성 변화에 따른 주파수 변화율(RoCoF) 특성 분석\n□ 재생에너지 증가 시 관성 저하로 인한 계통 주파수 영향 검토"]
[null,2019,"전력시장 회원사 급증에 따른 계량업무체계 전환 연구","2019-08-19","2020-08-18","울산과학대학교 산학협력단","김성열",0.58,"□ 국내 관련 자료 수집 및 분석\n□ 국내 봉인 현장 답사를 통한 현황 분석\n□ 국내 봉인업체 담당자 인터뷰와 세미나 진행\n□ KPX 계량등록팀 봉인 업무 관련 분석\n□ 국외 선진 사례 견학 및 분석\n□ 국외 관련 자료 수집 및 분석\n□ 국외 관련 기관 설문"]
[null,2019,"관제환경 변화에 따른 휴전체계 진단 및 개선방안 연구","2019-08-01","2020-07-31","상명대학교 산학협력단","허진",1.14,"□ 해외 기관별 휴전체계 및 제도, 휴전관리시스템 현황 및 분석\n□ 북미 및 유럽지역 휴전체계 시사점 도출\n□ 신재생 증가, 에너지전환 등 송전운영 환경변화에 부합하는 휴전체계 재정립\n□ 휴전체계 재편을 위한 휴전검토 시스템 개발방안 수립"]
[null,2019,"신재생 전원 확대에 따른 실시간 계통 관성저하 평가 및 운영대책에 관한 기초연구","2019-07-25","2020-07-24","고려대학교 산학협력단","이병준",{"v":1.2,"d":"1.20"},"□ 국내/외 계통관성 추정 방안 및 운영 사례 조사\n    ○ 해외 TSO의 관성에너지에 대한 감시시스템 및 운영사례 조사\n    ○ 계통관성 추정 방안들에 대한 조사 및 분석\n    ○ 관성에너지 저하에 따른 적정 수준의 관성에너지 평가방법 조사\n□ 국내 계통상황을 고려한 관성 평가 방법론 개발\n    ○ 국내 신재생 발전 추이 현황 및 계통관성 변화 전망 분석\n    ○ 계통관성 추정 방안 비교분석 및 관성평가 알고리즘 개발\n    ○ 관성평가 방안을 통한 실적 데이터 관성 변화 추이 분석\n□ 신재생발전원의 동특성 및 계통 영향성 분석\n    ○ 신재생발전원(풍력, 태양광)의 출력제어 및 타입별 관성 특성 분석\n    ○ 신재생발전원이 계통 안정도에 미치는 영향성 분석(주파수, 전압)\n□ 미래계통의 관성저하 상황에 대한 대책방안 제시\n    ○ 부하 수준 등을 고려한 다양한 계통 상황에서의 발전기 운영방안 제언\n    ○ 신재생발전원 증가에 대응하기 위한 관성 감시시스템 개념 정립"]
[null,2019,"재생에너지 출력제한 기준 및 보상필요성에 대한 연구","2019-10-15","2020-10-14","한국전기연구원","이상호",1,"□ 국내·외 재생에너지 출력제어 기준 및 보상체계 분석\n    ○ 해외 주요 국가의 재생에너지 출력제어 원인 및 기준 조사\n    ○ 해외 주요 국가의 재생에너지 출력제어에 대한 보상체계 조사\n    ○ 국내 재생에너지 출력제어 및 제어 기준 분석\n    ○ 국내·외 재생에너지 출력제어 기준 및 보상체계 조사를 통한 시사점 도출\n□ 재생에너지 출력제어 기준 및 보상체계 방법론 설계\n    ○ 재생에너지 출력제어 대상 및 우선순위 선정방법 제안\n    ○ 재생에너지 출력제어 절차 및 제어방법 제안\n    ○ 재생에너지 출력제어에 따른 보상 필요성 검토\n□ 국내 계통운영 환경에 적합한 재생에너지 출력제어 기준 및 보상방안 수립\n    ○ 현행 계통운영 및 시장규칙 하에서의 재생에너지 출력제어 기준 및 보상방안 수립\n    ○ 미래 재생에너지 보급 확대 수준 및 실시간 시장 도입을 고려한 재생에너지 출력제어 기준 및 보상방안 수립\n□ 재생에너지 출력제어 기준 및 보상방안 적용을 위한 관련 제도 개선방안 제안\n    ○ 전력계통 신뢰도 고시 관련 제도적 고려사항 및 개선방안 도출\n    ○ 전력시장운영규칙 관련 제도적 고려사항 및 개선방안 도출"]
[null,2019,"소규모 분산자원의 유연성 확보를 위한 적정 인센티브 설계방안 연구","2019-08-01","2020-11-30","전남대학교 산학협력단","배정환",1.05,"□ 소형 태양광의 간헐성 및 비가시성 문제를 제거하기 위한 다양한 유연성 제고 시스템에 대한 국내외 관련 정책 및 프로그램 비교\n□ 소규모 분산자원 사업자들이 중개거래시장에 참여할 유인을 개선하기 위해 선택실험법을 이용하여 어떤 속성들이 참여 유인에 긍정적인 영향을 미치는 지를 분석하고, 각 속성별 지불용의액을 추정하여 중개거래시장의 경제적 편익 또는 적정 인센티브 수준을 산출\n□ 변동성 신재생자원에 연계한 에너지저장장치의 계통비용 절감효과를 전력시스템 최적화모형(MPSOPF)을 이용하여 추정하고자 함\n□ 도출된 적정 인센티브와 변동성 신재생자원의 에너지저장장치 연계를 통한 계통비용 절감효과의 비교 분석 및 시사점 도출\n□ 변동성 신재생전력의 효율적인 관리를 위한 관련 규제 및 정책 개선안 제시"]