2014년도 제1차 규칙개정위원회 회의록

1. 회의 개요

❍ 일시 : 2014. 4. 10(목) 11:00～12:00

❍ 장소 : 전력거래소 대윤회의실 (대윤빌딩 4층)

❍ 출석위원/재적위원 :  9명/9명

․ 위원장 남호기

․ 위  원 김종철, 김용완, 백승정, 김태우, 이만우, 전영서,

조성봉, 문영환

❍ 상정안건 (4건)

의안번호	안 건 명
제 1 호	입찰자료를 제출받지 아니한 경우 기술적특성 적용기준 변경안
제 2 호	복합, 수력 및 양수발전기 입찰방식 변경안
제 3 호	전력관제센터 이전 및 신설에 따른 통신망 구성개정안
제 4 호	계통운영시스템 운영절차 개정안

2. 위원회 회의결과(요지)

□ 제1호 : 입찰자료를 제출받지 아니한 경우 기술적특성 적용기준 변경안

❍ 심의결과 : 원안가결

❍ 주요내용 : 입찰자료(기술적특성 자료)를 제출받지 않은 경우, 비용평가위원회에서 결정된 값을 적용

❍ 참석자 발언요지

- 현재는 입찰자료를 제출받지 않은 경우 가장 최근 거래일의 값을 적용함에 따라, 입찰자의 실수로 인해 잘못된 값이 적용되는 사례가 발생

- 본 개정으로 인해 입찰자의 실수를 최소화 할 수 있음

□ 제2호 : 복합, 수력 및 양수발전기 입찰방식 변경안

❍ 심의결과 : 원안가결

❍ 주요내용 : 다수의 발전기가 1기의 발전기로 등록되는 복합, 수력 및 양수발전기의 입찰방식을, 현재의 운전가능 대수에서 호기별 운전가능 정보입력으로 변경

❍ 참석자 발언요지

- 전력시장과 계통운영간 데이터 정합성 차원에서 필요한 사안임

- 장기적으로 복합발전기 단위기 규모 증대에 따라, 전력시장 운영에서도 호기별 적용이 필요함

□ 제3호 : 전력관제센터 이전 및 신설에 따른 통신망 구성개정안

❍ 심의결과 : 원안가결

❍ 주요내용 : 중앙/중부/경인의 3원 전력관제센터 체계 도입에 따른 용어정비, 통신회선 규격 및 급전전화 설치기준 추가

❍ 참석자 발언요지

- 전력거래소 본사 나주이전 및 경인전력관제센터 신설에 따라 현재의 주/후비 2원체제에서 나주-천안-의왕의 3원체제로 전환에 필요한 개정안임

□ 제4호 : 계통운영시스템 운영절차 개정안

❍ 심의결과 : 원안가결

❍ 주요내용

- 원격소장치(RTU) 허용오차를 규격화하고, 주/후비 장치의 물리적 이격설치 규정 신설 등

❍ 참석자 발언요지

- 화재 등과 같은 재해 발생시 원격소장치의 주/후비 설비 이격을 통해 계통데이터 취득 신뢰도를 강화할 수 있음

□ 기타 토의사항(발언요지)

❍ 민법 개정에 따라 금치산자, 한정치산자와 같은 용어는 법률에서 사용하지 않으므로, 시장운영규칙에서도 변경 필요

❍ 전력시장운영규칙에서 기술적이고 중요도가 낮은 사항은 전기위원회 심의에서 제외하는 방안 검토 필요

붙 임 : 규칙개정위원회 심의 및 의결결과 통지서

【붙임】

규칙개정위원회 심의 및 의결결과 통지서

	안건명 : 제1호, 입찰자료를 제출받지 아니한 경우 기술적특성 적용기준 변경(안)
	제1차 규칙개정위원회		제안번호 : 제2013-5-3호
	개최일시	2014년 4월 10일 11:00
	제 안 자	전력거래소
	제안내용	❍ 입찰자료를 제출받지 아니한 경우 기술적특성 적용 규정을 통일하여, 가장 최근에 비용평가위원회에서 결정된 자료의 값을 적용
	주요 토의내용	❍ 지금까지는 본문을 기준으로 하여 입찰자료를 제출받지 아니한 경우 가장 최근에 제출된 거래일의 값을 적용함에 따라, 입찰자의 실수 발생 가능성이 높았음 ❍ 이번 개정으로 인해 이러한 실수 발생을 한층 줄일 수 있음
	심의 결과 : 원안가결 2014년 4월 10일 규칙개정위원회 위원장 (직인)

	안건명 : 제2호, 복합, 수력 및 양수발전기 입찰방식 변경(안)
	제1차 규칙개정위원회		제안번호 : 제2013-5-4호
	개최일시	2014년 4월 10일 11:00
	제 안 자	전력거래소
	제안내용	❍ 다수의 발전기가 1기의 발전기로 등록되는 복합, 수력 및 양수발전기의 입찰방식 변경 - (현행) 발전기의 운전가능 대수 입력 - (개정) 호기별 운전가능 정보 입력
	주요 토의내용	❍ 차세대 EMS에서는 복합, 수력 및 양수의 개별 호기별 기술특성을 감안하여 모델링함에 따라, 이를 위해 전력시장을 통한 입찰자료 제공에 목적이 있으며, ❍ 전력시장과 계통운영간 데이터 정합성 확보 차원에서도 필요한 사안임 ❍ 전력시장 운영에서는 현재 호기별 기술특성을 따로 적용하지 않고 있으나, 단위기 규모 증대에 따라 장기적으로는 호기별 적용이 필요함
	심의 결과 : 원안가결 2014년 4월 10일 규칙개정위원회 위원장 (직인)

	안건명 : 제3호, 전력관제센터 이전 및 신설에 따른 통신망 구성개정(안)
	제1차 규칙개정위원회		제안번호 : 제2013-5-6호
	개최일시	2014년 4월 10일 11:00
	제 안 자	전력거래소
	제안내용	❍ 3원 전력관제센터 체계를 반영한 용어 정비 및 통신회선 규격 추가 ❍ 신설되는 경인전력관제센터 급전전화 설치기준 추가
	주요 토의내용	❍ 전력거래소 본사 나주이전 및 경인전력관제센터 신설에 따라 현재의 주/후비 2원체제에서 나주-천안-의왕의 3원체제로 전환에 필요한 개정안임 ❍ 경인관제센터에서 필요한 계통데이터는 중앙전력관제센터와 중부전력관제센터에서 자체 수신하므로, 회원사 해당사항 없음
	심의 결과 : 원안가결 2014년 4월 10일 규칙개정위원회 위원장 (직인)

	안건명 : 제4호, 계통운영시스템 운영절차 개정(안)
	제1차 규칙개정위원회		제안번호 : 제2013-5-5호
	개최일시	2014년 4월 10일 11:00
	제 안 자	전력거래소
	제안내용	❍ 자료취득 및 제어용 원격소장치 규격 보완 - 계측자료 허용오차 규격화, 주/후비 장치의 이격설치 규정 등 ❍ 원격소장치 교체주기 결정을 위한 기준으로 교체 권고 등 ❍ 실시간 자료취득 및 제어설비를 설비가압 이전에 설치완료
	주요 토의내용	❍ 원격소장치는 분산되어 있는 발전기 등 전력계통설비의 자료취득을 위한 설비임 ❍ 주/후비 장치의 이격설치 목적은 화재 등과 같은 재해 발생시, 이를 물리적으로 분리함으로써 계통데이터 취득 신뢰도를 강화하기 위한 목적임
	심의 결과 : 원안가결 2014년 4월 10일 규칙개정위원회 위원장 (직인)